Приложение 2 
к договору о государственных закупках услуг

Техническая  спецификация
на закупку услуг по периодическому техническому освидетельствованию газобаллонного оборудования (ГБО) и автомобильных газовых баллонов

1. Общие положения Услуги по периодическому техническому освидетельствованию автомобильных газовых баллонов и проверке газобаллонного оборудования (ГБО), установленного на автотранспортных средствах (АТС) Заказчика. 
Цель оказания услуг: Обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств Заказчика, работающих на компримированном природном газе (КПГ/метан) / сжиженном нефтяном газе (СУГ/пропан-бутан), подтверждение их технической исправности и соответствие требованиям нормативно-правовых актов РК.
2. Нормативно-правовая база Поставщик оказывает услуги в соответствии с:
· Статьей 16 (пункт 2, подпункты 1, 2) Закона РК «О гражданской защите» № 188-V от 11.04.2014 г. (в части обязательного соблюдения требований промышленной безопасности);
· Пунктами 252, 349–364 «Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (Приказ МИР РК № 358 от 30.12.2014 г.);
· Требованиями ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (Приложение № 8).
3. Требования к Поставщику
· Наличие у Поставщика действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории/инспекционного органа, выданный ТОО «Национальный центр аккредитации» (НЦА) с соответствующей областью аккредитации (техническое освидетельствование/испытание сосудов, работающих под давлением / автомобильных газовых баллонов).
· Наличие у Поставщика зарегистрированного шифра (клейма) для нанесения оттиска на баллоны.
4. Состав и объем оказываемых услуг. В рамках освидетельствования одного автотранспортного средства Поставщик выполняет следующие работы:
1. Демонтаж и очистка:
· Демонтаж газового баллона (баллонов) с автотранспортного средства.
· Сброс остатков газа, дегазация, очистка и промывка внутренней и внешней поверхности баллона.
2. Техническое освидетельствование баллонов:
· Визуальный и внутренний осмотр (проверка на наличие коррозии, трещин, вмятин, износа резьбы и иных дефектов).
· Измерение массы и фактической емкости баллона.
· Проведение гидравлических испытаний пробным (повышенным) давлением на прочность.
· Сушка внутренней поверхности баллона после испытаний.
3. Клеймение и монтаж:
· Нанесение на паспортную сферу (или табличку) баллона четкого клейма Поставщика с указанием даты проведенного освидетельствования и даты следующего освидетельствования.
· Обратный монтаж баллона на автотранспортное средство с заменой уплотнительных элементов (при необходимости).
4. Проверка ГБО на автотранспортном средстве:
· Проверка надежности крепления баллона и элементов ГБО.
· Пневматические испытания системы ГБО на герметичность (опрессовка воздухом/азотом под рабочим давлением).
· Проверка работы запорной, предохранительной и регулирующей арматуры (мультиклапана, магистралей, редуктора).
5. Результаты оказания услуг и отчетная документация По завершении работ по каждому автотранспортному средству Поставщик предоставляет Заказчику:
1. Акт технического освидетельствования баллона (баллонов) (или Свидетельство о прохождении периодического освидетельствования) установленного образца с указанием:
· Марки, гос. номера и VIN-кода автотранспортного средства;
· Заводского номера, объема и даты изготовления каждого баллона;
· Результатов испытаний;
· Даты проведенного освидетельствования и срока следующего освидетельствования.
2. Акт оказанных услуг (выполненных работ).
3. Нанесенное клеймо Поставщика на каждом освидетельствованном баллоне.
6. Сроки и место оказания услуг
· Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.
· Место оказания услуг: на производственной базе (испытательном пункте) Поставщика, расположенной в пределах Актюбинской области. Доставка автотранспортных средств к месту оказания услуг и обратно осуществляется силами Заказчика.
· Гарантийный срок: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы по монтажу и герметичности ГБО сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.
7. Количество автотранспортного средства – 2 единицы:
     1. Газ А63r45-50 г/н 972 AP04
     2. Газ 5312 г/н 416 AI04



























Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 
Қосымша 2

.


Көлік құралдарының газобаллондық жабдықтарын (ГБЖ) және автокөлік газ баллондарын мерзімді техникалық куәландыру бойынша қызметтерді сатып алуға
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. Жалпы ережелер Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарында (АКҚ) орнатылған автокөлік газ баллондарын мерзімді техникалық куәландыру және газобаллондық жабдықты (ГБЖ) тексеру бойынша қызметтер. Қызметтерді көрсету мақсаты: Сығымдалған табиғи газда (СТГ/метан) / сұйытылған мұнай газында (СМГ/пропан-бутан) жұмыс істейтін Тапсырыс берушінің автокөлік құралдарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету, олардың техникалық жарамдылығын және ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкестігін растау. 

2. Нормативтік-құқықтық база Өнім беруші қызметтерді келесі құжаттарға сәйкес көрсетеді: 


· ҚР «Азаматтық қорғау туралы» 11.04.2014 ж. № 188-V Заңының 16-бабына (2-тармақ, 1, 2-тармақшалар) (өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын міндетті сақтау бөлігінде); 

· «Кысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының» 252, 349–364 тармақтарына (ҚР Инвестициялар және даму министрінің 30.12.2014 ж. № 358 бұйрығы); 

· КО ТР 018/2011 «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» талаптарына (8-қосымша). 

3. Өнім берушіге қойылатын талаптар


  Өнім берушіде сәйкес аккредиттеу саласы бар (қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды / автокөлік газ баллондарын техникалық куәландыру/сынау) «Ұлттық аккредиттеу орталығы» ЖШС (ҰАО) берген сынақ зертханасының/инспекциялық органның қолданыстағы аккредиттеу аттестатының болуы.
  Өнім берушіде баллондарға бедер түсіру үшін тіркелген шифрдың (таңбаның) болуы.

4. Көрсетілетін қызметтердің құрамы мен көлемі Бір автокөлік құралын куәландыру шеңберінде Өнім беруші келесі жұмыстарды орындайды: 


1. Бөлшектеу (демонтаж) және тазалау:


· Газ баллонын (баллондарын) автокөлік құралынан бөлшектеу (демонтаждау). 

· Газ қалдықтарын шығару (дегазация), баллонның ішкі және сыртқы беттерін тазалау мен жуу. 

2. Баллондарды техникалық куәландыру:


· Көзбен шолып және ішкі тексеру (коррозияның, жарықтардың, майысқан жерлердің, бұранданың тозуының және өзге де ақаулардың болуын тексеру). 

· Баллонның массасын және нақты сыйымдылығын өлшеу. 

· Беріктігін байқау (жоғары) қысымымен гидростатикалық сынау. 

· Сынақтан кейін баллонның ішкі бетін кептіру. 

3. Таңбалау және монтаждау:


· Баллонның паспорттық сферасына (немесе тақтайшасына) жүргізілген куәландыру күнін және келесі куәландыру күнін көрсете отырып, Өнім берушінің анық таңбасын түсіру. 

· Тығыздағыш элементтерді ауыстыра отырып (қажет болған жағдайда), баллонды автокөлік құралына кері монтаждау. 

4. Автокөлік құралындағы ГБЖ тексеру:


· Баллонның және ГБЖ элементтерінің бекітілу сенімділігін тексеру. 

· ГБЖ жүйесінің герметикалығын пневматикалық сынау (жұмыс қысымымен ауамен/азотпен опрессовкалау). 

· Тиек, қауіпсіздік және реттеу арматурасының (мультиклапанның, магистральдардың, редуктордың) жұмысын тексеру. 

5. Қызмет көрсету нәтижелері және есепті құжаттама Әрбір автокөлік құралы бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынады: 


1. Келесі деректер көрсетілген белгіленген үлгідегі Баллонды (баллондарды) техникалық куәландыру актісі (немесе Мерзімді куәландырудан өту туралы куәлік): 


· Автокөлік құралының маркасы, мемлекеттік нөмірі және VIN-коды; 

· Әрбір баллонның зауыттық нөмірі, көлемі және дайындалған күні; 

· Сынақ нәтижелері; 

· Жүргізілген куәландыру күні және келесі куәландыру мерзімі. 

2. Көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісі. 

3. Әрбір куәландырылған баллонда Өнім берушінің түсірілген таңбасы. 

6. Қызметтерді көрсету мерзімдері мен орны


· Қызмет көрсету мерзімі: Шарт жасалған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде. 

· Қызмет көрсету орны: Өнім берушінің Ақтөбе облысы шегінде орналасқан өндірістік базасында (сыңақ пунктінде). Автокөлік құралдарын қызмет көрсету орнына жеткізу және кері қайтару Тапсырыс берушінің күшімен жүзеге асырылады. 

· Кепілдік мерзімі: Өнім беруші ГБЖ монтаждау және герметикалығы бойынша орындалған жұмыстарға Көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді. 
7. Автокөлік құралының саны - 2 бірлік:
    1. Газ А63r45-50 г/н 972 AP04
     2. Газ 5312 г/н 416 AI04

