Техническая спецификация
на обработку  деревянных конструкций декораций (костюмы, занавес) площадь 600 кв.м и испытаний по определению качества огнезащитной работ

Краткая характеристика: Обработка деревянных конструкции зданий и сооружений огнезащитными составами и испытания по определению качества проведения огнезащитных работ с предоставлением протокола.

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций декораций (костюмы, занавес) площадь 600 кв.м. 
Проведение работ по нанесению огнезащитных составов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты.
                                      Необходимые требования:

1.
Обработка деревянных конструкции декораций  огнезащитными составами и испытания по определению качества проведения огнезащитных работ с предоставлением протокола 

2.
Составление акта огнезащитной обработки.

3.
Предоставление сертификатов на применяемый огнезащитный состав.

4.
Сдача проведённых работ заказчику.

5.
Огнезащитные составы должны соответствовать государственному стандарту Республики Казахстан СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на её основе»; Общие технические условия".

6.
Для приёмки проведённых работ по пропитке деревянных декораций, костюмов необходимы обязательное наличие положительных заключений результатов контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки каждого объекта огнезащиты специализированной испытательной лаборатории, аккредитованной в государственной системе регулирования РК.
       Огнезащитные средства должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «О безопасности химической продукции», технических регламентов «О безопасности лакокрасочных материалов» и «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», нормативных и технических документов на конкретные виды огнезащитных средств и Государственный стандарт Республики Казахстан СТ РК 615-1-2011 «Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе».
Оказание услуг по огнезащитной обработке деревенных конструкций зданий включает в себя следующие работы:
- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи;

- проведение огнезащитных работ (средства огнезащиты должны быть нанесены ровным слоем, без пропусков и наплывов, с тащельной обработкой мест соединения отдельных деталей);
- проведение испытаний по определнию качества огнезащитной обработки деревянных поверхностей в соответствии с СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные». Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе общие технические условия»;
- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям и быть согласованы с Заказчиком, а также в обязательном порядке с  Комитетом противопожарной службы МЧС РК. 
Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия.

Работы производить в соответствии с нормативно-технической документацией на применяемое средство. Материалы, изделия и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСтам и ТУ, быть сертифицированы. Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов,  своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на  их на поверхность огнезащитного покрытия. Работы производить в действующих зданиях без остановки рабочего процесса. 
       Предоставить акт приема эксплуатации огнезащитных покрытий сроком не менее 3х лет (срок действия огнезащитного состава должен быть не менее 3-х лет). 
Техникалық сипаттама

декорациялардың ағаш конструкцияларын өңдеуге (костюмдер, перде) ауданы 600 шаршы метр және отқа төзімді жұмыстардың сапасын анықтау бойынша сынақтар
Қысқаша сипаттамасы: ғимараттар мен құрылыстардың ағаш конструкцияларын отқа төзімді құрамдармен өңдеу және хаттаманы ұсына отырып, отқа төзімді жұмыстарды жүргізу сапасын анықтау бойынша сынау
Ағаш конструкцияларын отқа төзімді құраммен өңдеу (костюмдер, перде) ауданы 600 ш. м. 

Оттан қорғау құрамдарын жағу бойынша жұмыстарды жүргізу оттан қорғау құралына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы қажет.

                                          Қажетті талаптар:

1.
Ағаш конструкцияларын декорацияларды отқа төзімді құрамдармен өңдеу және хаттаманы ұсына отырып, отқа төзімді жұмыстарды жүргізу сапасын айқындау бойынша сынау 

2.
Отқа төзімді өңдеу актісін жасау.

3.
Қолданылатын оттан қорғау құрамына сертификаттар беру.

4.
Жүргізілген жұмыстарды Тапсырыс берушіге тапсыру.

5.
Отқа төзімді құрамдар Қазақстан Республикасының ҚР СТ 615-1-2011 «Отқа төзімді құрамдар мен заттар». 1 бөлім. «Ағаш пен оның негізіндегі материалдар үшін отқа төзімді құралдар»; «Жалпы техникалық шарттар».

6.
Ағаш декорацияларды, костюмдерді сіңдіру бойынша жүргізілген жұмыстарды қабылдау үшін ҚР мемлекеттік реттеу жүйесінде аккредиттелген мамандандырылған сынақ зертханасының әрбір оттан қорғау объектісінің өрттен қорғау өңдеу сапасын айқындау бойынша бақылау сынақтарының нәтижелерінің оң қорытындыларының міндетті түрде болуы қажет.
Оттан қорғау құралдары «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «лак-бояу материалдарының қауіпсіздігі туралы» және «объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенттерінің, оттан қорғау құралдарының нақты түрлеріне арналған нормативтік және техникалық құжаттардың талаптарына және «сүрек пен оның негізіндегі материалдарға арналған оттан қорғау құралдары»  ҚР СТ 615-1-2011 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартына сәйкес келуге тиіс.

* Ағаш конструкцияларын отқа төзімді өңдеу бойынша қызмет көрсету келесі жұмыстарды қамтиды:

- ағаш беттерін шаң мен кірден тазарту;

- оттан қорғау жұмыстарын жүргізу (оттан қорғау құралдары жеке бөлшектердің қосылған жерлерін Сүйретіп өңдеумен, бос және ағынсыз, тегіс қабатпен жағылуы тиіс);

- ҚР СТ 615-1-2011 «Оттан қорғайтын құрамдар мен заттар». Сүрек пен оның негізіндегі материалдарға арналған оттан қорғайтын құралдар жалпы техникалық шарттар»;

- оттан қорғау үшін пайдаланылатын материалдар мемлекеттік стандарттар мен талаптарға сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен, сондай-ақ міндетті түрде ҚР ТЖМ өртке қарсы қызмет комитетімен келісілуі тиіс . Оттан қорғау құрамының жұмыс жүргізу кезіндегі сақтау мерзімі дайындалған сәттен бастап 12 айдан аспауы тиіс және сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс.

Жұмыстар қолданылатын құралға нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. Қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар, бұйымдар мен жабдықтар МЕМСТ пен ТШ-ға сәйкес келуі, сертификатталған болуы тиіс. Орындаушы барлық жұмыстарды өз материалдарынан, өз құралдарымен орындауға, сондай-ақ ағаш конструкцияларды дайындау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге және олардың бетіне оттан қорғау жабынын жағуға арналған барлық қажетті құрылғылары, құрылғылары мен құралдары болуға тиіс. Жұмыс процесін тоқтатпай жұмыс істеп тұрған ғимараттарда жүргізіледі.

Оттан қорғау жабындарын пайдалануды қабылдау актісі кемінде 3 жыл мерзімге ұсынылсын (оттан қорғау құрамының қолданылу мерзімі кемінде 3 жыл болуы тиіс

