Техническая спецификация
Услуги по Огнезащитной обработке чердака 

Обработка деревянных конструкций должна осуществляется в соответствии с требованиями СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные» Огнезащитный состав должен иметь техническую документацию на их производства и применение (на территории РК), утвержденную и согласованную в установленном порядке. Применение огнезащитного состава должно осуществляться в соответствии с технической документацией. Содержание и построение технической документации должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Рабочий состав огнезащитного вещества должен наноситься рекомендуемыми в технической документации способами. При проведении работ по огнезащитной обработке необходимо строго соблюдать требование к подготовке обрабатываемой поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя средств огнезащиты изложенные в технической документации. 
Средства огнезащитной пропитки для древесины подлежать обязательной сертификации, как продукция для обеспечения безопасности людей сохранения материальных ценностей. В связи с тем, что по истечении определенного срока некоторые средства огнезащиты теряют огнезащитные свойства, для них обязательно указывается гарантийный срок. По окончании работ составляется Акт о проведении данных работ на каждый объект. 
Огнезащитный состав для древесины должно быть 1 или 2 группы огнезащитной сушки. Состав должен иметь высокие показатели огнезащитной эффективности, которые обеспечивают при поверхностном нанесению кистью, окунанием, распылением (без применения глубокой пропитки). 
Технические характеристики огнезащитного состава:
- группа огнезащитной эффективности;
- расход для соответствующей   группы огнезащитной эффективности;
- гарантийный срок и условия хранения состава;
- мероприятия по технике безопасности при хранении и применении;
- толщина для определенной группы огнезащитной эффективности;
- условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды и т.п.);
- внешний вид;
- объемная масса;
- гарантийный срок эксплуатации 2 года.
Обработка услуги чердака должна производится с лабораторным испытанием на качество огнезащитной обработки соответствующий стандартам и нормам РК.
Количество оказываемых услуг: 20599,1 м2   
Место оказания услуг: г. Алматы, мкр. Ожет, ул. Ауезова, 48
Сроки оказания услуг:  Июнь-Июль месяц (По заявки Заказчика) 
Общие требования:  Исполнитель обязан предоставить гарантию за проделанную работу сроком 24 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. 



Техникалық ерекшелігі
Шатырды оттан қорғау қызметтері

Ағаш конструкцияларды өңдеу ҚР СТ 615-1-2011 "оттан қорғайтын құрамдар мен заттар" талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Оттан қорғау құрамын қолдану Техникалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Техникалық құжаттаманың мазмұны мен құрылысы қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. Оттан қорғайтын заттың жұмыс құрамы техникалық құжаттамада ұсынылған тәсілдермен жазылуы тиіс. Оттан қорғау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде өңделетін бетті дайындауға, дайындау және жағу технологиясына, техникалық құжаттамада жазылған оттан қорғау құралдарының шығыны мен қабатының қалыңдығына қойылатын талаптарды қатаң сақтау қажет. 
Ағашқа арналған Отқа төзімді сіңдіру құралдары материалдық құндылықтарды сақтау үшін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өнім ретінде міндетті түрде сертификатталуға тиіс. Белгілі бір мерзім өткеннен кейін кейбір өрттен қорғау құралдары оттан қорғау қасиеттерін жоғалтатындығына байланысты олар үшін кепілдік мерзімі міндетті түрде көрсетіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін әрбір объектіге осы жұмыстарды жүргізу туралы Акт жасалады. 
Ағашқа арналған оттан қорғайтын құрам оттан қорғайтын кептірудің 1 немесе 2 тобы болуы тиіс. Композиция Жоғары отқа төзімді тиімділікке ие болуы керек, олар щеткамен, батырумен, шашыратумен (терең сіңдіруді қолданбай) Үстірт қолданған кезде қамтамасыз етіледі. 
Оттан қорғау құрамының техникалық сипаттамалары:
- оттан қорғау тобы;
- оттан қорғау тиімділігінің тиісті тобы үшін Шығыс;
- кепілдік мерзімі және құрамды сақтау шарттары;
- сақтау және қолдану кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша іс-шаралар;
- оттан қорғау тиімділігінің белгілі бір тобы үшін қалыңдық;
- пайдалану шарттары (Қоршаған орта ылғалдылығының, температурасының шекті мәндері және т. б.);
- сыртқы түрі;
- көлемдік масса;
- кепілдік мерзімі 2 жыл.
Шатыр қызметін өңдеу ҚР стандарттары мен нормаларына сәйкес келетін оттан қорғау өңдеуінің сапасына зертханалық сынаумен жүргізілуі тиіс.
Көрсетілетін қызметтер саны: 20599,1 м2   
Қызмет көрсету орны: Алматы қаласы, Өжет ы/а, Ауезова көшесі, 48
Қызмет көрсету мерзімі: Маусым – Шілде (Тапсырыс берушінің өтініші бойынша). 
[bookmark: _GoBack]Жалпы талаптар: Орындаушы орындалған жұмыс актілеріне қол қойылған күннен бастап 24 ай мерзімге жасалған жұмыс үшін кепілдік беруге міндетті.
