Техническая спецификация
Театральные кресла для актового зала 
Все металлические детали и узлы цельнотянутые или цельноштампованные. 
- покрытие всех металлических конструкций включает предварительную антикоррозийную обработку, все металлические части имеют защитно-декоративное  покрытие.
- при производстве кресел используется массив древесины.
- в качестве обивочного материала используется специализированная мебельная ткань (для общественной мебели), высокой цветоустойчивостью (4-5 баллов) и стойкостью к истиранию — не менее  100 000 циклов, грязеотталкивающими свойствами, допускающими сухую чистку, обладающая износостойкостью, долговечностью. Ткань не относящееся к легковоспламеняемым по ГОСТ Р 53294-2009, группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89.
все открытые декоративные элементы выполнены из высокосортной древесины.
Каркас сидения
Сиденье - рамочной конструкции, на шипах из деревянных брусков из древесины твердых пород и фанеры, имеется противовес для автоматического подъема сидений. В боковых торцах сидения  установлены кронштейны с осями вращения (для свободного, бесшумного откидывания сидения в нерабочее положение). Мягкий элемент сформирован из эластичного формованного пенополиуритана (не поролон)  толщиной не менее 50 мм самой тонкой части и плотностью не менее 35 кг/м3, не дает усадку и принимает первоначальную форму после длительной деформации. Сидение облицовано мебельной тканью и имеет прямоугольную форму, со скругленными передними углами. Крепление сиденья к несущему каркасу кресла осуществляется посредством вставки во втулки, на ось 12 мм.

Спинка кресла.
Спинка рамочной конструкции, выполнена из деревянных брусков твердых пород с шиповым соединением и  имеет по два отверстия с каждой стороны для монтажа боковин. Мягкий элемент сформирован из эластичного формованного пенополиуритана (не поролон)  толщиной не менее 50 мм самой тонкой части и плотностью не менее 35 кг/м3, имеет анатомические изгибы, поддерживающие естественную форму позвоночника, что позволяет длительное пребывание без дискомфорта для спины. Поясничный валик расположен на высоте не менее 180 мм и не более 205 мм, поддержка в лопаточных областях, а так же боковая поддержка спины обеспечивается радиусным углублением не менее R=450 мм и не более R=500 мм. Передняя сторона и торцы спинки облицованы мебельной тканью и украшены декоративными швами и утяжками (по дополнительному согласованию с заказчиком). Спинка кресла крепится к боковинам кресла под углом 22 градусов, что придает удобство при расположении в кресле. Тыльная сторона спинки облицована тканью.
Боковина  кресла из деревянных брусков с шиповым соединением с болтами для крепления стоек в нижней части. В задней части – болты для крепления спинки, по бокам – втулки для осей вращения сидения. Боковина облицована мебельной тканью, в верхней части закреплена декоративная накладка сегментной формы, предохраняющая ткань от истирания и загрязнения. Накладка выполнена из высокосортного  массива древесины.
Стойка кресла стальная, сварной конструкции из профиля 40*40*1,5 мм. Верхняя полка крепится болтами к боковине. Подошва изготовлена из стального профиля не менее 20х40x1,5 мм, окрашенной  краской особой прочности, ударопрочное антикоррозийное покрытие, цвет которого согласовывается дополнительно.
Кресла собираются в секции, в зависимости от планировки зала. Кресла собираются в ряд при помощи болтов, шпилек и гаек М10.  Кресла изготавливаются секциями с креплением Кресло выполняется с креплением к полу каждой стойки 2-мя дюбелями 8*80 мм. 
Цветовые решения деревянных и тканевых поверхностей (выбор ткани) определяется заказчиком дополнительно  при заключении договора.
Гарантия на поставленные кресла 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Общее количество кресел - 96 штук
Ширина -480 мм
Высота от пола до сидения 460 мм
Высота спинки 670 мм
Глубина сидения 420 мм
В цену включить доставку, сборку, установку кресел
Адрес поставки СКО,Айыртауский район,с.Саумалколь,улица СПТУ 11 строение 1В

