ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Тактильді плиталар мен мүгедектерге арналған тұтқаны дайындау және монтаждау жұмыстары
Тапсырыс беруші: «Шұғыла бөбекжай-бақша» МКҚК
	№
	Атауы
	Сипаттамасы

	1
	Тактильді тақташа
	[bookmark: _GoBack]Мүгедектерге арналған тактильді жолақ пен бүдірлі текшелер полиуретаннан жасалған - көру қабілеті төмен және көру қабілеті бұзылған адамдардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге арналған. Қолдану орны – балабақша ғимаратының негізгі кіре берістен бастап 70 метр  тактилді тақташа. Материалы - тозуға, ылғалға және механикалық әсерге төзімді. Сыртқы ортада пайдалануға жарамды, тайғанамайтын болуы тиіс.Тактильді жолақ берік және тегіс негізге сапалы бекітілуі тиіс. Бір тактилді жолақтың өлшемі ұзындығы 30см, ені 30см
Биіктігі шамамен  4-5мм 


	2
	Тактильді пиктограмма. Мүгедектерге арналған дәретхана.
	[image: ]Мекеменің дәретхана есігінің сыртына арналған белгі. 1 дана.

	3
	Балдақ пен таяқ ұстағыш ілмек.
	[image: Крючок-держатель для костылей и трости, фото 1]1 дана

	4
	Желім 
	Тактилді жолақтардың көлеміне қарай арналған монтаждық желім болу керек .

	
	
	



Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде.

Жалпы құнға барлық шығындар, тауарлар, орнату, құрастыру, қосалқы бөлшектер және осы жұмысқа байланысты қажетті материалдар кіреді. Жеткізушіден барлық материалдар мен құралдар.
Тауарлар мен жұмыстар Тапсырыс берушімен келісіледі. Кепілдік 1 жыл. Ақаулар анықталған жағдайда, жеткізушінің есебінен ауыстыру. Стандарттарға сәйкес тактильді плиткаларды төсеу.













ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работы по изготовлению и монтажу тактильных пластин и рычагов для инвалидов


Заказчик: ГККП «Ясли сад Шугыла»
	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Тактильная плита 
	Тактильная плитка из полиуретана (ТПУ)  для людей с ограниченными возможностями – предназначена для обеспечения безопасного передвижения людей с ослабленным зрением и нарушениями зрения. Место применения-тактильная доска в 70 метрах от главного входа в здание детского сада. Материал-устойчив к износу, влаге и механическим воздействиям. Должен быть нескользящим, пригодным для использования во внешней среде.Тактильная полоса должна быть качественно закреплена на прочном и ровном основании. Размер одной тактильной полосы 30см в длину, 30 см в ширину
Высота около 4-5 мм

	2
	 Табличка туалет для инвалидов
	[image: ]Вывеска на внешней стороне двери туалета учреждения. 1 штук.

	3
	Крючок-держатель для костылей и трости
	[image: Крючок-держатель для костылей и трости, фото 1]1 штук

	4
	Клей
	Должен быть монтажный клей, рассчитанный на размер тактильных полос .



В течение 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу.
В общую стоимость входят все затраты, товары, установка, сборка, запасные части и необходимые материалы, связанные с данной работой. Все материалы и инструменты с Поставщика.
Товары и работы согласовать с Заказчиком. Гарантия 1 год. При обнаружении дефектов, замена за счет Поставщика. Укладывать тактильную  плитку согласно Стандартам.
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ТЕХНИКАЛЫ Қ  СИПАТТАМА   Т актильді плиталар мен м ү гедектерге арнал ғ ан т ұ т қ аны дайындау ж ә не монтаждау  ж ұ мыстары   Тапсырыс беруші:  «Ш ұғ ыла б ө бекжай - ба қ ша» МК Қ К  

№  Атауы  Сипаттамасы  

1  Тактильді та қ таша  М ү гедектерге арнал ғ а н тактильді жола қ   пен б ү дірлі  текшелер   полиуретаннан жасал ғ ан  -   к ө ру  қ абілеті  т ө мен ж ә не к ө ру  қ абілеті б ұ зыл ғ ан адамдарды ң   қ ауіпсіз  қ оз ғ алысын  қ амтамасыз етуге арнал ғ ан.   Қ олдану орны  –   балаба қ ша  ғ имаратыны ң  негізгі кіре   беріс тен бастап  70   метр  тактилді  та қ таша .   Материалы  -   тозу ғ а, ыл ғ ал ғ а ж ә не механикалы қ   ә серге  т ө зімді.  Сырт қ ы ортада пайдалану ғ а ж арамды ,   тай ғ анамайтын  болуы тиіс.Тактильді жола қ  берік ж ә не тегіс негізге   сапалы бекітілуі тиіс.   Бір тактилді жола қ ты ң   ө лшемі  ұ зынды ғ ы   30 см ,   ені 30 см   Б иіктігі   шамамен    4 - 5мм     

2  Тактильді пиктограмма.  М ү гедектерге  арнал ғ ан  д ә ретхана.  Мекемені ң  д ә ретхана есігіні ң  сыртын а  арнал ғ ан   белгі . 1 дана.  

3  Балда қ  пен тая қ   ұ ста ғ ыш  ілмек.  1 дана  

4  Желім   Тактилді жола қ тарды ң  к ө леміне  қ арай арнал ғ ан  монтажды қ  желім болу керек .  

   

  Шарт к ү шіне енген к ү ннен бастап 15 ж ұ мыс  к ү ні ішінде.     Жалпы  құ н ғ а барлы қ  шы ғ ындар, тауарлар, орнату,  құ растыру,  қ осал қ ы б ө лшектер  ж ә не осы ж ұ мыс қ а байланысты  қ ажетті ма териалдар кіреді. Жеткізушіден б арлы қ   материалдар мен  құ ралдар.   Тауарлар мен ж ұ мыстар Тапсырыс берушімен келісіледі. Кепілдік 1  жыл. А қ аулар  аны қ тал ғ ан жа ғ дайда, жеткізушіні ң  есебінен ауыстыру. Стандарттар ғ а с ә йкес тактильді  плиткаларды т ө сеу.                            

