Техникалық сипаттама
Сатып алу атауы "Стенд жасау"
ШҚО бойынша білім басқармасының Глубокое ауданы бойынша 
білім бөлімінің "Белоусовка негізгі мектебі" КММ  2026 жылға
Техническая спецификация
Наименование закупки
«Изготовление стенда»
для КГУ «Белоусовская основная школа» отдела образования 
по Глубоковскому району управления образования по ВКО на 2026 год
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	Стендті мемлекеттік рәміздерге арналған кеңістікте орналастыру ұсынылады.
· Өлшемі: 175 × 105 см.
· Материалы: қалыңдығы 10 мм оргшыны.
· Бекіткіштері: металл ұстағыштар. Стендтің ені 150 см-ден асатындықтан, 6 ұстағыш орнату ұсынылады. Бекіткіштер қабырға материалына сай таңдалып, қабырғаға берік бекітілуі тиіс.
· Сапа талаптары: ұзақ мерзім пайдалануға жарамды, берік әрі қауіпсіз, сыртқы көрінісі көркем, күтімі оңай және салмағы жеңіл болуы керек.
· Эскизді келісу: Конституция туралы мәтіндер мен стендтің безендірілу эскизін Тапсырыс берушімен келісу; ескертулер бойынша түзетулер енгізіп, соңғы нұсқасын бекіту.
· Орналастыру: есік ойықтарының үстіне және соққы тиюі мүмкін жерлерге орнатпау ұсынылады.

Стенд рекомендуется размещать в пространстве, предназначенном для государственных символов.
· Размер: 175 × 105 см.
· Материал: оргстекло толщиной 10 мм.
· Крепление: металлические держатели. Поскольку ширина стенда превышает 150 см, рекомендуется установить 6 держателей. Крепёж подбирается с учётом материала стены и должен обеспечивать надёжную фиксацию.
· Требования к качеству: стенд должен быть рассчитан на длительную эксплуатацию, быть прочным и безопасным, иметь аккуратный внешний вид, быть простым в уходе и лёгким по весу.
· Согласование эскиза: тексты о Конституции и эскиз оформления стенда согласовать с Заказчиком; внести необходимые корректировки и утвердить окончательный вариант.
· Размещение: не рекомендуется устанавливать стенд над дверными проёмами и в местах, где возможно его задеть или ударить.





