 
Расчет 

	№ п/п
	Наименование медицинской организации
	Площадь застройки
	Цена
	Сумма

	1
	ВА с. Шарын
	1782,60
	180,00
	320 868,00

	2
	ВА с. Бахар
	102,00
	180,00
	18 360,00

	3
	ВА с. Сумбе
	1441,60
	180,00
	259 488,00

	4
	ФАП с. Большой Дехан
	76,90
	180,00
	13 842,00

	5
	ФАП с. Долайты
	77,80
	180,00
	14 004,00

	6
	ФАП с. Малый Аксу 
	76,60
	180,00
	13 788,00

	
	Итого: 
	
	
	640 350,00




Техническая спецификация
1. Работы по изготовлению технического заключения зданий ВА с. Шарын, ВА с. Бахар, ВА с. Сумбе, ФАП с. Большой Дехан, ФАП с. Долайты и ФАП с. Малый Аксу  
2. Необходимо разработать техническое заключение зданий ВА с. Шарын, ВА с. Бахар, ВА с. Сумбе, ФАП с. Большой Дехан, ФАП с. Долайты и ФАП с. Малый Аксу 
3. Заключение согласовать с отделом архитектуры Уйгурского района
4. Произвести техническое заключение ВА с. Шарын, ВА с. Бахар, ВА с. Сумбе, ФАП с. Большой Дехан, ФАП с. Долайты и ФАП с. Малый Аксу и выдать его. 
5. Поставщику необходимо осуществить работу в течение 30 календарных дней

Техническая спецификация

	1
	Наименование лота
	Работы по изготовлению технического заключения зданий с составлением сметы и дефектного акта ВА с. Шарын, ВА с. Бахар, ВА с. Сумбе,                     ФАП с. Большой Дехан, ФАП с. Долайты и ФАП с. Малый Аксу

	2
	Количество ТРУ
	1 (одна) работа

	3
	Общие требования
	Техническое обследование строительных конструкций ВА с. Шарын находящийся по адресу Алматинская область, Уйгурский район, с. Шарын, ул. Елубаева № 1. 1985 года постройки, общей площадью здания -                   1782,60 кв.м.
ВА с. Бахар находящийся по адресу Алматинская область, Уйгурский район, с. Бахар, ул. А.Розыбакиева № 18. 1976 года постройки, общей площадью здания – 102,00 кв.м.
ВА с. Сумбе находящийся по адресу Алматинская область, Уйгурский район, с. Сумбе, ул. Абая № 1 общей площадью здания – 1 441,60 кв.м.
ФАП с. Большой Дехан находящийся по адресу Алматинская область, Уйгурский район, с. Большой Дехан, ул. И.Бахтия № 47. 2000 года постройки, общей площадью здания – 76,90 кв.м.
ФАП с. Долайты находящийся по адресу Алматинская область, Уйгурский район, с. Долайты, ул. И.Сайдинова № 32. 1994 года постройки, общей площадью здания –77,80 кв.м.
ФАП с. Малый Аксу находящийся по адресу Алматинская область, Уйгурский район, с. Малый Аксу, ул. Надыр Казы № 15. 1994 года постройки, общей площадью здания – 76,60 кв.м.
Предоставление копии свидетельства об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений к Технической спецификации.
Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться экспертом, имеющим соответствующий аттестат на право осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений (далее – эксперт), либо аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть.
Предоставление Заказчику заключения по техническому обследованию объекта с выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению) необходимых конструкций.

	4
	Специальные/технические требования
	Услуги должны проводиться в соответствии с Правилами осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 702.
Характеристики услуг технического обследования конструкции указаны в Приложении №1 к Технической спецификации;
Эксперт, выполняющий техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений, несет ответственность за качество проводимых исследований, правильность выносимых решений и полноту разработанных рекомендаций. Рекомендации, выданные экспертом (аккредитованной организацией), должны обеспечивать надежность и устойчивость зданий и сооружений по итогам их выполнения.

	5
	Гарантийные условия
	В течении срока действия договора

	6
	Срок оказания/поставки ТРУ
	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора.

	7
	Место оказания/поставки ТРУ
	Уйгурский район

	8
	Срок согласования электронного образца/макета, предоставленного Заказчиком, электронного образца/макета, предоставленного поставщиком*
	Не более 5 календарных дней в случае необходимости

	9
	Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком*
	Не более 5 календарных дней в случае необходимости

	10
	Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ
	За свой счет устранить все выявленные недостатки/несоответствия, если в процессе оказания услуг Поставщик допустил отступление от условий Договора, или, если такие недостатки будут обнаружены при приемке услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней или иного времени, определенного Заказчиком в уведомлении

	11
	Требования к ПП*
	Наличие свидетельства об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений:
- Потенциальный Поставщик после протокола итогов вместе с ТС должен представить копию документа подтверждающие наличии в своем составе не менее трех аттестованных экспертов, осуществляющих техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений;
- Потенциальный Поставщик вместе с ТС должен представить копию документа подтверждающие наличии в своем составе не менее одного аттестованного эксперта осуществляющего экспертизу проектов по специализации конструктивная часть;
- Потенциальный Поставщик после протокола итогов вместе с ТС должен представить копию документа подтверждающие право собственности или привлеченную (на основании договора) аккредитованную лабораторию;
- иметь материально-техническую оснащенность, в том числе средства измерений и контроля, необходимых для выполнения возложенных обязанностей и функций, а также компьютеры, оснащенные лицензионными программными обеспечениями необходимыми для выполнения расчетов, составления и оформления графических и иных материалов.

	12
	Дополнительные условия*
	Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений должно содержать:
1. титульный лист (наименование организации исполнителя, наименование объекта, кем утверждается, регистрационный номер);
1. содержание заключения;
1. основание для технического обследования (номер и дата договора, техническое задание на техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений);
1. перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком обследования;
1. общее описание площадки расположения обследуемого объекта (описание расположения площадки, климатических условий, инженерно-геологических условий площадки);
1. объемно-планировочные и конструктивные решения (описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений);
1. результаты обследования (описание проведенных обследований, выявленных дефектов и нарушений);
1. результаты поверочного расчета (указание используемой расчетной программы, описание расчетной схемы, таблица сбора нагрузок, расчетные модели объекта, протокола расчета, схемы усилий в несущих элементах, выводы по расчетной части и т.д.);
1. инженерный анализ всех полученных данных;
1. вывод;
1. рекомендации;
1. [bookmark: z27]приложения (фотоматериалы, заключение по инженерно-геологическим испытаниям, графические материалы, исполнительная съемка, лабораторные протокола испытаний, исполнительно-техническая документация).
1. Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выдаваемое организацией, подписывается всеми аттестованными экспертами, проводившими техническое обследование, проставляется персональный штамп экспертов и утверждается первым руководителем организации.

	13
	Описание порядка приема- передачи ТРУ*
	На основании акта оказанных услуг, подписанного уполномоченными представителями Сторон





Приложение № 1 к ТС 

	Наименование
	Техническое обследование строительных конструкций

	В состав технического обследования входит:
	1. Сбор и получение исходных данных, утверждение технического задания и плана работ (получение технической и иной документации по объекту, утверждение технического задания на обследование, утверждение плана обследования) 
1. Проведение визуального осмотра с фотофиксацией дефектов;
1. Выполнение шурфов под фундаменты для обследования скрытых конструкций фундаментов, установка передвижных подмостей.
1. Определение фактической прочности бетона конструкции фундаментов и их геометрических размеров.
1. Визуальное и инструментальное обследование конструкции железобетонных колонн, балок, ферм, перекрытии и покрытии (определение прочности, наличия трещин и др. дефектов, влияющих на несущую способность).
1. Инструментальное обследование металлических конструкции балок, ригелей, ферм, закладных деталей и т д (определение степени коррозии, качество сварных швов, дефектов).
1. Геодезическая схема фундаментов и инженерных сооружений с целю разработки схемы (чертежей) фундаментов, схемы колонн и ферм, балок и ригелей.
1. Обследование кровли и подкровельного пространства на соответствие требованиям по надежной эксплуатации
1. Обследование внутренних инженерных систем на соответствие эксплуатационным требованиям.
1. Лабораторные испытания конструкции и материалов (прочностные, теплотехнические).
1. Выполнение поверочных расчетов по несущей способности и теплотехническим характеристикам.
1. Разработка рекомендации по усилению конструкции (при необходимости).
1. В техническом заключении представить обмерные чертежи каждого здания, конструкции и узлы согласно п. 4.6 и приложения А п.А.4 и п.А3 (12). Представить схемы каркаса всех несущих конструкций. Представить разрезы продольные и поперечные к схемам каркаса с указанием всех высотных отметок включая низ фундаментов, указать отметки уровня земли.
1. В техническом заключении представить проверочный расчет существующих конструкций и расчет с учетом усиления согласно п. 4,3 приложения А п.А.4 и п. А.3 (10) 12 СП РК 1.04-110-2017; раздела 6 СП РК 1.04-100-2017.
1. Определить расположение арматуры, ее диаметр и толщину защитного слоя в колоннах, ригелях каркаса и диафрагмах если такие имеются (так как указано что каркас – рамно-связевой) согласно п. 4.12 СП РК 1.04-110-2017. Минимальное число обследуемых колонн и ригелей каркаса принять согласно таблице 2 СП РК 1.04-110-2017. Представить схемы каркаса с указанием обследуемых (бетон и арматура) колонн, ригелей и диафрагм.
1. В техническом заключении представить лабораторные протокола с результатами испытаний бетона и арматуры согласно п. 4.12 и приложения А п. А.3 (12) СП РК 1.04-110-2017. Определение физико-механических характеристик в конструкциях обследуемого здания выполнить согласно раздела 7 СП РК 1.04-110-2017.
1. Представить результаты контрольных испытаний на сцепление кладки из кирпича заполнения стен и перегородок на выбранных участках (не менее 6) согласно п. 4.8 СП РК 1.04-110-2017.
1. Указать минимальное количество отрываемых шурфов для обследования конструкций фундаментов на схеме здания согласно п. 4.7 СП РК 1.04-110-2017.
1. Указать конкретно наименование грунта под фундаментами на основании отрытых шурфов. Указать отметку низа фундаментов. Указать размеры фундаментов в плане и по высоте. Уточнить фундаменты сборные железобетонные или монолитные и подтвердить фотофиксацией. Обосновать отсутствие описания фундаментных балок между фундаментами, для опирания стеновых панелей указать их сечение и конструкцию сборные или монолитные? Указать отметку верха фундаментных балок. Указать имеется ли под фундаментами бетонная подготовка.
1. Описать подробно стыки колонн между собой по высоте и стыки колонн с ригелями и их состояние согласно п. 5.3.2 СП РК 1.04-110-2017.
1. При описании каркаса указать размер смещения по высоте продольных ригелей от поперечных. Указать существующий класс бетона в узлах замоноличивания колонн и ригелей подтвердить протоколом испытаний. Указать сечение ригелей продольных и поперечных.
1. Разработка дефектной ведомости работ (с указанием состава работ, единиц измерения, физического объема, рекомендации по технологии выполнении).
1. Предоставление Заказчику заключения по техническому обследованию объекта с выводами и рекомендациями по усилению (восстановлению) необходимых конструкций



[bookmark: _GoBack]
Техникалық сипаттамасы 

	1
	Лот атауы
	Шарын а. ДА, Бахар а. ДА, Сүмбе а. ДА, Үлкен Дехан а. ФАП, Долайты а. ФАП және Кіші Ақсу а. ФАП сметасын және ақау актісін жасай отырып, ғимараттардың техникалық қорытындысын дайындау жөніндегі жұмыстар

	2
	Саны ТРУ
	1 (бір) жұмыстар

	3
	Жалпы талаптар 
	Шарын ауылының ДА, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шарын ауылы, Елубаев көшесі № 1 мекен-жайы бойынша орналасқан   1985 жылы салынған, ғимараттың жалпы ауданы - 1782,60 ш.м.
Бахар ауылының ДА, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Бахар ауылы, А.Розыбакиев көшесі, № 18 мекен-жайы бойынша орналасқан 1976 жылы салынған, ғимараттың жалпы ауданы - 102,00 ш.м.
Сүмбе ауылының ДА, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Сүмбе ауылы, Абай көшесі № 1 мекен-жайы бойынша орналасқан, 1978 жылы салынған, ғимараттың жалпы ауданы - 1 441,60 ш.м.
Үлкен Дехан ауылының ФАП, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Үлкен Дехан ауылы, И.Бахтия көшесі, № 47 мекен-жайы бойынша орналасқан 2000 жылы салынған, ғимараттың жалпы алаңы - 76,90 ш.м.
Долайты ауылыың ФАП, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Долайты ауылы, И.Сайдинов көшесі № 32 мекен-жайы бойынша орналасқан 1994 жылы салынған, жалпы ауданы - 77,80 ш.м.
Кіші Ақсу ауылының ФАП, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Кіші Ақсу ауылы, Надыр Қазы көшесі, № 15 мекен-жайы бойынша орналасқан                    1994 жылы салынған, ғимараттың жалпы алаңы - 76,60 ш.м. құрылыс конструкцияларын техникалық тексеру.
Техникалық ерекшелікке ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптама жүргізу бойынша сараптама жұмыстарын жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куәліктің көшірмесін ұсыну.
Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптаманы ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптама жүргізу құқығына тиісті сертификаты бар сарапшы (бұдан әрі – сарапшы) жүргізуі тиіс. , немесе ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптама жүргізуге аттестатталған кемінде үш сарапшыны, сондай-ақ қала құрылысы, жобалау алдындағы және жобалау сараптамасын жүргізуге арналған сертификаты бар бір сарапшыдан тұратын аккредиттелген заңды тұлғалар. және конструктивті бөлігіне маманданған сметалық құжаттама.
Тапсырыс берушіге қажетті құрылымдарды нығайту (қалпына келтіру) бойынша қорытындылар мен ұсыныстармен объектінің техникалық сараптамасы туралы қорытындыны беру.

	4
	Жалпы талаптар
Арнайы/техникалық талаптар
	Қызметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің                    2015 жылғы 19 қарашадағы No 702 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық тексеруді жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. .
Құрылымдық-инженерлік іздестіру қызметтерінің сипаттамалары Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген;
Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық тексеруді жүзеге асыратын сарапшы зерттеулердің сапасына, қабылданған шешімдердің дұрыстығына және әзірленген ұсыныстардың толықтығына жауап береді. Сарапшы (аккредиттелген ұйым) берген ұсынымдар оларды іске асыру нәтижелері бойынша ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын қамтамасыз етуге тиіс.

	5
	Кепілдік шарттары
	Келісімшарттың қолданылу мерзімі ішінде

	6
	Жеткізу/жеткізу уақыты ТРУ
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

	7
	Жеткізу/жеткізу орны ТРУ
	Ұйғыр ауданы

	8
	Тапсырыс беруші ұсынған электрондық үлгіні/макетті, жеткізуші ұсынған электрондық үлгіні/макетті бекіту мерзімі *
	Қажет болған жағдайда 5 күнтізбелік күннен аспайды

	9
	Дайын / эталондық үлгіні / макетті бекіту мерзімі жеткізуші ұсынған *
	Қажет болған жағдайда 5 күнтізбелік күннен аспайды

	10
	Жеткізілген/көрсетілгендегі анықталған кемшіліктерді жою мерзімі ТРУ
	Қызмет көрсету процесінде Жеткізуші Шарт талаптарынан ауытқыған болса немесе қызметтерді қабылдау кезінде мұндай кемшіліктер анықталса, 5 (бес) жұмыс күні ішінде барлық анықталған кемшіліктерді/қайшылықтарды өз қаражаты есебінен жою немесе Тапсырыс беруші хабарламада көрсеткен басқа уақыт

	11
	Бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар *
	Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптама жүргізу бойынша сараптамалық жұмыстарды жүргізу құқығына аккредиттеу сертификатының болуы:
- Нәтижелер хаттамасы жасалғаннан кейін Әлеуетті өнім беруші ТШ-мен бірге ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптама жүргізетін аттестатталған кемінде үш сарапшының болуын растайтын құжаттың көшірмесін ұсынуы қажет;
- Әлеуетті өнім беруші ТШ-мен бірге жобалардың сараптамасын конструктивті бөлігінің мамандануы бойынша жүзеге асыратын кемінде бір аттестатталған сарапшының болуын растайтын құжаттың көшірмесін ұсынуы қажет;
- Нәтижелер хаттамасы жасалғаннан кейін Әлеуетті өнім беруші ТС-мен бірге меншік құқығын растайтын құжаттың немесе тартылған аккредиттелген зертхананың көшірмесін (келісімшарт негізінде) ұсынуы қажет;
- жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау үшін қажетті өлшеу-бақылау құралдарын қоса алғанда, материалдық-техникалық жабдықтары, сондай-ақ есептеулерді жүргізу, графикалық және басқа материалдарды құрастыру және жобалау үшін қажетті лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған компьютерлері болуы керек.

	12
	Қосымша шарттар*
	Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығының техникалық сараптамасы бойынша сараптама қорытындысы мыналарды қамтуы керек:
1) титулдық парақ (орындаушы ұйымның атауы, ол бекіткен объектінің атауы, тіркеу нөмірі);
2) пікірдің мазмұны;
3) техникалық сараптама жүргізу үшін негіз (шарттың нөмірі мен күні, ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығына техникалық сараптама жүргізуге техникалық тапсырма);
4) сауалнамаға тапсырыс беруші ұсынған бастапқы деректердің тізбесі;
5) зерттелетін объектінің орналасқан жерінің жалпы сипаттамасы (учаскенің орналасқан жерінің, климаттық жағдайларының, учаскенің инженерлік-геологиялық жағдайларының сипаттамасы);
6) ғарыштық-жоспарлау және конструкторлық шешімдер (қабылданған ғарыштық-жоспарлау және конструкторлық шешімдерді сипаттау);
7) сараптама нәтижелері (өткізілген сараптамалардың сипаттамасы, анықталған ақаулар мен бұзушылықтар);
8) тексерудің есептеу нәтижелері (қолданылатын есептеу бағдарламасын көрсету, есептеу схемасының сипаттамасы, жүктемені жинау кестесі, объектінің жобалық үлгілері, есептеу хаттамасы, тірек элементтеріндегі күштердің диаграммалары, есептеу бөлігі бойынша қорытындылар және т.б.);
9) барлық алынған мәліметтерді инженерлік талдау;
10) қорытынды;
11) ұсынымдар;
12) өтінімдер (фотоматериалдар, инженерлік-геологиялық сынақтар бойынша қорытынды, графикалық материалдар, құрылыстық түсірілімдер, зертханалық сынақтар хаттамалары, құрастырылған техникалық құжаттама).
13) Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығының техникалық сараптамасы туралы ұйым берген сараптамалық қорытындыға техникалық сараптаманы жүргізген барлық аттестатталған сарапшылар қол қояды, сарапшылардың жеке мөрі басылады және бірінші басшы бекітеді. ұйымның.

	13
	Қабылдау-беру процедурасының сипаттамасы ТРУ*
	Көрсетілген қызмет актісі негізінде Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды



ТС-ке № 1 қосымша

	Аты
	Құрылыс конструкцияларын техникалық тексеру

	Техникалық зерттеуге мыналар кіреді:
	1. Бастапқы деректерді жинау және алу, техникалық тапсырма мен жұмыс жоспарын бекіту (объектіге техникалық және басқа құжаттамаларды алу, іздестіру жұмыстарын жүргізуге техникалық тапсырманы бекіту, зерттеу жоспарын бекіту)
2. Ақауларды фотографиялық бекіту арқылы визуалды тексеру жүргізу;
3. Жасырын іргетас құрылымдарын тексеру үшін іргетастарға шұңқырлар жасау, жылжымалы тіректерді орнату.
4. Іргетас құрылымының бетонының нақты беріктігін және олардың геометриялық өлшемдерін анықтау.
5. Темірбетонды бағаналардың, арқалықтардың, фермалардың, едендер мен шатырлардың құрылымын визуалды және аспаптық тексеру (беріктікті, жарықтардың болуын және көтеру қабілетіне әсер ететін басқа ақаулардың болуын анықтау).
6. Арқалықтардың, арқалықтардың, фермалардың, ендірілген бөлшектердің және т.б. металл құрылымын аспаптық зерттеу (коррозия дәрежесін, дәнекерленген жіктердің сапасын, ақауларды анықтау).
7. Іргетастардың сұлбасын (сызбаларын), бағаналар мен фермалардың, арқалықтар мен арқалықтардың сызбаларын әзірлеу мақсатында іргетастардың және инженерлік құрылыстардың геодезиялық схемасы.
8. Төбенің және шатырдың асты кеңістігін сенімді пайдалану талаптарына сәйкестігін тексеру
9. Ішкі инженерлік жүйелердің пайдалану талаптарына сәйкестігін тексеру.
10. Конструкция мен материалдардың зертханалық сынақтары (беріктік, жылу техникасы).
11. Жүк көтергіштігі мен жылулық көрсеткіштері бойынша тексеру есептерін орындау.
12. Құрылымды нығайту бойынша ұсыныстар әзірлеу (қажет болған жағдайда).
13. Техникалық есепте 4.6 тармағына және А қосымшасының А.4 тармағына және А3 (12) тармағына сәйкес ғимараттың (әр Блоктың), құрылымдардың және құрамдас бөліктерінің өлшемдік сызбаларын беріңіз. Әрбір қабат үшін раманың барлық тірек құрылымдарын көрсететін рамалық диаграммаларды беріңіз. Барлық биіктіктерді, соның ішінде іргетастардың түбін көрсететін рамалық диаграммаларға бойлық және көлденең қималарды жіберіңіз, жер деңгейіндегі белгілерді көрсетіңіз.
14. Техникалық есепте Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 1.04-110- А қосымшасының 4.3-тармағына, А.4-тармағына және А.3 (10) 12-тармағына сәйкес қолданыстағы құрылымдардың салыстырып тексеру есебін және арматураны ескере отырып есептеуді ұсынады. 2017; ҚР СП 1.04-100-2017 6-бөлімі.
15. Арматураның орналасуын, оның диаметрін және бағандардағы, раманың ригельдері мен диафрагмаларындағы қорғаныс қабатының қалыңдығын, егер бар болса (қаңқаның қаңқалы деп көрсетілгендіктен) ҚР ЕК 4.12-тармағына сәйкес анықтаңыз. 1.04.110.2017 ж. Раманың зерттелетін бағандары мен тіректерінің ең аз саны ҚР ММ 1.04-110-2017 2-кестеге сәйкес қабылданады. Зерттелетін (бетонды және арматуралық) бағандарды, ригельдерді және диафрагмаларды көрсететін рамалық диаграммаларды беріңіз.
16. Техникалық қорытындыға ҚР ПҮ 1.04-110-2017 4.12-тармағына және А қосымшасының А.3 (12) тармағына сәйкес бетон мен арматураны сынау нәтижелерімен зертханалық хаттамаларды ұсыну. Зерттелетін ғимараттың құрылымдарындағы физикалық-механикалық сипаттамаларды анықтау ҚР СП 1.04-110-2017 7-бөліміне сәйкес жүргізілуі керек.
17. ҚР ПҮ 1.04-110-2017 4.8-тармағына сәйкес таңдалған аумақтарда (кемінде 6) кірпіштен жасалған қабырғалар мен қалқалардан жасалған кірпіштің жабысуына бақылау сынақтарының нәтижелерін ұсыну.
18. ҚР ПҮ 1.04-110-2017 4.7-тармағына сәйкес құрылыс сызбасы бойынша іргетас конструкцияларын зерттеу үшін жыртылатын шұңқырлардың ең аз санын көрсетіңіз.
19. Ашық карьерлер негізіндегі іргетастардың астындағы топырақ атауын нақты көрсетіңіз. Негіздердің түбінің биіктігін көрсетіңіз. Негіздердің өлшемдерін жоспарда және биіктікте көрсетіңіз. Құрастырылған темірбетонды немесе монолитті іргетастарды көрсетіңіз және фотофиксациямен растаңыз. Негіздер арасындағы іргетас арқалықтарының сипаттамасының жоқтығын негіздеу үшін, қабырғалық панельдерді қолдау үшін, олардың бөлімі мен дизайнын көрсетіңіз, құрама немесе монолитті? Іргетас арқалықтарының төбесінің биіктігін көрсетіңіз. Іргетас астында бетонды дайындау бар-жоғын көрсетіңіз.
20. Бағаналар арасындағы биіктікте түйіспелерді және бағаналардың көлденең тіректермен түйіспелерін және олардың жай-күйін ҚР СП 1.04-110-2017 5.3.2-тармағына сәйкес толық сипаттаңыз.
21. Жақтауды сипаттау кезінде көлденеңінен бойлық ригельдердің биіктігі бойынша ығысу өлшемін көрсетіңіз. Енгізу бағаналары мен тіреуіштер блоктарында бетонның бар сыныбын көрсетіңіз, сынақ актісімен растаңыз. Бойлық және көлденең жолақтардың көлденең қимасын көрсетіңіз.
22. Жұмыстың ақаулық актісін әзірлеу (жұмыс көлемін, өлшем бірліктерін, физикалық көлемді, орындау технологиясы бойынша ұсыныстарды көрсете отырып).
23. Тапсырыс берушіге қажетті құрылымдарды нығайту (қалпына келтіру) бойынша қорытындылар мен ұсынымдармен объектінің техникалық сараптамасы туралы қорытындыны беру.



