

Техническая спецификация  на монтаж и настройку системы СКУД

В поставку и монтаж входит:
Автономный контроллер СКУД -1 шт.
Универсальный (iButton / Wiegand) контроллер СКД. Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Компактные габариты изделия позволяют использовать его как для внутренней установки, так и отдельно от замка.
Функциональные особенности:
- Интерфейсы iButtonTM и Wiegand 26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42
- Типы ключей: мастер-ключ, блокирующий, ключ доступа
- Открывание замка от 1 до 255 секунд
- Защита от неправильного подключения
- Выбор типа замка
- Технические характеристики:
- Максимальное количество ключей / карт: 1216
- Звуковая и световая индикация
- Выход подключения замка MOSFET-транзистор
- Максимальный ток коммутации 4.5А
- Напряжение питания 10-14V DC
- Габаритные размеры платы 50×25.5×16мм
- Масса платы 20г 
Считыватель формата EM-Marine – 1 шт.                                                                                                                  Применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД) для передачи контроллеру кода поднесенной к считывателю proximity-карты (брелка) стандарта EM-Marine по протоколам Weigand-26 или Weigand-34.

Характеристики
- Формат карт и брелков EM-Marine 125 кГц
- Дальность считывания, 10-30 мм
- Скорость чтение карты, 0,2 с
- Диапазон напряжения питания постоянного тока, 9-16 В
- Ток потребления в режиме ожидания, Не более 70 мА
- Длина кабеля интерфейса Wiegand, Не более 90 м
- Аудиовизуальная индикация При поднесении зарегистрированной карты к считывателю светодиод мигает зеленым и раздается звуковой сигнал.
- Диапазон температуры окружающего воздуха, -40 +70 °С
- Цвет корпуса Черный
- Габаритные размеры (В × Ш × Г), 102х43х16 мм 
Кнопка выхода - 1 шт.                                                                                                                                                        Применяется в системах контроля и управления доступом (СКУД) для разблокировки электроуправляемых замков при выходе из помещения или контролируемой территории.
Основная функция — обеспечение возможности быстрого и безопасного открытия дверей изнутри помещения при сохранении контроля доступа снаружи.

Характеристики
- Тип установки    Накладной
- Тип устройства    Механический
- Тип контактов     NO/NC/COM
- Материал корпуса     Пластик
- Индикация     Нет
- Напряжение коммутации,  12 В
- Габаритные размеры (В × Ш × Г),  75х22х14 мм

Электромагнитный замок – 1 шт.

Характеристики:
Вид электромагнитного замка: Электромагнитный (накладной)
Напряжение питания, В: 12 DC
Усилие удержания на отрыв, кг: 280
Ток потребления, mA, не более: 400
Индикатор состояния: Светодиод                                                                                                                                            Рабочая температура -40°С до +60°С, IP54                                                                                                                          Размер - 250×25×47мм                                                                                                                                                                 Вес - 1,75кг
Режим работы: Закрыт, при подаче напряжения
Материал корпуса замка: Анодированный алюминий
Материал ответной части: Анодированный алюминий                                                                                                                    В комплекте два крепежных элемента: прямая планка и L-образное крепление
Доводчик дверной – 1 шт.

Основные характеристики:
- вес двери: от 40 до 90 кг
- класс доводчика: EN2-4
- материал корпуса: силумин
- морозостойкость: да
- температурный режим: от -45 °С до +60 °С
- крепеж в комплекте: 2 вида крепежа - для металлических и для деревянных/пластиковых дверей
- длина: 182мм
- посадочные размеры: 165х19 мм 
Источник питания - 1 шт.                                                                                                                                     Предназначен для электропитания устройств и приборов напряжением 12 В.
Источник питания предназначен для установки в помещениях, рассчитан на круглосуточную работу и является восстанавливаемым, обслуживаемым изделием. Относится к 0 классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. АКБ
Технические данные:
Выходное напряжение 13.4±0.4В
Ток нагрузки в дежурном режиме 2,0А
Ток нагрузки в кратковременном режиме (25 с) 2,4А
Максимальная потребляемая мощность 50ВА
Габаритные размеры 200x170x85мм
Масса нетто (не более) 0,5кг
Аккумулятор -1 шт.                                                                                                                                                                         НЕ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ!
Характеристики:
- Модель аккумулятора : GP-H 12-7.5
- Номинальная ёмкость: 7,5 Ач
- Номинальное напряжение: 12 В
- Рабочая температура:  -15 до +50
- Размеры: 151*65*94 мм
- Вес батареи : 2,25 кг
- Применение : система безопасности /аварийное освещение/ИБП и т. д.                                         
Проксимити карта с прорезью – 20 шт.
Характеристики:                                                                                                                         Рабочая частота — 125 кГц
Расстояние считывания — до 10 см
Чип Em-Marin —совместимый
Емкость памяти — 64 бит
Тип памяти — только для чтения
Материал — ПВХ
Прямая печать —  нет
Размеры — 86 х 540 х 1,8 мм
Диапазон рабочих температур — от -35°С до + 60°С
Рабочая влажность —  90%
Провод – 20 м.                                                                                                                                                                           Гибкий соединительный плоский шнур, состоящий из параллельно расположенных медных жил округлой формы, заключенных в поливинилхлоридную изоляцию и оболочку.
Рассчитан на напряжение до 380В, применяется для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В. Оболочка шнура не распространяет горения. Хорошая гибкость и устойчивость к механическим повреждениям и износу.
В услугу входит:                                                                                                                                                                        Монтаж и настройка оборудования.                                                                                                                                             Все расходы и материалы, связанные с установкой и настройкой оборудования, за счёт поставщика.                                                                                                                            Обслуживание установленной системы СКУД в течении одного года после запуска в эксплуатацию.                                                                                                                            Поставщик должен строго соблюсти и обеспечить безопасность кабельной разводки.
СКУД жүйесін орнатуға және конфигурациялауға арналған техникалық сипаттама

Жеткізу және монтаждау кіреді:
Автономды СКУД контроллері -1 дана.
Әмбебап (iButton / Wiegand) СКД контроллері. Электромагниттік және электромеханикалық құлыптарды басқаруға арналған. Өнімніңныеам өлшемдері оны ішкі орнату үшін де, құлыптан бөлек пайдалануға мүмкіндік береді.
Функционалдық ерекшеліктері:
-Ibuttontm және Wiegand 26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42 интерфейстері
- Кілт түрлері: негізгі кілт, құлыптау, кіру кілті
- Құлыпты ашу 1-ден 255 секундқа дейін
- Дұрыс емес қосылудан қорғау
- Құлып түрін таңдау
- Техникалық сипаттамалары:
- Кілттердің / карталардың максималды саны: 1216
- Дыбыстық және жарық индикаторы
- MOSFET құлып қосылымының шығысы-транзистор
- Максималды коммутация тогы 4.5 А
-Қуат кернеуі 10-14V DC
- Тақтаның жалпы өлшемдері 50×25.5×16 мм
- Тақтаның салмағы 20 г 
Em-Marine – 1 дана форматындағы оқырман Weigand-26 немесе Weigand-34 хаттамалары бойынша em-Marine стандартының proximity-картасының (кілтсөзінің) оқырманға әкелінген кодын контроллерге беру үшін қол жеткізуді басқару және басқару жүйелерінде (СКУД) қолданылады.

Сипаттамалары
-Em-Marine карталары мен салпыншақ форматы 125 кГц
- Оқу қашықтығы, 10-30 мм
- Картаны оқу жылдамдығы, 0,2 с
- Тұрақты токтың кернеу диапазоны, 9-16 В
- Күту режимінде тұтыну тогы, 70 мА аспайды
- Wiegand интерфейсі кабелінің ұзындығы, 90 м аспайды
- Аудиовизуалды көрсеткіш тіркелген картаны оқырманға жеткізген кезде жарық диоды жасыл болып жыпылықтайды және дыбыстық сигнал шығады.
- Қоршаған ауа температурасының диапазоны, -40 + 70 °С
- Корпустың Түсі Қара
- Габариттік өлшемдері (В × Ш × г), 102х43х16 мм 
Шығу түймесі - 1 дана.үй-жайдан немесе бақыланатын аумақтан шыққан кезде электрмен басқарылатын құлыптардың құлпын ашу үшін кіруді бақылау және басқару жүйелерінде (СКУД) қолданылады.
Негізгі функция-сырттан кіруді басқаруды сақтай отырып, ішкі есіктерді жылдам және қауіпсіз ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету.

Сипаттамалары
- Шот-фактураны Орнату түрі
- Құрылғы түрі механикалық
- NO/NC/COM байланыс түрі
- Корпус материалы Пластик
- Көрсеткіш Жоқ
- Коммутация кернеуі, 12 В
- Габариттік өлшемдері (В × Ш × г), 75х22х14 мм

Электромагниттік құлып – 1 дана.

Сипаттамалары:
Электромагниттік құлып түрі: Электромагниттік (үстеме)
Қуат кернеуі, ішінде: 12 DC
Ұстау күші, кг: 280
Тұтыну тогы, mA, артық емес: 400
Күй индикаторы: Жарықдиодты жұмыс температурасы -40°C-тан +60°C-қа дейін, IP54 өлшемі-250×25×47 мм салмағы-1,75 кг
Жұмыс режимі: жабық, кернеу берілген кезде
Құлып корпусының материалы: анодталған алюминий
Жауап материалы: анодталған алюминий екі бекіткішпен бірге келеді: түзу жолақ және L-бекіткіш
Есікті жақындатқыш-1 дана.

Негізгі сипаттамалары:
- Есіктің салмағы: 40-тан 90 кг-ға дейін
- жақынырақ сынып: EN2-4
- корпус материалы: силумин
- аязға төзімділік: иә
- температура режимі: -45 °С-тан +60 °С-қа дейін
- жиынтықтағы бекіткіштер: бекіткіштердің 2 түрі-металл және ағаш / пластик есіктерге арналған
- ұзындығы: 182мм
- қону өлшемдері: 165х19 мм 
Қуат көзі-1 дана. кернеуі 12 В құрылғылар мен құрылғыларды электрмен жабдықтауға арналған.
Қуат көзі үй-жайларда орнатуға арналған, тәулік бойы жұмыс істеуге арналған және қалпына келтірілетін, қызмет көрсетілетін өнім болып табылады. ГОСТ 12.2.007.0-75 бойынша электр тогының соғуынан қорғаудың 0 класына жатады. Аккумулятор
Техникалық деректер:
Шығыс кернеуі 13.4±0.4 В
Кезекші режимдегі жүктеме тогы 2,0 А
Қысқа мерзімді режимдегі жүктеме тогы (25 с) 2,4 А
Максималды қуат тұтыну 50ВА
Жалпы өлшемдері 200х170х85мм
Таза салмағы (артық емес) 0,5 кг
Батарея -1 дана. төмен ток жүйелері үшін емес!
Сипаттамалары:
- Батарея моделі: GP-H 12-7. 5
- Номиналды сыйымдылығы: 7,5 Ач
- Номиналды кернеу: 12В
- Жұмыс температурасы: -15-тен +50-ге дейін
- Өлшемдері: 151*65*94 мм
- Батарея салмағы: 2,25 кг
- Қолдану: Қауіпсіздік жүйесі /апаттық жарықтандыру / UPS және т. б.                                         
Проксимити ұясы бар карта-20 дана.
Сипаттамалары: Жұмыс жиілігі-125 кГц
Оқу қашықтығы-10 см дейін
Em-Marin чипі —үйлесімді
Жад сыйымдылығы-64 бит
Жад түрі - тек оқуға арналған
Материал-ПВХ
Тікелей басып шығару-жоқ
Өлшемдері - 86 x 540 x 1,8 мм
Жұмыс температурасының диапазоны -35°С-тан + 60°С-қа дейін
Жұмыс ылғалдылығы-90%
Сым-20 м.поливинилхлоридті оқшаулау мен қабықпен қоршалған дөңгелек пішінді параллель орналасқан мыс өткізгіштерден тұратын икемді жалпақ сым.
Есептелген кернеуі 380В қолданылады қосу үшін электр машиналары мен аспаптарын, тұрмыстық және соған ұқсас қолдануға электр желісінің номиналды айнымалы кернеуі 450/750 В. Қабығы баудың емес таратады жану. Жақсы икемділік және механикалық зақымдану мен тозуға төзімділік.
Қызметке мыналар кіреді: жабдықты орнату және конфигурациялау.                                                                                                                                             Жабдықтаушының есебінен жабдықты орнатуға және конфигурациялауға байланысты барлық шығындар мен материалдар.                                                                                                                            Пайдалануға берілгеннен кейін бір жыл ішінде орнатылған СКУД жүйесіне қызмет көрсету.                                                                                                                            Жеткізуші кабельдік сымдардың қауіпсіздігін қатаң сақтауы және қамтамасыз етуі керек.
