ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
КАМАЗ 53215-15 автомобиль тентін дайындау және орнату
Қызметтің мақсаты: автомобиль тіркемесін пайдалану кезінде тасымалданатын мүлікті, жабдықтар мен мүкәммалды атмосфералық жауын-шашыннан, күн әсерінен, шаңнан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету.
[bookmark: _GoBack]Тент өндірісіне қойылатын талаптар: Тент Тапсырыс берушінің тіркемесінің жеке өлшемдеріне сәйкес жасалуы тиіс.
Шатыр материалы-тығыздығы кемінде 650 г/м2 жоғары беріктігі бар су өткізбейтін ПВХ матасы. Материал ультракүлгін сәулеленуге, температураның өзгеруіне, ылғалға және механикалық жүктемелерге төзімді болуы керек.
Шатырдың Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі. Тігістер герметикалық түрде қайнатылуы немесе күшейтілген жіппен тігілуі керек. Шатырдың дизайны тіркемеге сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек. Громметтердің, белдіктердің, кабельдердің немесе басқа бекіткіштердің болуы міндетті. Шатыр тіркемеге техникалық қызмет көрсету қажет болған жағдайда еркін ашылуын/жабылуын қамтамасыз етуі керек. Орнатуға қойылатын талаптар: Орындаушы Тапсырыс берушінің автомобиль тіркемесіне тент монтажын жүргізуге міндетті. Орнату салбырау мен деформациясыз сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек. Орнатқаннан кейін тіркеме конструкциясының тұтастығын бұзуға жол берілмейді. Барлық бекіткіштер коррозияға төзімді болуы керек.
 Сапаға қойылатын талаптар: Қызмет сапалы және толық көлемде орындалуы керек. Өнімде ақаулар, зақымданулар және өндірістік кемшіліктер болмауы керек. Тенттің қызмет ету мерзімі-пайдалану шарттары сақталған жағдайда кемінде 3 жыл. Орындалған жұмыстар мен материалдарға кепілдік-орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Орындау мерзімі: 16 күнтізбелік күн. 
Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы.
8 705 598 67 41 телефоны бойынша жұмыстарды міндетті түрде келісу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Изготовление и установка автомобильного тента на КАМАЗ 53215-15

Цель услуги: Обеспечение защиты перевозимого имущества, оборудования и инвентаря от атмосферных осадков, солнечного воздействия, пыли и механических повреждений при эксплуатации автомобильного прицепа.
Требования к изготовлению тента: Тент должен быть изготовлен по индивидуальным размерам прицепа Заказчика.
Материал тента — водонепроницаемая ПВХ-ткань повышенной прочности плотностью не менее 650 г/м². Материал должен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, влаге и механическим нагрузкам.
Цвет тента согласовывается с Заказчиком. Швы должны быть герметично проварены либо прошиты усиленной нитью. Конструкция тента должна предусматривать надежное крепление к прицепу. Наличие люверсов, ремней, тросов либо иных крепежных элементов обязательно. Тент должен обеспечивать свободное открытие/закрытие при необходимости обслуживания прицепа. Требования к установке: Исполнитель обязан произвести монтаж тента на автомобильный прицеп Заказчика. Установка должна обеспечивать надежную фиксацию без провисаний и деформаций. После установки не допускается нарушение целостности конструкции прицепа. Все крепежные элементы должны быть устойчивы к коррозии.
 Требования к качеству: Услуга должна быть выполнена качественно и в полном объеме. Изделие не должно иметь дефектов, повреждений и производственных недостатков. Срок службы тента — не менее 3 лет при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия на выполненные работы и материалы — не менее 12 месяцев со дня с момента подписания акта выполненных работ. 
Срок исполнения: 16 календарных дней. 
Место выполнения работ: Акмолинская область, Бурабайский район, г. Щучинск.
Обязательное согласование работ по телефону 8 705 598 67 41.


