КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изготовление художественного барельефа непосредственно на стене
Размер: 6,0 × 1,5 м  •  Площадь: 9 м²  •  Тематика: горный пейзаж
1. Концепция
Художественный барельеф выполняется непосредственно на существующей стене. Композиция создаётся по предоставленному референсу и адаптируется под размер 6000 × 1500 мм. Основная задача — создать объёмный горный пейзаж с выраженной перспективой и несколькими планами, где глубина изображения формируется не только цветом, но и реальным физическим объёмом поверхности.
• горные массивы на дальнем плане
• лес и хвойные деревья
• скальные образования
• камни и береговая линия
• водоём
• атмосферная перспектива
2. Технология выполнения
Подготовка стены — Очистка поверхности, удаление непрочных участков, грунтование и локальная подготовка основания.
Формирование рельефа — Набор основного объёма непосредственно на стене с использованием профессиональных скульптурных и штукатурных составов.
Армирование — Усиление крупных выступающих элементов армирующей стеклосеткой для снижения риска трещин и отслоений.
Скульптурная детализация — Ручная проработка фактуры горных пород, скал, деревьев, хвои, береговой линии, камней и переходов между планами.
Художественная окраска — Многослойная окраска с формированием светотени, глубины и атмосферной перспективы.
Защитное покрытие — Финишное матовое защитное покрытие поверхности.
Ориентировочная глубина рельефа: дальний план 10–30 мм; средний план 30–60 мм; передний план 50–100 мм; отдельные акцентные элементы — до 120 мм.
3. Материалы
• грунтовочные составы
• скульптурная рельефная смесь
• армирующая стеклосетка
• вспомогательные материалы для формирования объёма
• финишные составы
• художественные краски и колеры
• защитное матовое покрытие
Конкретный состав материалов определяется после осмотра основания стены и с учётом условий эксплуатации помещения.
4. Этапы производства
1. Разработка и адаптация эскиза под размер стены 6 × 1,5 м.
2. Подготовка основания.
3. Набор основного объёма.
4. Армирование наиболее выступающих участков.
5. Ручная скульптурная детализация.
6. Финишная подготовка и грунтование.
7. Художественная многоцветная окраска.
8. Нанесение защитного покрытия.
9. Финальная корректировка и сдача работы.
6. В стоимость входит
• разработка композиции по референсу
• подготовка стены
• профессиональные материалы
• формирование объёмного рельефа
• армирование
• ручная скульптурная детализация
• грунтование
• художественная многоцветная окраска
• защитное покрытие
• финальная корректировка работы
7. Срок выполнения
Ориентировочный срок: 20–30 рабочих дней.
Срок может корректироваться в зависимости от состояния стены, необходимой глубины рельефа, сложности детализации, времени высыхания материалов и согласования цветового решения.
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰСЫНЫС
Қабырғаға тікелей орындалатын көркем барельеф
Өлшемі: 6,0 × 1,5 м  •  Ауданы: 9 м²  •  Тақырыбы: тау пейзажы
1. Тұжырымдама
Көркем барельеф дайын қабырғаның бетіне тікелей орындалады. Композиция ұсынылған референс негізінде жасалып, 6000 × 1500 мм өлшеміне бейімделеді. Негізгі мақсат — кеңістіктік перспективасы айқын, бірнеше жоспардан тұратын көлемді тау пейзажын жасау. Кескіннің тереңдігі тек түспен емес, қабырғаның нақты физикалық рельефімен қалыптастырылады.
• алыс пландағы тау жоталары
• орман және қылқан жапырақты ағаштар
• жартастар
• тастар мен жағалау сызығы
• су айдыны
• атмосфералық перспектива
2. Орындау технологиясы
Қабырғаны дайындау — Бетті тазалау, әлсіз қабаттарды алып тастау, грунттау және негізді жергілікті дайындау.
Рельефті қалыптастыру — Негізгі көлем кәсіби мүсіндік және сылақ қоспалары арқылы тікелей қабырғада жасалады.
Арматуралау — Ірі шығыңқы элементтер шыныталшықты арматуралық тормен күшейтіледі.
Мүсіндік детализация — Тау жыныстарының, жартастардың, ағаштардың, қылқан жапырақтардың, жағалаудың, тастардың және жоспарлар арасындағы өтулердің фактурасы қолмен өңделеді.
Көркем бояу — Жарық пен көлеңке, тереңдік және атмосфералық перспектива қалыптастыра отырып, бірнеше қабатпен бояу орындалады.
Қорғаныш қабат — Бетті қорғау үшін күңгірт қорғаныш жабын жағылады.
Рельефтің болжамды тереңдігі: алыс план — 10–30 мм; орта план — 30–60 мм; алдыңғы план — 50–100 мм; жеке акцентті элементтер — 120 мм-ге дейін.
3. Материалдар
• грунттау қоспалары
• мүсіндік рельеф қоспасы
• арматуралық шыныталшықты тор
• көлем қалыптастыруға арналған қосымша материалдар
• фиништік қоспалар
• көркем бояулар мен колерлер
• күңгірт қорғаныш жабын
Материалдардың нақты құрамы қабырға негізін тексергеннен кейін және нысанды пайдалану жағдайларына қарай анықталады.
4. Өндіріс кезеңдері
1. 6 × 1,5 м қабырға өлшеміне эскизді әзірлеу және бейімдеу.
2. Негізді дайындау.
3. Негізгі көлемді қалыптастыру.
4. Ең шығыңқы учаскелерді арматуралау.
5. Қолмен мүсіндік детализация жасау.
6. Фиништік өңдеу және грунттау.
7. Көп түсті көркем бояу.
8. Қорғаныш жабын жағу.
9. Соңғы түзету және жұмысты тапсыру.
6. Құнға кіреді
• референс негізінде композиция әзірлеу
• қабырғаны дайындау
• кәсіби материалдар
• көлемді рельеф қалыптастыру
• арматуралау
• қолмен мүсіндік детализация
• грунттау
• көп түсті көркем бояу
• қорғаныш жабын
• жұмысты соңғы түзету
7. Орындау мерзімі
Болжамды мерзім: 20–30 жұмыс күні.
Мерзім қабырғаның жағдайына, рельефтің қажетті тереңдігіне, детализация күрделілігіне, материалдардың кебу уақытына және түстік шешімді келісуге байланысты өзгеруі мүмкін.
8. Нәтиже
Тапсырыс беруші жеке панно немесе құрастырмалы конструкция емес, тікелей қабырғаға орындалған біртұтас бірегей көркем барельеф алады. Жұмыс өлшемі 6 × 1,5 м болатын, мүсіндік рельеф пен көркем кескіндемені біріктіретін декоративтік шығарма ретінде орындалады.
