                                                                       Техническая   спецификация 
Фиксация услуг должна осуществляться по списку номеров автотранспорта, после заключения договора. Автомашины должны обслуживаться вне очереди.
Список и количество автомашин согласовывать с заказчиком. Общее количество автотранспорта – 24 автомашин. 
Из них: 
· Легковые автомашины – 3 единицы
· УАЗ – 9 единиц
· MERCEDES-BENZ – 1 единица
· Автобус-1 единица
· Трактор Беларус-1 единица
· ГАЗ 27527-4 единица
· HYNDAI H-1-1 единица
· JAC SUNRAY-2 единиц
· ГАЗ 27057-1 единица
· Chevrolet Cruze-1 единица

Услуги шиномонтажа включают в себя:
· Шиномонтаж. Демонтаж резины с диска.
· Очистка колес от загрязнений. Выполняется мойка, так как оставшаяся грязь может нанести непоправимый вред резине.
· Балансировка. Производится с помощью специальных станков. Она позволяет обеспечить правильную нагрузку на каждое колесо. Балансировка рекомендуется при сборке новых колес, износе дисков, появлении вибрации на руле, большом пробеге.
· Ремонт. Устраняются возникшие повреждения. 
· Вулканизация. Разновидность ремонта для устранения порезов/проколов. В виде восстановительного материала задействуется каучук, который подвергается нагреву и плавлению. 
· Рассортировка и монтаж покрышек. Шина снимается с обода колеса для выполнения ремонта. Обратная установка осуществляется с помощью шиномонтажного станка.  
Услуги оказываются в течении 2026 года.



Техникалық ерекшелік
Қызметтерді тіркеу шарт жасалғаннан кейін автокөлік нөмірлерінің тізімі бойынша жүзеге асырылуы тиіс. Автомашиналарға кезектен тыс қызмет көрсетілуі тиіс.
Автомашиналардың тізімі мен саны тапсырыс берушімен келісіледі. Автокөліктің жалпы саны – 24 автокөлік.
Оның ішінде:
• Жеңіл көліктер - 3 бірлік
• УАЗ - 9 бірлік
• MERCEDES-BENZ - 1 бірлік
• Автобус-1 бірлік
• Трактор Беларусь-1 бірлік
• ГАЗ 27527-4 бірлік
• HYNDAI H-1-1 бірлік
• JAC SUNRAY-2 бірлік
• ГАЗ 27057-1 бірлік
· Chevrolet Cruze-1 единица
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Шинаны монтаждау қызметтері мыналарды қамтиды:
• Шинаны монтаждау. Резеңкені дискіден бөлшектеу.
• Дөңгелектерді ластанудан тазалау. Жуылады, өйткені қалған кір резеңкеге орны толмас зиян келтіруі мүмкін.
• Теңгерім. Арнайы станоктардың көмегімен жүргізіледі. Ол әрбір дөңгелекке дұрыс жүктемені қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Теңгеру жаңа доңғалақтарды құрастыру, дискілердің тозуы, рульде дірілдің пайда болуы, үлкен жүріс кезінде ұсынылады.
• Жөндеу. Пайда болған зақымдар жойылады.
• Вулканизация. Кесінділерді/тесіктерді жоюға арналған жөндеу түрлері. Қалпына келтіру материалы ретінде каучук іске қосылады, ол қыздырылады және балқытылады.
• Қақпақтарды сұрыптау және монтаждау. Шина жөндеуді орындау үшін дөңгелектің жиегінен алынады. Кері орнату шина құрастыру станогының көмегімен жүзеге асырылады.
Қызметтер 2026 жыл бойы көрсетіледі.
