Технические спецификация

Заправка (закачка) технических газов/жидкостей
· Адрес забора и возврата баллонов: ул. Магнитогорская, 24/1
· Объем и количество: 3 баллона (объем 40 л, рабочее давление 15 МПа)
· Стоимость: 4 000 тенге за 1 баллон (включая заправку и доставку)
· Наименование: Кислород технический газообразный (ГОСТ 5583-78, чистота не менее 99,7%)
Условия выполнения:
1. Логистика: Поставщик забирает пустые баллоны Заказчика, производит их заправку и доставляет обратно на адрес: ул. Магнитогорская, 24/1. Транспортные расходы включены в стоимость.
2. Требования к баллонам: Все баллоны должны быть оснащены защитными колпаками. При необходимости выполнить текущий ремонт и окраску баллонов.
3. Сопроводительная документация: Каждая партия должна сопровождаться паспортом качества (с указанием наименования, серии, номера партии/баллона, даты изготовления, объема, давления и результатов анализов).
4. Транспортировка и персонал: Доставка должна соответствовать ГОСТ 26460-85. Водитель-экспедитор обязан иметь Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Персонал поставщика должен иметь удостоверения по промышленной безопасности.
· Контактное лицо по согласованию: 87014051589

Техникалық спецификация

Техникалық газдарды/сұйықтықтарды толтыру (зарядтау)
Баллондарды алу және қайтару мекенжайы: Магнитогорская көшесі, 24/1
Көлемі және саны: 3 баллон (көлемі 40 л, жұмыс қысымы 15 МПа)
Құны: 1 баллонға 4 000 теңге (толтыру және жеткізу қызметтерін қоса алғанда)
Атауы: Газ тәрізді техникалық оттегі (ГОСТ 5583-78, тазалығы кемінде 99,7%)
Жұмысты орындау шарттары:
1. Логистика: Жеткізуші Тапсырыс берушінің бос баллондарын алып кетеді, оларды толтырып, қайтадан Магнитогорская көшесі, 24/1 мекенжайына жеткізеді. Көлік шығындары құнына енгізілген.
2. Баллондарға қойылатын талаптар: Барлық баллондар қорғаныс қалпақтарымен жабдықталған болуы тиіс. Қажет болған жағдайда баллондарға ағымдағы жөндеу және бояу жұмыстары жүргізілуі тиіс.
3. Ілеспе құжаттама: Әрбір партия сапа паспортымен бірге жеткізілуі тиіс (онда атауы, сериясы, партия/баллон нөмірі, дайындалған күні, көлемі, қысымы және талдау нәтижелері көрсетілуі қажет).
4. Тасымалдау және персонал: Жеткізу ГОСТ 26460-85 талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Жүргізуші-экспедиторда көлік құралын қауіпті жүктерді тасымалдауға жіберу туралы куәлік (ДОПОГ) болуы тиіс. Жеткізушінің персоналында өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша тиісті куәліктері болуы тиіс.
Келісу бойынша байланыс тұлғасы: 87014051589
