№2 қосымша
Техникалық ерекшелік
[bookmark: _GoBack]«Бес асық» ұлттық ойынына арналған эксперименттік ойын үстелін дайындау жөніндегі жұмыстарды орындау
1. Жалпы мәліметтер
Сатып алудың атауы: «Бес асық» ұлттық ойынына арналған эксперименттік ойын үстелін дайындау жөніндегі жұмыстар.
Саны: 1 жұмыс.
Жұмыстың нәтижесі: макетімен және конструкторлық-техникалық құжаттама жиынтығымен бірге дайын ойын үстелінің 1 жиынтығы.
Мақсаты: тірек-қимыл аппараты бұзылған балалармен дене шынықтыру бойынша эксперименттік сабақтар өткізу.
2. Жұмыстардың құрамы
Орындаушы мынадай жұмыстарды орындауға тиіс:
1. Ойын үстелінің макетін әзірлеу.
2. Есептеулері және өлшемдері көрсетілген сызбаларды әзірлеу.
3. Үстел бөлшектерін дайындау.
4. Бөлшектерді тегістеу және өңдеу.
5. Конструкцияны құрастыру және желімдеу.
6. Бекіту элементтерін орнату.
7. Қорғаныш-сәндік жабын жағу.
8. Дайын бұйымды Тапсырыс берушіге жеткізу және тапсыру.
3. Техникалық сипаттамалар
	№
	Параметр
	Талап

	1
	Үстел бетінің диаметрі
	1500 мм, рұқсат етілетін ауытқу — ±5 мм

	2
	Ішкі ойын алаңының диаметрі
	1080 мм, рұқсат етілетін ауытқу — ±5 мм

	3
	Аяқтарының биіктігі
	600 мм, рұқсат етілетін ауытқу — ±5 мм

	4
	Аяқтарының саны
	4 дана

	5
	Конструкция элементінің ені
	1299 мм — келісілген сызбаға сәйкес

	6
	Үстел бетінің материалы
	Қалыңдығы кемінде 10 мм, екі жағынан тегістелген, қабаттанусыз, жарықсыз және елеулі ақауларсыз қайың фанерасы

	7
	Үстел бетін дайындауға арналған дайындамалар
	Әр дайындаманың өлшемі кемінде 1500 × 1500 мм; саны — 2 парақ

	8
	Аяқтары мен қаңқа элементтерінің материалы
	Қарағай сүрегінің тұтас массиві немесе сипаттамалары тең не жақсартылған басқа ағаш материалы

	9
	Бойлық элементтер
	Өлшемі кемінде 30 × 1300 мм; саны — 2 дана

	10
	Аяқтары
	Қимасы кемінде 40 × 40 мм; ұзындығы — 600 мм; саны — 4 дана

	11
	Бұрандалы бұрап орнатылатын төлкелер
	Диаметрі 8 мм, ұзындығы 25 мм — 4 дана

	12
	Бұрандалы шпилькалар
	Диаметрі 8 мм, ұзындығы 120 мм — 2 дана

	13
	Топсалар
	Өлшемі 50 мм — 2 дана

	14
	Желімдік қосылыс
	Ағаш бөлшектерді берік біріктіруге арналған ағаш ұсталық желім

	15
	Ақтық өңдеу
	Ағаш беттерге арналған, қажалуға және ылғалды тазалауға төзімді түссіз, тозуға төзімді лак

	16
	Түсі және сыртқы көрінісі
	Ағаштың табиғи түсі немесе Тапсырыс берушімен келісілген түс

	17
	Конструкциясы
	Орнықты, сенімді, бірнеше рет пайдалануға жарамды және балалармен сабақ өткізу үшін қауіпсіз


Көрсетілген өлшемдер дайындалуға дейін Тапсырыс берушімен келісілген сызбаларда нақтыланып, көрсетілуге тиіс.
4. Жобалауға қойылатын талаптар
Дайындау жұмыстары басталғанға дейін Орындаушы Тапсырыс берушіге келісу үшін мыналарды ұсынады:
· ойын үстелінің жалпы көрінісін;
· эскизін немесе үш өлшемді макетін;
· құрастыру сызбасын;
· негізгі бөлшектердің сызбаларын;
· қолданылатын материалдар мен бекіту элементтерінің тізбесін;
· негізгі өлшемдер мен конструкция орнықтылығының есебін;
· ойын алаңын орналастыру сызбасын;
· болған жағдайда түс және графикалық безендіру нұсқасын.
Бұйымды дайындау Тапсырыс беруші макет пен сызбаларды келіскеннен кейін басталады. Келісу Орындаушыны дайын бұйымның сапасы, қауіпсіздігі және техникалық ерекшелікке сәйкестігі үшін жауапкершіліктен босатпайды.
5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар
Дайын үстел:
· өздігінен аударылып немесе жиналып қалуды болдырмайтын орнықты конструкцияға ие болуға;
· мақсаты бойынша пайдалану кезінде туындайтын жүктемелерге төтеп беруге;
· өткір бұрыштары, кесетін жиектері, жаңқалары, қылаулары және сыртқа шығып тұрған қауіпті бекіту элементтері болмауға;
· беттері мұқият тегістелуге;
· жиектері мен бұрыштары дөңгелектенуге;
· барлық бөлшектердің сенімді бекітілуін қамтамасыз етуге;
· деформациясыз, жарықсыз және қабаттанусыз тегіс ойын бетіне ие болуға;
· ылғалды тазалауға жарамды болуға;
· пайдалану кезінде зиянды заттар бөлмейтін қауіпсіз материалдардан дайындалуға;
· Тапсырыс берушімен келісілген сызбалар мен макетке сәйкес болуға тиіс.
Бекіту элементтері пайдаланушылардың жарақаттануын болдырмайтындай етіп ішке батырылып орнатылуға, жабылуға немесе қауіпсіз жерде орналасуға тиіс.
Конструкцияның шайқалуына, толық желімделмеген қосылыстарға, лактың ағып қалған іздеріне, дақтарға, жарықтарға, сынықтарға, фанераның қабаттануына және бұйымның қауіпсіздігіне, беріктігіне немесе сыртқы көрінісіне әсер ететін басқа да ақауларға жол берілмейді.
6. Жұмыс нәтижесінің жиынтықтылығы
Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды тапсырады:
1. «Бес асық» ойын үстелі — 1 дана.
2. Ойын үстелінің келісілген макеті — 1 жиынтық.
3. Өлшемдері мен есептеулері көрсетілген сызбалар — 1 жиынтық.
4. Құрастыру схемасы — 1 дана.
5. Пайдалану, құрастыру және күтім жасау жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
6. Пайдаланылған материалдардың тізбесі — 1 дана.
7. Кепілдік құжаты — 1 дана.
Құжаттама қағаз жеткізгіште және PDF форматындағы электрондық нұсқада ұсынылады.
7. Жұмыстарды орындау және қабылдау шарттары
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Жұмыс нәтижесін жеткізу орны: Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 76.
Жұмыстардың құнына мыналар кіруге тиіс:
· макет пен сызбаларды әзірлеу;
· материалдар мен жиынтықтауыштардың құны;
· дайындау және құрастыру;
· тегістеу және қорғаныш жабын жағу;
· буып-түю;
· тиеу-түсіру жұмыстары;
· Тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жеткізу;
· анықталған кемшіліктерді жою;
· Орындаушының барлық салықтары мен өзге де міндетті шығыстары.
Қабылдау мынадай тәсілдермен жүргізіледі:
· сыртқы көзбен қарап тексеру;
· жиынтықтылығын тексеру;
· негізгі өлшемдерін бақылау мақсатында өлшеу;
· конструкцияның орнықтылығы мен беріктігін тексеру;
· бетінің және бекіту қосылыстарының сапасын тексеру;
· бұйымды келісілген макетпен және сызбалармен салыстыру.
Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіден хабарлама алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
8. Кепілдік міндеттемелер
Дайындалған үстелге және орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы мынадай өндірістік ақауларды өз қаражаты есебінен жояды:
· қосылыстардың босап қалуы;
· аяқтарының шайқалуы;
· материалдың қабаттануы;
· желімдік қосылыстардың бұзылуы;
· пайдалану қағидалары сақталған жағдайда қорғаныш жабынның қабыршақтануы.
9. Қосымша шарттар
«Момент-столяр» желімі мен «Яхтный» үлгісіндегі лакты қоса алғанда, нақты тауар белгілерінің аталуы талап етілетін сапа деңгейінің көрсеткіші ретінде түсінілуге тиіс. Ұқсас немесе жақсартылған сипаттамалары бар баламалы материалдарды қолдануға жол беріледі.
Материалдарға, өлшемдерге немесе конструкцияға енгізілетін барлық өзгерістерге Тапсырыс берушімен жазбаша келісілгеннен кейін ғана жол беріледі. Жұмыстың бағасы түпкілікті болуға және дайын нәтижені тапсыру үшін қажетті шығыстардың толық кешенін қамтуға тиіс.












Приложение №2
Техническая спецификация

Выполнение работ по изготовлению экспериментального игрового стола для национальной игры «Бес асық»
1. Общие сведения
Наименование закупки: работы по изготовлению экспериментального игрового стола для национальной игры «Бес асық».
Количество: 1 работа.
Результат работы: 1 комплект готового игрового стола с макетом и комплектом конструкторско-технической документации.
Назначение: проведение экспериментальных занятий по физической культуре с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.
2. Состав работ
Исполнитель должен выполнить:
1. Разработку макета игрового стола.
2. Разработку чертежей с расчетами и указанием размеров.
3. Изготовление деталей стола.
4. Шлифование и обработку деталей.
5. Сборку и склеивание конструкции.
6. Монтаж крепежных элементов.
7. Нанесение защитно-декоративного покрытия.
8. Доставку и передачу готового изделия Заказчику.
3. Технические характеристики
	№
	Параметр
	Требование

	1
	Диаметр поверхности стола
	1500 мм, допустимое отклонение ±5 мм

	2
	Диаметр внутреннего игрового поля
	1080 мм, допустимое отклонение ±5 мм

	3
	Высота ножек
	600 мм, допустимое отклонение ±5 мм

	4
	Количество ножек
	4 шт.

	5
	Ширина элемента конструкции
	1299 мм — согласно согласованному чертежу

	6
	Материал столешницы
	Березовая фанера толщиной не менее 10 мм, шлифованная с двух сторон, без расслоений, трещин и значительных дефектов

	7
	Заготовки для столешницы
	Размер каждой заготовки — не менее 1500 × 1500 мм; количество — 2 листа

	8
	Материал ножек и элементов каркаса
	Массив сосны либо другой древесины с равноценными или улучшенными характеристиками

	9
	Продольные элементы
	Размер — не менее 30 × 1300 мм; количество — 2 шт.

	10
	Ножки
	Сечение — не менее 40 × 40 мм; длина — 600 мм; количество — 4 шт.

	11
	Резьбовые втулки-ввертыши
	Диаметр 8 мм, длина 25 мм — 4 шт.

	12
	Шпильки
	Диаметр 8 мм, длина 120 мм — 2 шт.

	13
	Навесы
	Размер 50 мм — 2 шт.

	14
	Клеевое соединение
	Столярный клей, предназначенный для прочного соединения деревянных деталей

	15
	Финишная отделка
	Бесцветный износостойкий лак для деревянных поверхностей, устойчивый к истиранию и влажной очистке

	16
	Цвет и внешний вид
	Естественный цвет древесины либо по согласованию с Заказчиком

	17
	Конструкция
	Устойчивая, надежная, пригодная для многократного использования и безопасная для занятий с детьми


Указанные размеры должны быть уточнены и отражены в чертежах, согласованных с Заказчиком до начала изготовления.
4. Требования к проектированию
До изготовления Исполнитель предоставляет Заказчику на согласование:
· общий вид игрового стола;
· эскиз или трехмерный макет;
· сборочный чертеж;
· чертежи основных деталей;
· перечень применяемых материалов и крепежных элементов;
· расчет основных размеров и устойчивости конструкции;
· схему расположения игрового поля;
· цветовое и графическое оформление при его наличии.
Изготовление изделия начинается после согласования макета и чертежей Заказчиком. Согласование не освобождает Исполнителя от ответственности за качество, безопасность и соответствие готового изделия технической спецификации.
5. Требования к качеству и безопасности
Готовый стол должен:
· иметь устойчивую конструкцию, исключающую самопроизвольное опрокидывание и складывание;
· выдерживать нагрузки, возникающие при эксплуатации по назначению;
· не иметь острых углов, режущих кромок, сколов, заусенцев и выступающих опасных элементов крепежа;
· иметь тщательно отшлифованные поверхности;
· иметь скругленные кромки и углы;
· обеспечивать надежную фиксацию всех деталей;
· иметь ровную игровую поверхность без деформаций, трещин и расслоений;
· допускать влажную очистку;
· быть изготовлен из безопасных материалов, не выделяющих вредных веществ при эксплуатации;
· соответствовать согласованным Заказчиком чертежам и макету.
Крепежные элементы должны быть утоплены, закрыты либо расположены так, чтобы исключить травмирование пользователей.
Не допускаются шаткость конструкции, непроклеенные соединения, подтеки лака, пятна, трещины, сколы, расслоение фанеры и другие дефекты, влияющие на безопасность, прочность или внешний вид изделия.
6. Комплектность результата работ
Исполнитель передает Заказчику:
1. Игровой стол «Бес асық» — 1 шт.
2. Согласованный макет игрового стола — 1 комплект.
3. Чертежи с размерами и расчетами — 1 комплект.
4. Сборочную схему — 1 экземпляр.
5. Инструкцию по эксплуатации, сборке и уходу — 1 экземпляр.
6. Перечень использованных материалов — 1 экземпляр.
7. Гарантийный документ — 1 экземпляр.
Документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном формате PDF.
7. Условия выполнения и приемки работ
Срок выполнения работ: в течение 15  календарных дней со дня вступления договора в силу.
Место поставки  результата работ: г.Кокшетау, ул.Абая, 76
В стоимость работ должны входить:
· разработка макета и чертежей;
· стоимость материалов и комплектующих;
· изготовление и сборка;
· шлифование и нанесение защитного покрытия;
· упаковка;
· погрузочно-разгрузочные работы;
· доставка до места, указанного Заказчиком;
· устранение выявленных недостатков;
· все налоги и иные обязательные расходы Исполнителя.
Приемка проводится путем:
· визуального осмотра;
· проверки комплектности;
· контрольного измерения основных размеров;
· проверки устойчивости и прочности конструкции;
· проверки качества поверхности и крепежных соединений;
· сопоставления изделия с согласованными макетом и чертежами.
При выявлении несоответствий Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение трех рабочих дней после получения уведомления Заказчика.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на изготовленный стол и выполненные работы — не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Исполнитель за свой счет устраняет производственные дефекты, включая:
· ослабление соединений;
· расшатывание ножек;
· расслоение материала;
· разрушение клеевых соединений;
· отслаивание защитного покрытия при соблюдении правил эксплуатации.
9. Дополнительные условия
Упоминания конкретных торговых марок, включая клей «Момент-столяр» и лак типа «Яхтный», следует понимать как указание требуемого уровня качества. Допускается применение эквивалентных материалов с аналогичными или улучшенными характеристиками.
Все изменения материалов, размеров или конструкции допускаются только после письменного согласования с Заказчиком. Цена работы должна быть окончательной и включать полный комплекс расходов, необходимых для передачи готового результата.

