ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по профилактическим испытаниям электрооборудования (замер сопротивления изоляции проводов и кабелей в электроустановках, замер сопротивления изоляции заземляющих устройств, измерение сопротивления изоляции фазы-ноль и цепи между заземлителем и заземленными элементами) с составлением технического отчета.
В здании, расположенного по адресу:
1. г. Астана, ул Т.Жүргенов 30/1
Наименование работ:	
1. Внешний осмотр электрических сетей объектов;
2. Измерение сопротивления изоляции фидерно-магистральной электрической сети;
3. Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительной  электропроводки;
4. Проверка состояния элементов заземляющих устройств;
5. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;
6. Проверка полного сопротивления петли фаза-нуль;	
7. Измерение сопротивлений заземляющего устройства;
8. Проверка соответствия сечений и проводимости заземляющих проводников;
9.Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей напряжением до 1000В.
        Работы должны проводиться согласно методическим рекомендациям о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений.
        Потенциальный поставщик услуг должны руководствоваться следующими нормативно- правовыми и техническими документами:
1. « Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»
2. «Правила устройств электроустановок»
3. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»
4. «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»
5. «Положение по электроизмерительной лаборатории»
6. «Нормы испытания электрооборудования и электроаппаратуры потребителей»
  По результатам испытаний и измерений выдать технический отчет и заключения о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей – дефектную ведомость.
Работы по испытаниям, измерениям должны проводиться с соблюдением всех правил ПУЭ,ПТБ,ПТЭ.	 Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую группу по электробезопасности, необходимые допуски к выполнению электротехнических испытаний и измерений, а также соответствующую квалификацию и разрешительные документы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
	В стоимость договора должны быть включены все расходы,  связанные  с оказанием услуги.





ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ
    
Техникалық есепті жасай отырып, электр жабдықтарын профилактикалық сынау (электр қондырғыларындағы сымдар мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу, жерге қосу құрылғыларының оқшаулау кедергісін өлшеу, фазаның оқшаулау кедергісін өлшеу-нөл және жерге тұйықтағыш пен Жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбек) бойынша қызметтер.
Мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратта:
1. Астана Қ., Т.Жүргенов 30/1
Жұмыстардың атауы:
1. Объектілердің электр желілерін сыртқы тексеру;
2. Фидер-магистральдық электр желісінің оқшаулау кедергісін өлшеу;
3. Күштік және жарықтандыру электр сымдарының оқшаулау кедергісін өлшеу;
4. Жерге тұйықтау құрылғылары элементтерінің жай-күйін тексеру;
5. Арасында тізбектердің болуын тексеру тұйықтайтын заземляемыми элементтері;
6. Фаза-нуль ілмегінің толық кедергісін тексеру;
7. Жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеу;
8. Жерлендіруші өткізгіштердің қималары мен өткізгіштігінің сәйкестігін тексеру;
9.Кернеуі 1000 В дейінгі сымдар мен кабельдердің оқшаулау кедергісін өлшеу.
Жұмыстар сынақтар мен өлшеулер жүргізу үшін электр қондырғыларын пайдалануға рұқсат беру тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілуі тиіс.
Әлеуетті қызмет көрсетуші мынадай нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды басшылыққа алуы тиіс:
1. "Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары"
2. "Электр қондырғыларын орнату ережелері"
3. Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары"
4. "Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын қолдану және сынау ережелері"
5. "Электр өлшеу зертханасы бойынша ереже"
6. "Тұтынушылардың электр жабдығы мен электр аппаратурасын сынау нормалары"
Сынақтар мен өлшеулердің нәтижелері бойынша электр қондырғыларының сәйкестігі туралы техникалық есеп пен қорытынды, ал ақаулықтар анықталған жағдайда – ақаулық ведомосы берілсін.
Сынақтар, өлшеулер бойынша жұмыстар ЭҚЕ,ТПЕ,ТПЕ барлық ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс. Жұмыстарды электр қауіпсіздігі жөніндегі тиісті тобы, электр техникалық сынақтар мен өлшемдерді орындауға қажетті рұқсаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тиісті біліктілігі мен рұқсат беру құжаттары бар білікті мамандар орындауы тиіс.
Шарттың құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстар енгізілуге тиіс.
