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Приложение 2
Сарбаздар асханасына арналған екі жаққа ашылатын маятникті есікті орнату бойынша жұмысқа техникалық сипаттамасы

Саны: 1 жиынтық.

Техникалық сипаттамалары:

- Есік түрі – екі қанатты, маятникті.

- Есік блогының өлшемі – 1400×2100 мм.

- Қанаттарының саны – 2 дана, әрқайсысының ені шамамен 700 мм.

- Есік қанатының қалыңдығы – кемінде 40 мм.

- Материалы – AISI 304 маркалы тот баспайтын болат.

- Түсі – күміс түстес, күңгірт металл.

- Ашылуы – екі бағытта (ішке және сыртқа), әр бағытта кемінде 90°.

- Механизмі – автоматты түрде жабылатын күшейтілген маятникті топсалар.

- Бақылау терезелері – 2 дана, өлшемі 400×600 мм.

- Әйнегі – соққыға төзімді қауіпсіз әйнек, қалыңдығы кемінде 6 мм.

- Тығыздағыштары – ылғалға төзімді резеңке.

- Қорғаныш пластиналары – екі қанаттың төменгі бөлігінде тот баспайтын болаттан жасалған.

- Құрылымы – ылғалға, коррозияға төзімді, қарқынды пайдалануға арналған.

Монтаждау жұмыстары: есікті дайындау, жеткізу, қолданыстағы бос есік ойығына орнату, есік қанаттарын бекіту, маятникті механизмдерді реттеу, монтаждау саңылауларын герметизациялау және есік жақтауларын әрлеу.

Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.

Ерекше талаптар: өнімді дайындамас бұрын жеткізуші нысанға келіп, есік ойығының нақты өлшемдерін алуға міндетті. Барлық материалдар, қосалқы бөлшектер, жеткізу және монтаждау жұмыстары жалпы құнына енгізілуі тиіс.

Жұмыстар «толық дайын күйінде» (под ключ) орындалуы қажет. Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарға жол берілмейді.

Техническая спецификация на работу по изготовлению двустворчатую маятниковую дверь для солдатской столовой

Количество: 1 комплект.

Технические характеристики:

- Тип двери — двустворчатая, маятниковая.

- Размер дверного блока — 1400×2100 мм.

- Количество створок — 2 шт., ширина каждой ориентировочно 700 мм.

- Толщина створок — не менее 40 мм.

- Материал — нержавеющая сталь AISI 304.

- Цвет — серебристый металлик, матовый.

- Открывание — в обе стороны (внутрь и наружу), не менее 90° в каждую сторону.

- Механизм — усиленные маятниковые петли с автоматическим закрыванием.

- Смотровые окна — 2 шт., размер 400×600 мм.

- Стекло — безопасное ударопрочное, толщиной не менее 6 мм.

- Уплотнители — резиновые, влагостойкие.

- Защитные пластины — из нержавеющей стали в нижней части обеих створок.

- Конструкция — влагостойкая, антикоррозийная, для интенсивной эксплуатации.

Монтажные работы: изготовление, доставка и установка нового дверного блока в существующий свободный проём, крепление створок, регулировка маятникового механизма, герметизация монтажных зазоров и отделка откосов.

Гарантия: не менее 12 месяцев.

Особые условия: перед изготовлением поставщик обязан произвести фактические замеры на объекте. Все материалы, комплектующие, доставка и монтаж включены в стоимость. Работы выполняются «под ключ» без дополнительных затрат со стороны заказчика.
