ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупки: Услуги по сервисному обслуживанию, диагностике, настройке котельного оборудования и газовой горелки, включая монтаж оборудования для предотвращения образования накипи.
Место оказания услуг: По месту нахождения оборудования Заказчика.
1. Перечень и объём выполняемых работ
1.1. Сервисное обслуживание котла и газовой горелки
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Транспортные расходы, связанные с выездом специалистов к месту проведения работ.
2. Комплексная диагностика технического состояния котла, газовой горелки и сопутствующего оборудования.
3. Измерение давления газа и проверка рабочих параметров оборудования.
4. Замер электрического напряжения и проверка его соответствия требованиям эксплуатации.
5. Измерение давления воды в системе отопления.
6. Очистка вентилятора газовой горелки от загрязнений.
7. Очистка газового мультиблока.
8. Очистка фильтров газовой горелки.
9. Очистка фильтра грубой очистки.
10. Регулировка и настройка рабочих параметров газовой горелки.
11. Проверка работоспособности оборудования после проведения сервисных работ.
12. Проведение вводного инструктажа сотрудников Заказчика по правилам эксплуатации оборудования и основным мерам безопасности.
1.2. Монтаж установки DASAPHOS 750 и сопутствующие работы
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Поставка и установка дозирующего устройства DASAPHOS 750 на линию подпитки системы отопления для предотвращения образования накипи.
2. Обеспечение установки первоначальной загрузкой реагента в количестве 1 кг (в заводской комплектации).
3. Демонтаж и замена необходимых отводов и кранов.
4. Выполнение работ по монтажу и обвязке оборудования.
5. Обеспечение необходимыми соединительными элементами, фитингами, крепёжными и расходными материалами.
6. Проверка герметичности соединений после установки.
7. Проверка работоспособности установленного оборудования.
2. Требования к оказанию услуг
Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований технической и пожарной безопасности, инструкций производителей оборудования.
Стоимость услуг должна включать выезд специалистов, транспортные расходы, диагностику, очистку, настройку, пуско-наладку, монтажные работы, материалы, реагент и прочие расходы Исполнителя.
По завершении работ Исполнитель обязан предоставить акт выполненных работ (оказанных услуг) и при необходимости рекомендации по дальнейшей эксплуатации оборудования.
3. Гарантийные обязательства
[bookmark: _GoBack]Исполнитель несёт ответственность за качество выполненных работ. При выявлении недостатков, возникших по вине Исполнителя, обязан устранить их за собственный счёт.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алу атауы: қақтың пайда болуын болдырмау үшін жабдықты монтаждауды қоса алғанда, қазандық жабдығы мен газ оттығына сервистік қызмет көрсету, диагностика, баптау жөніндегі қызметтер.
Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің жабдығының орналасқан жері бойынша.
1. Орындалатын жұмыстардың тізбесі мен көлемі
1.1. Қазандық пен газ оттығына қызмет көрсету
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1.	Мамандардың жұмыс орнына баруына байланысты көлік шығындары.
2.	Қазандықтың, газ оттығының және ілеспе Жабдықтың техникалық жай-күйін кешенді диагностикалау.
3.	Газ қысымын өлшеу және жабдықтың жұмыс параметрлерін тексеру.
4.	Электр кернеуін өлшеу және оның пайдалану талаптарына сәйкестігін тексеру.
5.	Жылыту жүйесіндегі су қысымын өлшеу.
6.	Газ оттығының желдеткішін ластанудан тазарту.
7.	Газ мультиблокты тазарту.
8.	Газ оттығы сүзгілерін тазалау.
9.	Өрескел сүзгіні тазалау.
10.	Газ оттығының жұмыс параметрлерін реттеу және реттеу.
11.	Сервистік жұмыстарды жүргізгеннен кейін жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
12.	Жабдықты пайдалану қағидалары және негізгі қауіпсіздік шаралары бойынша Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне кіріспе нұсқама жүргізу.
1.2. Dasaphos 750 қондырғысын орнату және онымен байланысты жұмыстар
Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
1.	Dasaphos 750 мөлшерлеу құрылғысын қақтың пайда болуын болдырмау үшін жылыту жүйесінің қоректендіру желісіне жеткізу және орнату.
2.	Қондырғыны 1 кг мөлшерінде реагенттің бастапқы жүктемесімен қамтамасыз ету (зауыттық жиынтықта).
3.	Қажетті бұрмалар мен крандарды бөлшектеу және ауыстыру.
4.	Жабдықты монтаждау және байлау бойынша жұмыстарды орындау.
5.	Қажетті байланыстырушы элементтермен, фитингтермен, бекіту және шығын материалдарымен қамтамасыз ету.
6.	Орнатқаннан кейін қосылыстардың тығыздығын тексеру.
7.	Орнатылған жабдықтың жұмысын тексеру.
2. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар
Барлық жұмыстарды техникалық және өрт қауіпсіздігі талаптарын, жабдық өндірушілерінің нұсқауларын сақтай отырып, білікті мамандар орындауы тиіс.
Қызметтердің құны мамандардың шығуын, көлік шығындарын, диагностиканы, тазалауды, баптауды, іске қосу-баптауды, монтаждау жұмыстарын, материалдарды, реагентті және Орындаушының өзге де шығыстарын қамтуы тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін және қажет болған жағдайда жабдықты одан әрі пайдалану жөніндегі ұсынымдарды ұсынуға міндетті.
3. Кепілдік міндеттемелері
Орындаушы орындалған жұмыстардың сапасына жауап береді. Орындаушының кінәсінен туындаған кемшіліктер анықталған кезде оларды өз есебінен жоюға міндетті.
