

2025 жылы шығарылған MITSUBISHI L200 (2024 ж.ш)) автокөлігіне газ баллонды жабдықты (ГБЖ) орнату жөніндегі жұмыстар. 
Өнім беруші ГБЖ автокөлікке орнатуға ПД УАП-қа рұқсат алу үшін одан талап етілетін барлық құжаттаманы береді. Сондай-ақ ГБЖ қондырғысының конструкциясына өзгерістер енгізілгеннен кейін КО (зертхана) алдын ала техникалық сараптамасын ұсынады.
Газ баллонды жабдық "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" Техникалық регламенттің (КО ТР 018/2011) талаптарына сәйкестігіне сертификатталуы тиіс.
Газ баллонды жабдықты жеткізуші тапсырыс берушімен келіскеннен кейін автомобильдерге орнатады. Газ баллонды жабдық келесі компоненттерді қамтуы керек:
1.	газ баллоны - MITSUBISHI L200  автокөлігіне 130 литрден кем емес, қосалқы дөңгелек орнына орнату қажет.Автокөлік құралында тиісті бекітпелері бар (құжаттамасы бар) баллоннның шыққан жылы 2025 жылдан ерте емес, жаңа болуы тиіс;
2.	Баллон түрі: тороидальды баллон;
3.	 "А"санатындағы сақтандыру-өрт клапаны бар баллондағы газды құю құрылғысы (көп клапан) 
4.	сыртқы жанармай құю құрылғысы (еуропалық адаптермен);
5.	газ редукторы; 
6.         көрсетілген автокөлік моторы көлеміне арналған жылдамдық саптамалары
7.	тиісті сым сымдары бар электрондық басқару блогы; 
8.	электромагниттік клапандар;
9.	газ автомобиль икемді жеңдер;
10.	газ құбырлары (мыс немесе пластмасса);
11.	автокөлік құралына компоненттерді бекітуге арналған бөлшектер жиынтығы;
12.	Аппаратура жиынтығына сондай – ақ кронштейндер, конустық муфталар, серпімді және қапсырмалы гайкалар, адаптерлер, қысқыштар, газ құбырлары, газ, бензин, су жеңдері, фитингтер, ниппельдер, жабдықтар және бекіту элементтері кіреді.
13.	пайдалану құжаттамасының жиынтығы;
Газ баллонды жабдық автомобиль қозғалтқышының бензинмен толық жұмыс істеу мүмкіндігін сақтауы тиіс.
Жұмыстарды орындау үшін әлеуетті өнім берушіде автокөлік құралдарына газ баллонды жабдықты орнату және Баптау бойынша сертификатталған маман болуы тиіс. 
Тапсырыс берушіге ГБЖ орнату және қызмет көрсету Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес кезектен тыс жүргізіледі.
Газ баллонды жабдық жүйесінің барлық тораптары мен компоненттеріне 50 000 км кепілдік.
Баллондар куәландырылуы тиіс. ГБЖ герметикалық болуы керек.
Жеткізуші Тапсырыс берушінің келісімі бойынша автомобильде ГБЖ орнатуды, реттеуді және баптауды жүргізеді.
Қайта жабдықтау жұмыстарын осы жұмыс түрін орындауға заңды құқығы бар кәсіпорындар жүргізуі керек.
Кепілдікте тұрған орнатылған автомашинадағы ГБЖ жұмысындағы ақауларды жою жөніндегі жұмыстар 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуға тиіс.
Жұмыс құнына ГБО орнатуға байланысты барлық шығындар кіреді. ГБО жеткізушімен қамтамасыз етіледі. Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген қалған материалдарды өнім беруші ұсынады.  Жұмыстарды орындау орны: Ақтөбе обл. Айтеке би ауданы. Қарабұтақ ауылы, Ш.Қалдаяқов 1






  2025  года выпуска и автомобиль  MITSUBISHI L200 (2024 ж.ш).
Поставщик выдает всю требуемую, от него документацию для получения разрешения в УАП ДП на установку ГБО на автотранспорт. А также предоставляет предварительную техническую экспертизу ТС (лаборатория) после внесения изменений в конструкцию установки ГБО.
Газобаллонное оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Газобаллонное оборудование устанавливается на автомобили Поставщиком после согласования с Заказчиком. Установка газобаллонное оборудование должно включать в себя следующие компоненты:
1. газовый баллон   - не менее 130 литров на автомобиль MITSUBISHI L200,  установить место запасное колесо. Автотранспортном средстве (с документацией) баллон должен быть новый 2025 года выпуска;
1. Тип баллона: Тороидальный баллон;
1. заправочное устройство газа в баллоне (мульти клапан) с предохранительно-пожарным клапаном категории «А»
1. внешнее заправочное устройство (с евро переходником);
1. редуктор газовый; 
1. скоростные форсунки для мотора объемом для указанных автомобиль;
1. электронный блок управления с соответствующими жгутами проводов; 
1. электромагнитные клапана;
1. рукава газовые автомобильные гибкие;
1. газопроводы (медные или пластмассовые);
1. комплект деталей для крепления компонентов на автотранспортном средстве;
1. В комплект аппаратуры входят также кронштейны, муфты конусные, гайки упорные и накидные, переходники, хомуты, газовые трубопроводы, рукава – газовый, бензиновый, водяной, штуцеры, ниппели, метизы и элементы крепежа.
1. комплект эксплуатационной документации;
Газобаллонное оборудование должно сохранять возможность полноценной работы двигателя автомобиля на бензине.
Для выполнения работ Потенциальный поставщик должен иметь сертифицированного специалиста по установке и настройке газобаллонного оборудования на автотранспортные средства. 
Установка и обслуживание ГБО Заказчику производится вне очереди, согласно заявке Заказчика.
Гарантия 50 000 км на все узлы и компоненты системы газобаллонного оборудования.
Баллоны должны быть освидетельствованы. ГБО должно быть герметичным.
Поставщик проводит установку, регулировку и настройку ГБО на автомобиле, по согласованию с Заказчиком.
Работы по переоборудованию должны производиться предприятиями, имеющих юридическое право на выполнение данного вида работ.
Работы по устранению неполадок в работе ГБО на установленной автомашине, находящейся на гарантии должны осуществляться в течение 3 (трех) рабочих дней.
В стоимость работы входит все расходы, связанные с установкой ГБО. ГБО предоставляется Поставщиком. Остальные материалы указанные в данной технической спецификации предоставлятся Поставщиком.  Место выполнения работ: Актюбинская область, Айтекебийский район, село Карабутак, Ш.Калдаяков 1
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