Бейнебақылау жүйесін жеткізу және орнату үшінжұмыстары

Жеткізу және орнату орны: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке ауылы, Байғабатов көшесі №16/Б.  Барлық камералық таспаларды бұлттық қызмет арқылы смартфонда көріну керек. 

Барлық тауарлар, материалдар, жабдықтар, құралдар және жұмыс күші жеткізушінің есебінен қамтамасыз етіледі!

	№
	Жабдық түрі
	Қажетті спецификациялар
	Бірлік 
	Саны

	1
	IP 16 арнағаарналғанбейнежазуқұрылғысы
	Арналарсаны: 16 арна; максималдысапа: 12,0 МП.; жазуажыратымдылығы: 8 МП / 6 МП / 5 МП / 4 МП / 3 МП / 1080p / 1,3 Мп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF @ 1/16 кадр/сек ~ 60к / бірге ; NVR/DVR бейнекодтауы: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+; бейнешығыстары: HDMI x 2, VGA x 1; ағынтүрі: бейне / аудио; кірісбитжылдамдығы: 320 Мбит/с;
	дана
	1

	2
	16  портқа арналған желі қосқышы
	PoE Network Switch | Интерфейс: PoE 16×RJ45 10 /100/1000Mbps / Uplink 2×RJ45 10/100/1'000Mbps / Uplink 1×SFP 1'000Mbps | Хаттамалар: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x | PoE стандарты: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at | Деректерді тасымалдау: 8,8 Гбит/с | PoE бюджеті: DC 48V 230W / 30.0W/Port | Тиімді қашықтық: Cat.5E = 250m / Cat.6A = 300m | Жақтау өлшемі: 1U | | Қуат көзі: айнымалы ток 100В~240В
	дана
	1

	3
	IP камерасы
	IP камера, сыртқы  Bullet, ажыратымдылық: 4.0MP 2304×1296@25fps | Бит жылдамдығы: 32Кб/с~16Мб/с/  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Жіптер саны: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps | Объектив: бекітілген f2,8 мм / FOV 135,0° / Артқы жарық: Smart IR 30 м дейін.
	дана
	16

	4
	HDD қатты дискі
	Мақсаты: 24/7 бейнебақылаужүйелерінеарналған
Көлемі: 8ТБ
Пішін факторы: 3,5"
Қосылым интерфейсі: SATAIII
Буфер өлшемі: 128 МБ
Шпиндельдің айналу жылдамдығы: 5400 айн/мин
	дана
	1

	5
	Кабель UTP5e санаты
	Желілік кабельUTPoutdoorPE 4x2x0,52 cat 5eCU  305m
	м
	1300

	6
	RJ-45 қосқышы
	RJ-45 қосқышы (стандарт бойынша дұрыс атауы — 8P8C) — жергілікті желі (LAN) қосылымдарын орнатуға арналған стандартты модульдік аша.
Корпус материалы: мөлдір, соққыға төзімді поликарбонат.
	дана
	100

	7
	Тарату қорабы
	Тарату қорабы 100х100 пластик
	дана
	32

	8
	Кабел арнасы
	Кабел арнасы 16х16 пластик 2 м
	дана
	50

	9
	Кабел арнасы
	Кабел арнасы 20х20 пластик 2 м
	дана
	50



Жеткізуші осы спецификацияның талаптарына сәйкес жұмыстарды сөзсіз орындау үшін жеткілікті мөлшердегі қосымша материалдары бар келесі жұмыстарды орындауға міндетті:
	Жоқ.
	Жабдықтардың және жұмыстардың атауы

	1
	Монтаждық қораптарды кемінде 4 метр биіктікте орнату

	2
	16 каналды арна үшін IP NVR орнату және конфигурациялау

	3
	Камералар мен монтаждық қораптардың арасына қуат және сигнал кабельдерін төсеу

	4
	16 бақылау камерасын орнату және қосу

	5
	Кабельдік тасымалдағыштарда кабельді төсеу

	6
	Ғимараттың қабырғасына гофрленген құбырды орнату

	7
	Кабельдік арнаны қабырғаға орнату

	8
	Саңылаулар арқылы бұрғылау

	9
	Ғимарат ішінде бейнебақылау жүйесін, оның ішінде кабельдік жүйені орнату

	10
	RJ-45 қосқышын қысу

	11
	Жергілікті компьютерді орнату және конфигурациялау



Нысандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және технологиялық процестерді бақылау үшін желілік цифрлық бейнебақылау орнату жоспарлануда. 

Бейнебақылау жүйесін орнатуға қойылатын талаптар
Бейнебақылау жүйесін орнату бойынша жұмыстар келесі нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң сәйкес жүргізілуі керек:
- ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009 «Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі»;
- ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2009 «Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар»;
- VSN 600-81 «Байланыс, хабар тарату және теледидар үшін құрылымдар мен құрылғыларды орнату бойынша нұсқаулық»;
[bookmark: OLE_LINK1]- ГОСТ Р 51588-2000 « Телевизиялық қауіпсіздік жүйелері. Жалпы техникалық талаптар және сынақ әдістері »;
	Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін, сондай-ақ құрылыс технологиясын сақтауға міндетті.
	Объектідегі жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен өрт қауіпсіздігі ережелері мен ережелерін сақтау бойынша барлық жауапкершілік Жеткізушіге жүктеледі.
	Ережелерді, жабдықты орнату технологиясын сақтамау нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына зиян келген жағдайда, келтірілген зиянның орнын толтыру Жеткізуші есебінен жүзеге асырылады.
	Жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қолданыстағы құрылыстардың тозуына немесе зақымдалуына, үй-жайлар мен аумақтардың ластануына жол бермеуге міндетті.
	Жеткізуші күн сайын, жұмыс күнінің соңында құрылыс қоқыстарын тазалауға және шығаруға және жұмыс барысында бұзылған абаттандыруды қалпына келтіруге міндетті.
	Бейнебақылау камераларын, бейнетіркегіштерді, дербес компьютерлерді, мониторларды, ажыратқыштар мен шкафтарды орнату орындары, сондай-ақ кабель төсеу жолдары Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек. Қажет болған жағдайда бейнебақылау камераларын іргелес қабаттарда орнатылған ажыратқыштарға қосуға болады.
Кабельдік трассалар қолайлы иілу радиусы бар кабельді төсеуді және орналастыруды қамтамасыз етуі керек. Ашық кабель төсеуге тыйым салынады. Кабельдер кабельдік арналарға салынуы керек. Кабельдік арналардағы және жалған төбелердің артындағы кабельдер бүкіл ұзындығы бойынша арнайы кабельдік байламдарды қолдану арқылы жинақталуы керек. Аспалы төбелердің артына кабельдерді төсеу кезінде байламдарды траверстерді, ПВХ құбырларын, гофрленген шлангтарды, перфорацияланған немесе сым науаларды пайдаланып төбе төбелеріне бекітіңіз. Кабель қабығының деформациясына әкелетін қысқыштарды қатайтуға жол берілмейді. Кабельдерді кронштейндермен бекітуге жол берілмейді. Қабырғалар, төбелер және басқа құрылыс конструкциялары арқылы гильзаларда (түтіктерде) кабельдерді төсеу. Бейнебақылау жүйесінің кабельдерін төсеу үшін балабақшаның компьютерлік желісінің кабельдік арналарын пайдалануға тыйым салынады.
	Сыртқы камераларды орнату кезінде сыртқы табиғи факторлардан (жаңбыр, қар, жел) қорғауды қамтамасыз етіңіз.
	жабдық арнайы тірек тіректер мен конструкцияларды пайдалана отырып, шкафта орнатылуы керек;
· жабдықты шкафта реттеу жұмыстарын орындау, жұмыс кезінде жабдықты ауыстыру кезінде жабдықтың әрбір бөлігіне қолжетімділік қамтамасыз етілетіндей етіп орнату керек;
· кабельдердің ұштары нормативтік құжаттарға сәйкес кесілуі керек;
· кабельдер осыған арналған элементтермен және әдістермен белгіленуі керек;
· шкафтағы жабдықтың орналасуы жабдықтың салқындауына кедергі жасамауы керек.
	
	Бейнебақылау жүйесінің барлық камералары, ажыратқыштары, шкафтары және қосу кабельдері сәйкес таңбалануы керек.
	PoE технологиясын пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс .
	бейнебақылау камералары камераның орналасу жоспарына сәйкес орнатылуы керек;
	Шкафтарда ажыратқыштар, үзіліссіз қуат көздері, қуат панельдері орнатылуы керек.
Тапсырыс берушінің энергетик қызметімен келісім бойынша электр қалқандарында орналастырылған бөлек ажыратқыштар арқылы жүзеге асырылуы тиіс .
	Бейнебақылау жүйесінің жабдығы үшін бөлінген IP мекенжайларының ауқымы Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Басқарылатын қосқыштарда пакетті бағыттау конфигурациялануы керек.


Қабылдау сынақтары
Орнату және іске қосу жұмыстары аяқталғаннан кейін қабылдау сынақтары жүргізіледі, оның барысында Тұтынушының өкілі осы техникалық тапсырмада көрсетілген функционалдық мүмкіндіктер шеңберінде жүйенің жұмысқа қабілеттілігін растайды немесе растамайды. Келесі шарттар орындалмаған жағдайда жүйе параметрлері техникалық тапсырманың осы пункттеріне сәйкес келтірілуі керек.
Қабылдау сынақтары келесі бақылау операцияларын қамтиды:
· барлық орнатылған камералардың ағымдағы кескінін, жазу және ойнату сапасының күйін көру;
· тәуліктің күндізгі (жұмыс) уақытында 1 сағат бойы барлық камералардан бейне сигналды жазу арқылы бейнемұрағаттың тереңдігін тексеру;
· DVR жазу режимінде болған кезең ішінде кездейсоқ таңдалған уақыт аралығынан жазбаның фрагментін ойнату;
· жазбаның таңдалған фрагментін қатты дискіге сақтау және оны берілген бағдарламалық құрал арқылы ойнату;
· негізгі қуат көзін мәжбүрлеп өшіріп, қосқаннан кейін параметрлері өзгермеген бейнетіркегіштер мен бейнекамералардың жұмысын тексеру.
Барлық жабдық сертификатталған болуы керек (егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сертификаттауға жататын болса) және барлық техникалық құжаттама (спецификациялар, сипаттамалар, нұсқаулықтар) қазақнемесе орыс тілінде ах .
Тапсырыс берушіге жұмыс құжаттамасының 2 данасы қағазда және 1 данасы CD-де электронды түрде (флешка) ұсынылуы керек.
Жұмыс құжаттамасында мыналар болуы керек:
· жаңаданорнатылған камералар мен қолданыстағы камераларды түсі бойынша белгілеумен орналастыру схемасы ;
·     Сәйкестік сертификаттары 
· бейнебақылау жүйесінің құрылымдық схемасы;
· нөмірлері көрсетілген бейнебақылау камераларын орналастыру жоспары;
· кабельдік трассаларды төсеу схемасы;
· телекоммуникациялық шкафтардың орналасу жоспары;
· шартты белгілермен жүйелік жабдықтың қосылу схемасы;
· аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету спецификациясы;
· кабельдік журнал (жабдық әкімшісінің IP мекенжайлары мен парольдерін міндетті түрде көрсетумен).
· Жасырын жұмыстар актісі.

Қауіпсіздік
	Жұмыстарды орындау кезінде нұсқаулыққа сәйкес барлық қауіпсіздік және еңбекті қорғау шараларын, өрт қауіпсіздігін сақтаңыз.
	Жұмысшылар жұмысқа жарамды құралдармен, жабдықтармен және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі керек.

Кепілдік
Орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмысты қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.













ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку и установку системы видеонаблюдения

Место поставки и установки системы видеонаблюдения: Алматинская область, Карасайский район село Береке  ул Байгабатова №16Б 

Все камеры должны отображатся через облачный сервис смартфоне по пунктам и по называниям отдельно. 

Весь товар, материал, оборудование, инструмент, а так же все работы за счет Поставщика!

	№
	Вид оборудования
	Требуемые технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Видеорегистратор на 16 IP каналов 
	Количество каналов: 16  канала; максимальное качество: разрешение записи: 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF @ 1/16 к/с ~ 60к/с; кодирование видео NVR/DVR: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+; видео выходы: HDMI x 2, VGA x 1; тип потока: Видео / Аудио; входящий битрейт: 320 Мб/сек.;
	шт.
	1

	2
	Сетевой  коммутатор PoE на 16 портов
	PoE Сетевой коммутатор | Интерфейс: PoE 16×RJ45 10/100/1000Мбит/с / Uplink 2×RJ45 10/100/1'000Мбит/с / Uplink 1×SFP 1'000Мбит/с | Протоколы: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x | PoE Стандарт: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at | Передача данных: 8.8Гбит/с | PoE Бюджет: DC 48V 230W / 30.0W/Порт | Эффективная дистанция: Cat.5E = 250м / Cat.6A  = 300м | Типоразмер: 1U | | Питание: AC 100V~240V
	шт.
	1

	3
	IP камера
	IP Камера, Наружное, Разрешение: 4.0MP 2304×1296@25к/с | Битрейт: 32Кб/с~16Мб/с/  Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Количество потоков: 3 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps | Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 135.0° /  Подсветка: Smart ИК до 30м.
	шт.
	16

	4
	Жесткий диск HDD
	Назначение: для систем видеонаблюдения 24/7
Объем:8 ТБ
Форм-фактор: 3.5"
Интерфейс подключения: SATA III
Объем буфера: 128 Мб
Скорость вращения шпинделя: 5400 об./мин
	шт.
	1

	5
	Кабель UTP5e category
	Сетевой кабельUTPoutdoorPE 4x2x0,52 cat 5eCU  305m
	м
	1300

	6
	Коннектор RJ-45
	Коннектор RJ-45 (правильное название стандарта — 8P8C) — это стандартный модульный штекер для создания сетевых LAN-соединений
Материал корпуса: прозрачный ударопрочный поликарбонат
	шт.
	100

	7
	Распред коробка
	Распред коробка 100х100 влагостойкий пластик
	ш
	32

	8
	Кабель канал
	Кабель канал  16х16 пластик по 2 м
	ш
	50

	9
	Кабель канал
	Кабель канал  20х20 пластик по 2 м
	ш
	50





Поставщик должен произвести нижеперечисленные работы, имея дополнительные материалы в количестве (расходные материалы со стороны поставщика услуг), достаточном для безусловного выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего технического задания: 
	№
	Наименование оборудования и работ

	1
	Установка монтажных коробов на высоту не менее 4 метров

	2
	Установка и настройка IP сетевого видеорегистратора на 16 каналов

	3
	Прокладка силовых и сигнальных кабелей между камерами и монтажными коробами

	4
	Установка и подключение16 камер видеонаблюдения 

	5
	Укладка кабеля в кабеле несущие устройства

	6
	Монтаж гофрированной трубы на стену здания 

	7
	Установка кабельного канала на стену

	8
	Сверление проходных отверстий

	9
	Монтаж системы видеонаблюдения внутри здания, включая кабельную систему

	10
	Опрессовка коннектора RJ-45

	11
	Установка и настройка под отдельную под локальную систему для предотврашения конфликтов IPадресов между камерами и другими устройствами



	

Требования к монтажу системы видеонаблюдения
 Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;
- ГОСТ Р 51588-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»;
	Поставщик обязан при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.
	Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.
	В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии монтажа оборудования, возмещение ущерба производится за счет средств Поставщика.
	При выполнении работ Поставщик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.
	Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, производить уборку и вывоз строительного мусора и восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.
	Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны проводиться в согласованное с Заказчиком время, с учетом протекания учебных процессов в садике работы производить в ночное время и выходные дни. 
	Места установки камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, персональных компьютеров, мониторов, коммутаторов и шкафов, а также трассы прокладки кабелей должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. При необходимости камеры видеонаблюдения могут подключаться к коммутаторам, установленным на смежных этажах. 
Кабельные трассы должны обеспечить прокладку и размещение кабеля с допустимым радиусом изгиба. Запрещается открытая прокладка кабеля. Кабели должны быть уложены в кабельные каналы. Кабели в кабельных каналах и за подвесными потолками необходимо вязать в жгуты с использованием специальных стяжек по всей длине. При прокладке кабелей за подвесными потолками жгуты крепить к потолочным перекрытиям с помощью траверс, ПВХ труб, гофр шлангов, перфорированных или проволочных лотков. Не допускается затягивание хомутов, приводящее к деформации оболочки кабелей. Не допускается крепление кабелей с помощью скоб. Прокладку кабелей через стены, перекрытия и другие конструкции зданий осуществлять в гильзах (трубках). 
	При монтаже наружных камер предусмотреть защиту от внешних природных факторов (дождь, снег, ветер).
	- концы кабелей должны быть разделаны согласно нормативным документам;
· кабели должны быть промаркированы предназначенными для этого элементами и способами;
	
	Все камеры, коммутаторы, шкафы и соединительные кабели системы видеонаблюдения должны быть соответствующим образом промаркированы.
	Электропитание камер видеонаблюдения должно быть осуществлено по технологии PoE.
	Камеры видеонаблюдения в комплекте с распределительными коробками должны быть установлены согласно плану расстановки камер;
	В шкафы должны быть установлены коммутаторы, источники бесперебойного питания, панели питания. 
Электропитание оборудования, установленного в шкафах, должно осуществляться через отдельные автоматические выключатели, размещаемые в электро-щитовых по согласованию со службой инженером энергетиком Заказчика.
	
	Диапазон IP-адресов, выделяемых для оборудования системы видеонаблюдения, должен быть согласован с Заказчиком. На управляемых коммутаторах необходимо настроить маршрутизацию пакетов.



Приемосдаточные испытания
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
Приемосдаточные испытания включают следующие контрольные операции:
· просмотр текущего изображения всех установленных видеокамер, состояния качества записи и воспроизведения;

· проверка функционирования видеорегистраторов и видеокамер с неизменными настройками после принудительного отключения и включения основного электропитания.
Заказчику должно быть предоставлено 2 экземпляра рабочей документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на CD диске в электронном виде (флешка). 
Рабочая документация должна содержать:
· схема расстановки вновь установленных  камер и существующих камер с   обозначением по цвету;
·    сертификаты соответствия рк 
· структурную схему системы видеонаблюдения;
· план расстановки камер видеонаблюдения с указанием их номеров;
· схему прокладки кабельных трасс;
· план размещения телекоммуникационных шкафов;
· схему соединения оборудования системы с обозначениями;
· спецификацию оборудования и программного обеспечения;
· кабельный журнал (с обязательным указанием IP-адресов и паролей администратора оборудования).
· Акт скрытых работ.
	

Безопасность
	При проведении работ соблюдать все меры по безопасности и охране труда, противопожарной безопасности согласно инструкции. 
	Работники должны быть обеспечены исправными инструментами, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. 



