ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Қызметтің атауы

«Decarbonize Solutions Group» ЖШС сынақ зертханасына арналған өлшеу құралдарын салыстырып тексеру қызметтері.
Өлшеу құралдарының тізбесі
	№
	Өлшеу құралының атауы
	Түрі
	Саны
	Шығарылған жылы
	Қызмет түрі
	Өндіруші

	1
	Біріктірілген аспап
	ТКА-ПКМ (20)
	1 дана
	2012
	Салыстырып тексеру
	«Ғылыми-техникалық кәсіпорын «ТКА» ЖШҚ, РФ

	2
	Біріктірілген аспап
	ТКА-ПКМ (60)
	1 дана
	2012
	Салыстырып тексеру
	«Ғылыми-техникалық кәсіпорын «ТКА» ЖШҚ, РФ


Техникалық талаптар
Орындаушы міндетті:
1. Өлшеу құралдарын Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес салыстырып тексеруге.
2. Тиісті өлшеу құралдары үшін көзделген және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген салыстырып тексеру әдістемелерін қолдануға.
3. Салыстырып тексеру әдістемесінде көзделген көлемде аспаптарды сыртқы қарап-тексеруден өткізуге, жұмысқа қабілеттілігін тексеруге және метрологиялық сипаттамаларын анықтауға.
4. Көрсетілген барлық өлшеу арналарының салыстырып тексерілуін және олардың жол берілетін қателіктің белгіленген шектеріне сәйкестігін анықтауды қамтамасыз етуге.
5. Қолданыстағы метрологиялық қадағаланымдылығы бар эталондар мен қосалқы өлшеу құралдарын пайдалануға.
6. Салыстырып тексеру нәтижелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ресімдеуге.
7. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Тапсырыс берушіге хабарлауға және салыстырып тексерудің теріс нәтижелері туралы құжаттарды ресімдеуге.
Орындаушыға қойылатын талаптар
Орындаушының Қазақстан Республикасында өлшеу құралдарын салыстырып тексеруге арналған қолданыстағы аккредиттеуі болуы тиіс.
Орындаушының аккредиттеу саласы ТКА-ПКМ (20) және ТКА-ПКМ (60) аспаптарын салыстырып тексеруге қажетті тиісті өлшеу түрлерін, диапазондарын және метрологиялық сипаттамаларын қамтуы тиіс.
Орындаушы қажетті жабдықтармен, эталондармен және білікті персоналмен қамтамасыз етілуі тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі: аспаптар Орындаушыға берілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайды.
Қызмет көрсету орны: Орындаушының базасында немесе техникалық мүмкіндік болған жағдайда Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде.
Қызмет нәтижелеріне қойылатын талаптар
Салыстырып тексеру аяқталғаннан кейін Орындаушы мыналарды ұсынуға міндетті:
· салыстырып тексеруден кейін сақталған күйінде және бастапқы жиынтықтылығымен қайтарылатын өлшеу құралдарын;
· салыстырып тексеру туралы куәліктерді немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттарды;
· метрологиялық сипаттамаларды анықтау нәтижелері көрсетілген салыстырып тексеру хаттамаларын;
· салыстырып тексерудің теріс нәтижелері болған жағдайда жарамсыздығы туралы хабарламаны;
· көрсетілген қызметтер актісін.
Құжаттарда өлшеу құралдарының сәйкестендіру деректері, оның ішінде атауы, модификациясы, зауыттық нөмірі, салыстырып тексеру күні және нәтижелері туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс.
Салыстырып тексеру нәтижелері СТ РК ISO/IEC 17025 стандартына сәйкес сынақ зертханасы пайдаланатын жабдықтың метрологиялық мәртебесін растау үшін жарамды болуы тиіс.


















[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги
Услуги по поверке средств измерений для испытательной лаборатории ТОО «Decarbonize Solutions Group».
Перечень средств измерений
	№
	Наименование средства измерений
	Тип
	Кол-во
	Год выпуска
	Вид услуги
	Производитель 

	1
	Прибор комбинированный 
	ТКА-ПКМ (20)
	1 шт.
	2012
	Поверка
	ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА», РФ

	2
	Прибор комбинированный
	ТКА-ПКМ (60)
	1 шт.
	2012
	Поверка
	ООО «Научно-техническое предприятие «ТКА», РФ



Технические требования
Исполнитель обязан:
1. Провести поверку средств измерений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.
2. Применять методики поверки, предусмотренные для соответствующих средств измерений и признанные применимыми в Республике Казахстан.
3. Провести внешний осмотр, проверку работоспособности и определение метрологических характеристик приборов в объёме, предусмотренном методикой поверки.
4. Обеспечить поверку всех указанных измерительных каналов с определением соответствия установленным пределам допускаемой погрешности.
5. Использовать эталоны и вспомогательные средства измерений с действующей метрологической прослеживаемостью.
6. Оформить результаты поверки в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
7. При выявлении несоответствий уведомить Заказчика и оформить документы об отрицательных результатах поверки.
Требования к Исполнителю
Исполнитель должен иметь действующую аккредитацию на проведение поверки средств измерений в Республике Казахстан.
Область аккредитации Исполнителя должна включать соответствующие виды измерений, диапазоны и метрологические характеристики, необходимые для поверки приборов ТКА-ПКМ (20) и ТКА-ПКМ (60).
Исполнитель должен располагать необходимым оборудованием, эталонами и квалифицированным персоналом.
Не более 15 рабочих дней с даты передачи приборов Исполнителю.
На базе Исполнителя либо по месту нахождения Заказчика при наличии технической возможности.
Требования к результатам услуг
По завершении поверки Исполнитель обязан предоставить:
· средства измерений после поверки в сохранном состоянии и исходной комплектности;
· свидетельства о поверке либо иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
· протоколы поверки с результатами определения метрологических характеристик;
· извещение о непригодности при отрицательных результатах поверки;
· акт оказанных услуг.
Документы должны содержать идентификационные данные средств измерений, включая наименование, модификацию и заводской номер, дату поверки и сведения о результатах.
Результаты поверки должны быть пригодны для подтверждения метрологического статуса оборудования, используемого испытательной лабораторией в соответствии с СТ РК ISO/IEC 17025.

