Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №27 «Ақбота» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
установку и ремонту системы видеонаблюдения
1. Общие положения
1.1. Работы по монтажу системы видеонаблюдения включают в себя: поставку оборудования, установку, монтаж и настройку (пусконаладочные работы) оборудования.
1.2.  Настоящие техническая спецификация определяет стандарты и требования к оборудованию и линиям связи для передачи видеосигнала, устанавливаемым в государственных организациях.
1.3.  Система видеонаблюдения – это совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью, предназначенных для получения изображений о состоянии объекта.
1.4. Поставляемое и монтируемое оборудование должно соответствовать следующим нормативным актам РК:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».
2. Требования к системе видеонаблюдения 
2.1. Срок хранения информации составляет не менее 30-ти суток.
2.2. [bookmark: 33][bookmark: 34]В темное время суток, если освещенность помещений и прилегающих территорий организаций ниже чувствительности телекамер, должны включаться: освещение видимого или инфракрасного диапазона света с дальностью не менее 30 метров.
2.3. [bookmark: 35]Наличие двух и более режимов записи: непрерывная запись (основной режим), по срабатыванию детектора движения, внешнему сигналу тревоги, а также запись по планировщику, циклическая запись; камеры должны быть с записью звука
2.4. [bookmark: 36]Защищенный доступ к настройкам устройства и обеспечение защиты архива от удаления и редактирования;
2.5. [bookmark: 37]Передача видеоизображения в режиме реального времени;
2.6. [bookmark: 38]Синхронизация событий с системой единого точного времени;
2.7. [bookmark: 39][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Одновременный просмотр архива с синхронизацией видео;
3. Требования к системе видеонаблюдения
3.1Система видеонаблюдения должна быть построена на базе цифровой сетевой технологии, позволяющей осуществлять просмотр видеоизображения в режиме реального времени, производить запись видеоинформации на носители видеорегистраторов, обеспечивающих необходимые сроки ее хранения. Технические средства, используемые для построения системы, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью. 
3.2Система видеонаблюдения должна представлять собой единое информационное пространство и предоставлять возможность централизованного управления данными.
3.3Система видеонаблюдения должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации со всех установленных видеокамер с указанием номера видеокамеры, имени, даты и времени, не мение 30 суток
3.4 Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.
3.5 Система видеонаблюдения должна обеспечивать отображение видеоданных от видеокамер и из архива на рабочих местах независимо для каждого рабочего места на полный экран и в полиэкранных режимах. При этом должна обеспечиваться возможность отображения в любой ячейке полиэкрана любой видеокамеры системы и возможность одновременного отображения на одном полиэкране изображения от видеокамер, подключенных к разным видеорегистраторам и/или видеосерверам.
3.6 Система видеонаблюдения должна обеспечивать непрерывную запись видеоинформации в рабочее время и в нерабочее время. 
3.7 Система видеонаблюдения должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.
3.8 Локальная вычислительная сеть (ЛВС) системы видеонаблюдения предназначена для организации единого информационного пространства. ЛВС системы видеонаблюдения должна быть изолирована и не входить в состав общей локальной вычислительной сети Заказчика.
3.9 ЛВС системы видеонаблюдения должна соответствовать сетевым технологиям Ethernet, Активный PoE и обеспечивать:
· поддержку транспортных сетевых протоколов ТСР/IP;
· пропускную способность каналов соединения с камерами видеонаблюдения 10/100 Мбит/c;
· пропускную способность каналов соединения с рабочими местами не менее 1000 Мбит/с;
· пропускную способность магистральных каналов не менее 1000 Мбит/с.
4. Требования к оборудованию системы видеонаблюдения
4.1 Оборудование, системы видеонаблюдения, должно быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, и соответствовать действующим в Республике Казахстан стандартам. 
4.2 Каждая единица оборудования должна быть снабжена комплектом технической и эксплуатационной документации;
4.3. Поставщик должен произвести поставку оборудования и программного обеспечения согласно ниже приведенному перечню в соответствии с требуемыми техническими характеристиками:
	№
	Наименование
	Кол-во
	
Ед.изм


	1
	IP-Видеокамера внутренняя

	46
	штука

	2
	IP-Видеокамера наружняя

	24
	штука

	3
	Распределительная коробка под видеокамеры
· Защита от внешних факторов: коробка имеет степень защиты IP67, что
обеспечивает полную защиту от пыли и временного погружения в воду.
· Монолитное исполнение: конструкция коробки выполнена из прочных материалов, что гарантирует
долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
· Удобство монтажа: предназначена для прямого монтажа, что упрощает установку и экономит время.
    Мембранные вводы: обеспечивают
надежное и герметичное соединение кабелей, что дополнительно защищает от влаги и пыли.
· Компактные размеры:
размеры 100х100х150мм позволяют использовать коробку в ограниченных пространствах.

	70
	штука




3

	  4
	Сетевой кабель UTP

	2100
	метр

	5
	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения 

	5
	штука

	6
	Видеорегистратор 32-канальный
;
	2
	штука

	7
	Видеорегистратор 16-канальный

	1
	штука

	8
	Коммутатор 16-портовый

	5
	штука

	9
	[bookmark: _GoBack]Кабель-канал 25х25 и гофра наружный
	150
	штука

	10
	HDMI кабель

	3
	штука

	11
	Расходные материалы (крепеж, саморез, коннекторы и т.п.)
	1
	комплект

	12
	Монитор  31.5  DHI-LM32-F200 
	3
	штука

	13
	Монтажная работа+Демонтаж, Пусконаладочные и инсталляционные работы
	1
	работа


   
                                                   5. Приемосдаточные испытания
5.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
5.2. Приемосдаточные испытания включают следующие контрольные операции:
- просмотр текущего изображения всех установленных видеокамер, состояния качества записи и воспроизведения;
- проверка глубины видеоархива путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток;
- воспроизведение фрагмента записииз произвольно выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи;
- сохранение выбранного фрагмента записи на жестком диске и его воспроизведение средствами предоставленного программного обеспечения;
- проверка функционирования видеорегистраторов и видеокамер с неизменными настройками после принудительного отключения и включения основного электропитания.
5.3. Все оборудование должно быть сертифицированным, (в случае если оно подлежит сертификации по законодательству РК), и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на государственном и русском языках.
5.4. Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
1) спецификация оборудования и работ;
2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;
3) инструкция по эксплуатации.

6. Требования к монтажу системы видеонаблюдения
6.1 Поставщик обязан при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.
6.2 Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.
6.3 В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии монтажа оборудования, возмещение ущерба производится за счет средств Поставщика.
6.4 При выполнении работ Поставщик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.
6.5 Поставщик обязан ежедневно, по окончании рабочего дня, производить уборку и вывоз строительного мусора и восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.
6.6 Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны проводиться в согласованное с Заказчиком время
6.7. Камеру необходимо оборудовать и в случае повреждения отремонтировать и перезапустить.

                                                      7. Гарантийные обязательства
           Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Работа должна быть согласована с заказчиком.!!!!!
По дополнительным вопросам обращайтесь по указанному номеру:8702-307-73-72
(2-х этажные здание)
Тапсырыс беруші: «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «№27 «Ақбота» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Техникалық ерекшелік
Бейнебақылау жүйелерін орнату
1. Жалпы ережелер
1.1. Бейнебақылау жүйесін орнату мыналарды қамтиды: жабдықты жеткізу, орнату, құрастыру және конфигурациялау (іске қосу).
1.2. Осы техникалық ерекшелік мемлекеттік ұйымдарда орнатылған бейне сигналдарды таратуға арналған жабдық пен байланыс желілеріне қойылатын стандарттар мен талаптарды анықтайды.
1.3. Бейнебақылау жүйесі – объектінің жай-күйінің кескіндерін алуға арналған техникалық, ақпараттық, бағдарламалық және операциялық үйлесімділігі бар өзара әрекеттесетін техникалық құралдардың жиынтығы.
1.4. Берілетін және орнатылған жабдық Қазақстан Республикасының келесі нормативтік актілеріне сәйкес болуы керек:
"Терроризмге осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы No 305 қаулысы.

2. Бейнебақылау жүйесіне қойылатын талаптар
2.1. Ақпаратты сақтау мерзімі кемінде 30 күн.
2.2. Қараңғылық кезінде, егер ұйымның үй-жайлары мен іргелес аумақтарының жарықтандыруы телевизиялық камералардың сезімталдығынан төмен болса, мыналарды қосу керек: кемінде 30 метр диапазондағы көрінетін немесе инфрақызыл жарықтандыру.
2.3. Екі немесе одан да көп жазу режимдері: үздіксіз жазу (негізгі режим), қозғалысты анықтау, сыртқы дабыл, жоспарланған жазу және циклдік жазу; камералар аудио жазбамен жабдықталуы керек.
2.4. Құрылғы параметрлеріне қауіпсіз қол жеткізу және жою мен өңдеуден мұрағат қорғау.

2.5. Нақты уақыттағы бейнені жіберу;
2.6. Орталық уақыт жүйесімен оқиғаларды синхрондау;
2.7. Синхрондалған бейнемен бір уақытта мұрағатты қарау;
3. Бейнебақылау жүйесіне қойылатын талаптар
3.1 Бейнебақылау жүйесі бейне кескіндерді нақты уақыт режимінде қарауға және талап етілетін сақтау мерзімдерін қамтамасыз ететін бейнематериалдарды бейнематериалдарға жазуға мүмкіндік беретін цифрлық желілік технология негізінде құрылуы тиіс. Жүйені құру үшін қолданылатын техникалық құралдар құрылымдық, ақпараттық және операциялық үйлесімді болуы керек.
3.2 Бейнебақылау жүйесі біртұтас ақпараттық кеңістікті көрсетуі және деректерді басқаруды орталықтандыру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
3.3 Бейнебақылау жүйесі барлық орнатылған бейнекамералардан бейнекамераның нөмірін, аты-жөнін, күні мен уақытын көрсете отырып, кемінде 30 күн бойы тәулік бойы бейне ақпаратты жазып алуы керек.
3.4 Бейнебақылау жүйесі бейне ақпаратты жазуды тоқтатпай, тәуліктің кез келген уақытында бейнекамералардан ағымдағы кескінді көру мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.
3.5 Бейнебақылау жүйесі бейнекамералардан және мұрағаттағы бейне мәліметтерді жұмыс станцияларында әрбір жұмыс станциясы үшін дербес толық экранда және бөлінген экран режимдерінде көрсетуді қамтамасыз етуі керек. Бұл ретте жүйенің кез келген бейнекамерасын бөлінген экранның кез келген ұяшығында көрсету мүмкіндігі және әртүрлі бейнетіркегіштерге және/немесе бейнесерверлерге қосылған бейнекамералардағы бейнелерді бір бөлінген экранда бір уақытта көрсету мүмкіндігі болуы керек.
3.6 Бейнебақылау жүйесі жұмыс уақытында және жұмыс уақытынан тыс уақытта бейне ақпараттың үздіксіз жазылуын қамтамасыз етуі тиіс.
3.7 Бейнебақылау жүйесі оның ресурстары мен параметрлеріне рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін парольмен қорғалған логинді қамтамасыз етуі керек.
3.8 Бейнебақылау жүйесінің жергілікті желісі (LAN) бірыңғай ақпараттық кеңістікті ұйымдастыруға арналған. Бейнебақылау жүйесінің LAN желісі Тұтынушының жалпы жергілікті желісінің бөлігі емес, оқшауланған болуы керек.

3.9 Бейнебақылау жүйесінің LAN желісі Ethernet және Active PoE желілік технологияларына сәйкес болуы және мыналарды қамтамасыз етуі керек:
 TCP/IP транспорттық желі хаттамаларын қолдау;
- бейнебақылау камераларына қосылуға арналған өткізу қабілеттілігі 10/100 Мбит/с;
- жұмыс станцияларына қосылу үшін кемінде 1000 Мбит/с өткізу қабілеттілігі;
- магистральдық желілер үшін кемінде 1000 Мбит/с өткізу қабілеттілігі.
4. Бейнебақылау жүйесінің жабдықтарына қойылатын талаптар
4.1 Бейнебақылау жүйесінің жабдықтары жаңа, пайдаланылмаған, үшінші тұлғалардың құқықтары мен басқа да ауыртпалықтарсыз болуы және Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы стандарттарға сәйкес болуы керек.
4.2 Жабдықтың әрбір бірлігі техникалық және пайдалану құжаттамаларының жиынтығымен қамтамасыз етілуі керек;
4.3. Жеткізуші талап етілетін техникалық шарттарға сәйкес төмендегі тізімге сәйкес жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізуі тиіс:

	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед.
измерени я

	1
	IP-Видеокамера внутренняя

	46
	штука

	2
	IP-Видеокамера наружняя

	24
	штука

	3
	Распределительная коробка под видеокамеры
Коробка распаячная для прямого монтажа HF Защита от внешних факторов: коробка имеет степень защиты IP67, что
обеспечивает полную защиту от пыли и временного погружения в воду.
· Монолитное исполнение: конструкция коробки выполнена из прочных материалов, что гарантирует
долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
· Удобство монтажа: предназначена для прямого монтажа, что упрощает установку и экономит время.
    Мембранные вводы: обеспечивают
надежное и герметичное соединение кабелей, что дополнительно защищает от влаги и пыли.
· Компактные размеры:
размеры 100х100х150мм позволяют использовать коробку в ограниченных пространствах.

	70
	штука
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	  4
	Сетевой кабель UTP

	2100
	метр

	5
	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения 
	5
	штука

	6
	Видеорегистратор 32-канальный

	2
	штука

	7
	Видеорегистратор 16-канальный

	1
	штука

	8
	Коммутатор 16-портовый

	5
	штука

	9
	Кабель-канал 25х25  гофра наружный
	150
	штука

	10
	HDMI кабель

	3
	штука

	11
	Расходные материалы (крепеж, саморез, коннекторы и т.п.)
	1
	комплект

	12
	Монитор  31.5  DHI-LM32-F200 
	3
	штука

	13
	Монтажная работа+Демонтаж, Пусконаладочные и инсталляционные работы
	1
	работа




5. Қабылдау сынағы
5.1. Орнату және іске қосу аяқталғаннан кейін қабылдау-тапсыру сынақтары жүргізіледі, оның барысында Тұтынушының өкілі осы техникалық ерекшелікте көрсетілген функционалдық ерекшеліктер шегінде жүйенің жұмысқа қабілеттілігін растайды немесе бас тартады. Егер төменде көрсетілген шарттар орындалмаса, жүйе параметрлері техникалық ерекшеліктің осы тармақтарына сәйкес келтірілуі керек.
5.2. Қабылдау сынағы келесі бақылау операцияларын қамтиды:
- Барлық орнатылған бейнекамералардан ағымдағы кескінді, сондай-ақ жазу және ойнату сапасының күйін көру;
- күндізгі уақытта (жұмыс уақытында) 1 сағат бойы барлық камералардан сынақ бейне сигналын жазу арқылы бейнемұрағаттың тереңдігін тексеру;
- DVR жазып жатқан кезеңде кездейсоқ таңдалған уақыт аралығынан жазба фрагментін ойнату;
- таңдалған жазу фрагментін қатты дискіге сақтау және оны берілген бағдарламалық құрал арқылы ойнату;
- мәжбүрлеп ажыратқаннан және негізгі қоректендіру көзін қосқаннан кейін параметрлері өзгермеген бейнетіркегіштер мен бейнекамералардың жұмысын тексеру.
5.3. Барлық жабдық сертификатталған болуы керек (егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сертификаттауға жататын болса), барлық техникалық құжаттама (спецификациялар, сипаттамалар, нұсқаулықтар) мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылуы тиіс.
5.4. Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсыну қажет:
1) Жабдық пен жұмыстың техникалық сипаттамалары;
2) Жабдықтың орналасуы және бақылау аймағының схемасы;
3) Пайдалану нұсқаулары.
6. Бейнебақылау жүйесін орнатуға қойылатын талаптар
6.1 Жеткізуші жұмыстарды орындау кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі ережелерін және құрылыс технологиясын сақтауға міндетті.
6.2 Жабдықтаушы учаскедегі жұмыс кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелері мен стандарттарының сақталуына толық жауапкершілікті өз мойнына алады.
6.3 Жабдықты орнату ережелерін немесе технологиясын сақтамау нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне немесе денсаулығына зиян келген жағдайда, Жеткізуші залалдың орнын толтырады.
6.4 Жұмысты орындау кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қолданыстағы құрылыстардың тозуына немесе зақымдалуына, үй-жайлар мен аумақтардың ластануына жол бермеуге міндетті.




6.5 Жеткізуші күн сайын жұмыс күнінің соңында құрылыс қоқыстарын тазалауға және шығаруға және жұмыс барысында бүлінген көгалдандыруды қалпына келтіруге міндетті.
6.6 Бейнебақылау жүйесін орнату Тапсырыс берушімен келісілген уақытта жүзеге асырылуы тиіс.
6.7. Фотокамераны жабдықтап, зақымданған жағдайда жөндеп, қайта іске қосу керек.
7. Кепілдік міндеттемелері
Аяқталған жұмыстың кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші аяқталған жұмысты қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
Жұмыс тапсырыс берушімен келісілуі қажет!!!!!!!!!!!
Қосымша сұрақтар бойынша көрсетілген нөмірге хабарласыңыз: 8702-307-73-72
(екі қабатты ғимарат)































































