ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Работы по изготовлению стеклянных дверей 
	Наименование характеристики
	Технические требования

	Наименование
	Стеклянные двери в алюминиевом профиле

	Количество
	4 шт.

	Конструкция
	Дверное полотно из безопасного стекла, установленное в алюминиевый профиль (рамку).

	Алюминиевый профиль
	Профиль алюминиевый, цвет — серебристый. Покрытие — анодированное либо эквивалентное по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам.

	Размер
	Ориентировочный размер одной двери — 1270 × 450 мм (высота × ширина).

	Точный замер
	Указанные размеры являются предварительными. До изготовления Исполнитель обязан выполнить точный замер фактического места установки на объекте Заказчика и согласовать окончательные размеры с Заказчиком.

	Стекло
	Вид и тип стекла — по выбору Заказчика. Стекло должно соответствовать требованиям безопасности для применения в дверных конструкциях. Предпочтительно применение закаленного безопасного стекла либо иного безопасного стекла, согласованного с Заказчиком.

	Фурнитура и комплектующие
	Петли в количестве 12 штук, крепежные элементы, фурнитура и комплектующие, необходимые для изготовления и установки дверей, входят в стоимость.

	Изготовление
	Изготовление дверей осуществляется после проведения точного замера и согласования окончательных размеров и вида стекла с Заказчиком.

	Доставка
	Доставка готовых дверей до объекта Заказчика входит в стоимость.

	Установка
	Установка дверей на объекте Заказчика входит в стоимость.

	Регулировка
	После установки Исполнитель обязан выполнить регулировку дверей, обеспечить плавное и свободное открывание/закрывание, правильное положение дверных полотен и надежность крепления.

	Требования к качеству
	Двери должны быть изготовлены без трещин, сколов и иных повреждений стекла и профиля. Конструкция должна иметь аккуратный внешний вид, надежное крепление и быть пригодной для нормальной эксплуатации.

	Согласование
	Окончательные размеры, вид, цвет стекла и конструктивные особенности дверей согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.

	
	



Примечание: Ориентировочные размеры указаны для определения объема закупки. Фактические размеры определяются по результатам замера на объекте Заказчика. Изменение фактических размеров в пределах, необходимых для соответствия месту установки, не должно ухудшать функциональные и качественные характеристики.
