Техническая спецификация
Изготовление и монтаж входной группы металлической
КГУ СОШ №27 г. Павлодара

Заказчик: КГУ СОШ №27 г. Павлодара
Адрес заказчика: г. Павлодар, ул. Павлова, 17
Вид работ: изготовление и монтаж входной группы металлической
Изготовление и монтаж входной группы  металлической габаритами по проему 2940х1825 мм, габариты по коробке 2910х1785 мм глубина 250 мм. 
Входная группа двухстворчатая; (основная дверь слева, открывание ЛЕВОЕ), второстепенная створка открывающаяся на поворотных задвижках APEX. 
Полотно двери из листового холоднокатанного металла марки СТ3, 2 мм толщиной, гнутого в профиля (ПРОСТОЙ ПРОФИЛЬ гнутый под 90 градусов). 
Коробка двери из листового холоднокатанного металла СТ3 толщиной 2 мм (ЦЕЛЬНОГНУТАЯ), противосьемные штыри, утепляется полотно высококачественным минераловатным теплоизоляционным материалом, 100% не горючий материал. Коробка двери имеет Два контура уплотнения (2 контура уплотнительной ленты для лучшей шумо и теплоизоляции), 3 навеса на подшипнике диаметром 20 мм. 
Порог из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм. 
Комплектация двери; основная дверь - 1 замок цилиндровый KALE 257 (цилиндр ключ-ключ, броненакладка сатин), ручка  приварная 1200 мм в цвет двери из ДУ25мм.  
Покрытие - полимерно порошковое, цвет по каталогу RAL 8017 шоколад + шагрень. 
Тип монтажа накладной (обналичка 120 мм шириной, крепления на анкера через специальные технологические отверстия в дверной коробке.
Срок изготовления и монтажа - 16 календарных дней с момента оплаты и согласования по каждой позиции.
Вывоз мусора, доставка, монтаж и все расходные материалы за счет поставщика.
Гарантийный срок – 12 месяцев.











Техникалық сипаттама
Металл кіреберіс тобын дайындау және монтаждау
Павлодар қ. №27 ЖОББМ КММ
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Жұмыс түрі: металлдан кіру тобын дайындау және монтаждау
Кіріс тобын 2940х1825 мм Саңылау бойынша металл габариттермен дайындау және монтаждау, қорап бойынша габариттер 2910х1785 мм тереңдігі 250 мм. 
Кіру тобы екі қабатты; (негізгі есік сол жақта, ашу сол жақта), APEX айналмалы клапандарында ашылатын екінші қақпақ. 
Қалыңдығы СТ3, 2 мм маркалы суық илектелген металдан жасалған есік жапырағы, профильде бүгілген (қарапайым ПРОФИЛЬ 90 градусқа бүгілген). 
Қалыңдығы 2 мм (бүтін иілген) СТ3 табақты суықтай илектелген металдан жасалған есік қорабы, тұнбаға қарсы түйреуіштер, кенепті жоғары сапалы минералды жүнді жылу оқшаулағыш материалмен, 100% жанғыш емес материалмен оқшаулайды. Есіктің қорабында екі тығыздағыш тізбегі бар (жақсы шу мен жылу оқшаулау үшін 2 тығыздағыш жолақ тізбегі), диаметрі 20 мм мойынтіректе 3 шатыр бар. 
Қалыңдығы 1,5 мм AISI 430 маркалы тот баспайтын болаттан жасалған табалдырық. 
Есіктің жиынтығы; негізгі есік-1 құлып цилиндрлі KALE 257 (цилиндр кілт-кілт, бронды төсем сатин), тұтқасы дәнекерленген 1200 мм түсінде есіктер бастап Ду25 ММ.  
Жабын - полимерлі ұнтақ, RAL 8017 шоколад + шагрен каталогындағы түс. 
Шот-фактураны Орнату түрі (ені 120 мм қолма-қол ақша, есік жақтауындағы арнайы технологиялық тесіктер арқылы якорьге бекіту.
Дайындау және монтаждау мерзімі-әрбір позиция бойынша төленген және келісілген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Қоқысты шығару, жеткізу, монтаждау және жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары.
Кепілдік мерзімі-12 ай.
