Приложение № 2 к документации о закупке
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по периодической поверке расходомеров ультразвуковых QALCOSONIC F2 ДУ-20
1. Объект
КГГП «Детский сад- ясли №34 «Дом радости» отдела образования по городу Усть- Каменогорску УО ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 100, тепловой узел.
2. Объём услуг
	№
	Наименование средства измерений
	Тип / типоразмер
	Заводской №
	Кол-во
	Вид поверки

	1
	Расходомер ультразвуковой
	QALCOSONIC F2
	00261727
	1 шт.
	Периодическая

	2
	Расходомер ультразвуковой
	QALCOSONIC F2
	00261736
	1 шт.
	Периодическая

	
	Итого
	
	
	2
	


3. Требования к исполнителю
1. Действующий аттестат аккредитации на поверку средств измерений (расход и объём жидкости, теплосчётчики), аттестованные поверители, эталоны с подтверждённой прослеживаемостью.
1. Поверка по методике, зарегистрированной в реестре ГСИ РК для данного типа СИ.
4. Порядок оказания услуг
Снятие пломб с представителем АО «Шығыс Жылу» и акт изъятия из коммерческого учёта → демонтаж расходомеров (на время поверки устанавливаются имитаторы-катушки, подача тепла сохраняется) → проверка настроек, калибровка, поверка на стенде с проливкой → обратный монтаж → наработка не менее 72 часов → сдача в эксплуатацию представителю АО «Шығыс Жылу», пломбирование, акт допуска. Все работы выполняются силами и за счёт Исполнителя.
5. Результат
1. Протокол проливки и сертификат о поверке на каждый расходомер (цифровая система техрегулирования, QR-код, в течение 15 рабочих дней; также на бумаге), поверительное клеймо (лейбл) или пломба. При непригодности — извещение о непригодности.
1. Межповерочный интервал — 4 ГОДА.
6. Сроки и оплата
Срок оказания услуг: не более 15 календарных дней с даты заключения договора.
Сатып алу құжаттамасына № 2 қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
QALCOSONIC F2 ДУ-20 ультрадыбыстық шығын өлшегіштерді кезеңдік тексеру бойынша қызметтерге
1. Объект
ШҚО Білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№34 «Қуаныш үйі балабақша- бөбекжайы» КМҚК, Өскемен қ, Қазақстан 100 көшесі, жылу торабы.
2. Қызмет көлемі
	№
	Өлшем құралының атауы
	Түрі / типөлшемі
	Зауыттық №
	Саны
	Тексеру түрі

	1
	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш
	ULTRAFLOW
	3651688
	1 дана
	Кезеңдік

	2
	Ультрадыбыстық шығын өлшегіш
	ULTRAFLOW
	3651667
	1 дана
	Кезеңдік

	
	Барлығы
	
	
	2
	


3. Орындаушыға қойылатын талаптар
1. Өлшем құралдарын тексеру құқығына арналған жарамды аккредиттеу аттестаты (сұйықтық шығыны мен көлемі, жылу есептегіштер), аттестатталған тексерушілер, қадағалануы расталған эталондар.
1. Осы типтегі өлшем құралына арналған, ҚР ӨБҚМЖ тізілімінде тіркелген әдістеме бойынша тексеру.
4. Қызмет көрсету тәртібі
«Шығыс Жылу» АҚ өкілімен бірге пломбаларды алу және коммерциялық есептен алу актісі → шығын өлшегіштерді бөлшектеу (тексеру кезінде имитаторлар-катушкалар орнатылады, жылу беру тоқтамайды) → баптауды тексеру, калибрлеу, стендте құйып тексеру → кері орнату → кемінде 72 сағат бақылау жұмысы → «Шығыс Жылу» АҚ өкіліне пайдалануға тапсыру, пломбалау, пайдалануға жіберу актісі. Барлық жұмыс Орындаушының күшімен және есебінен орындалады.
5. Нәтиже
1. Әрбір шығын өлшегішке құйып тексеру хаттамасы және тексеру сертификаты (цифрлық техникалық реттеу жүйесі, QR-код, 15 жұмыс күні ішінде; қағаз жеткізгіште де), тексеру таңбасы (жапсырма) немесе пломба. Жарамсыз болса — жарамсыздығы туралы хабарлама.
1. Тексеру аралық интервалы — 4 ЖЫЛ.
6. Мерзімдер және төлем
Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайды.
