ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
электр энергиясының электрондық үш фазалы есептегіштерін салыстырып тексеру бойынша қызметтер көрсетуге

1. Жалпы ережелер және құқықтық негіздер
1.1. Осы техникалық сипаттама (бұдан әрі – Спецификация) өлшеу құралдарын (электронды үш фазалы электр есептегіштерін) тексеру бойынша қызмет көрсету көлеміне, сапасына, шарттарына және тәртібіне қойылатын талаптарды анықтайды.).
1.2. Спецификация сәйкес әзірленген:
· "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 маусымдағы № 344-VI Заңымен.;
· "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен;
· Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган бекіткен өлшем құралдарын салыстырып тексеруді жүргізу қағидаларымен;
2. Сатып алу мәні
Бойынша қызметтер көрсету салыстырып тексеру электрондық үш фазалы электр энергиясын есептегіштер (бұдан әрі – Өлшеу құралдары, ӨҚ), метрология саласындағы мемлекеттік ақпараттық жүйеге тиісті тексеру куәліктерін беру және ақпаратты енгізу.
3. Объект және жұмыс көлемі
	№
	Өлшеу құралының атауы (ӨҚ)
	Саны, дана

	1
	Электрондық үш фазалы электр энергиясын есептегіш
НЕВА 303 1SO
	1



4. Салыстырып тексеру қызметіне қойылатын талаптар
4.1. ӨҚ тексеруі қатаң сәйкестікте жүргізілуі тиіс:
· өлшеу құралдары түрінің қолданыстағы сипаттамасымен;
· ӨҚ-ның осы типі үшін бекітілген салыстырып тексеру әдістемесімен (МҚ);
· "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес.

4.2. Тексеру өлшем бірлігінің өлшемін қажетті дәлдікпен беруді қамтамасыз ететін анықтамалық жабдықты қолдану арқылы жүзеге асырылады.
4.3. Тексеру нәтижелері бойынша Мердігер міндетті:
· оң нәтижелер болған жағдайда – беру Салыстырып тексеру туралы куәлік белгіленген нысанда және ӨҚ корпусына тексеру белгісін қою;
· теріс нәтижелер болған жағдайда – беру Жарамсыздығы туралы хабарлама және алдыңғы салыстырып тексеру туралы куәліктің күшін жоюға (бар болса).
4.4. Салыстырып тексеру нәтижелері туралы мәліметтерді Орындаушы міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес енгізуге тиіс. Өлшем құралдарының мемлекеттік тізілімі / Мемлекеттік Қазақстан Республикасының метрология саласындағы ақпараттық жүйесін тексеру жүргізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде.
5. Орындаушыға қойылатын талаптар (Сыни талаптар)
5.1. Аккредиттеу: Орындаушының әрекеттегі орындаушысы болуы міндетті. Аккредиттеу аттестаты өлшем түрін қамтитын аккредиттеу саласымен техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган берген өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы: "Электрлік және магниттік өлшеулер" (кіші түрлер: "Электр қуаты мен энергиясын өлшеу").
5.2. Қызметкерлер: Салыстырып тексеруді жүргізуге аттестатталған тұлғалар ғана жіберіледі. салыстырып тексерушілердің қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен.
5.3. Эталондар: Пайдаланылатын эталондық жабдықтың жарамды салыстырып тексеру/калибрлеу куәліктері болуы тиіс.
5.4. Қаржылық шарттар: Мердігердің тексеру жүргізуге, тексеру белгісін қоюға, куәліктерді ресімдеуге және беруге, мемлекеттік дерекқорға деректерді енгізуге, сондай-ақ ӨҚ тасымалдауға (бөлшектеу/монтаждау және жеткізу Мердігердің күшімен жүзеге асырылады) байланысты барлық шығындары келісім-шарттың құнына қосылады. Қосымша төлемдер қарастырылмаған.
6. Жұмыстарды орындау мерзімдері
· Тексеру бойынша қызметтер толық көлемде мерзімінде көрсетілуі тиіс күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.
· Мәліметтерді метрология саласындағы мемлекеттік ақпараттық жүйеге енгізу – ішінде 3 (үш) жұмыс күні салыстырып тексеру туралы куәліктерге қол қойылған күннен бастап.

7. Құжат айналымы және қызметтерді қабылдау
7.1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге тапсырады:
· Салыстырып тексеру туралы куәліктердің түпнұсқалары (немесе Жарамсыздығы туралы хабарламалардың) әрбір ӨҚ-ға;
· Орындалған жұмыстар актісі (көрсетілген қызметтердің);
· Аккредиттеу аттестатының көшірмесі Орындаушының (мөрмен расталған);
· Метрология саласындағы мемлекеттік ақпараттық жүйеге мәліметтерді енгізу туралы анықтама / есеп (мәліметтер базасынан басып шығару немесе тізілімге сілтеме).
7.2. Қабылдауды Тапсырыс беруші тексеру арқылы жүзеге асырады:
· салыстырып тексеру туралы куәліктердің болуы және ресімделуінің дұрыстығы (қойылған қолдың болуы салыстырып тексерушінің, мөрдің, салыстырып тексеру күнінің, салыстырып тексерудің келесі мерзімінің);
· есептегіштердің корпустарында салыстырып тексеру белгісінің болуы;
· мемлекеттік ақпараттық жүйеде ӨҚ сенім білдірілген өкілдері туралы мәліметтердің болуы.
7.3. Құжаттарды ресімдеуде бұзушылықтар анықталған немесе мемлекеттік деректер қорында мәліметтер болмаған жағдайда Орындаушы кемшіліктерді жоюға міндетті өз есебінен 2 (екі) жұмыс күні ішінде.




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по поверке электронных трехфазных счетчиков электроэнергии

1. Общие положения и правовое основание
1.1. Настоящая техническая спецификация (далее – Спецификация) определяет требования к объему, качеству, условиям и порядку оказания услуг по поверке средств измерений (электронных трехфазных счетчиков электроэнергии).
1.2. Спецификация разработана в соответствии с:
· Законом Республики Казахстан от 7 июня 2020 года № 344-VI «Об обеспечении единства измерений»;
· Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»;
· Правилами проведения поверки средств измерений, утвержденных уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии;
2. Предмет закупки
Оказание услуг по поверке электронных трехфазных счетчиков электроэнергии (далее – Средства измерения, СИ) с выдачей соответствующих свидетельств о поверке и внесением сведений в государственную информационную систему в области метрологии.
3. Объект и объем работ
	№
	Наименование средства измерения (СИ)
	Количество, шт.

	1
	Счетчик электроэнергии электронный трехфазный 
НЕВА 303 1SO
	1



4. Требования к услуге поверки
4.1. Поверка СИ должна проводиться в строгом соответствии с:
· действующим описанием типа средства измерения;
· методикой поверки (МП), утвержденной для данного типа СИ;
· требованиями Закона РК «Об обеспечении единства измерений».

4.2. Поверка проводится с применением эталонного оборудования, обеспечивающего передачу размера единицы величины с требуемой точностью.
4.3. По результатам поверки Исполнитель обязан:
· в случае положительных результатов – выдать Свидетельство о поверке установленной формы и нанести знак поверки на корпус СИ;
· в случае отрицательных результатов – выдать Извещение о непригодности и аннулировать предыдущее свидетельство о поверке (при наличии).
4.4. Сведения о результатах поверки в обязательном порядке должны быть внесены Исполнителем в Государственный реестр средств измерений / Государственную информационную систему в области метрологии Республики Казахстан в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения поверки.
5. Требования к Исполнителю (Критические требования)
5.1. Аккредитация: Исполнитель обязан иметь действующий Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, выданный уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии, с областью аккредитации, включающей вид измерений: «Электрические и магнитные измерения» (подвид: «Измерения электрической мощности и энергии»).
5.2. Персонал: К проведению поверки допускаются только лица, аттестованные в качестве поверителей в установленном законодательством РК порядке.
5.3. Эталоны: Используемое эталонное оборудование должно иметь действующие свидетельства о поверке/калибровке.
5.4. Финансовые условия: В стоимость договора включаются все расходы Исполнителя, связанные с проведением поверки, нанесением знака поверки, оформлением и выдачей свидетельств, внесением данных в государственную базу, а также транспортировкой СИ (демонтаж/монтаж и доставка осуществляются силами Исполнителя). Дополнительные платежи не предусмотрены.
6. Сроки выполнения работ
· Услуги по поверке должны быть оказаны в полном объеме в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней.
· Внесение сведений в государственную информационную систему в области метрологии – в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания свидетельств о поверке.

7. Документооборот и приемка услуг
7.1. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику:
· Оригиналы Свидетельств о поверке (или Извещений о непригодности) на каждое СИ;
· Акт выполненных работ (оказанных услуг);
· Копию Аттестата аккредитации Исполнителя (заверенную печатью);
· Справку/отчет о внесении сведений в государственную информационную систему в области метрологии (распечатка из базы или ссылка на реестр).
7.2. Приемка осуществляется Заказчиком путем проверки:
· наличия и правильности оформления свидетельств о поверке (наличие подписи поверителя, печати, даты поверки, следующего срока поверки);
· наличия знака поверки на корпусах счетчиков;
· наличия сведений о поверенных СИ в государственной информационной системе.
7.3. В случае выявления нарушений оформления документов или отсутствия данных в государственной базе, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней.

