ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на услуги по замене шлейфа газоанализатора ГАНК-4 (А), зав. № 868

· Требования:
1. Потенциальный поставщик должен оказать услуги: демонтаж неисправного шлейфа, поставка и установка нового шлейфа, сборка и подключение оборудования, диагностики работоспособности прибора, калибровки, оформление акта выполненных работ газоанализатора Гaнк-4 (А) зав. № 868; 
2. Результатом оказания услуг является полное восстановление работоспособности газоанализатора с дальнейшей пригодностью работе на нем;
3. Устанавливаемый шлейф должен быть: новым, не бывшим в эксплуатации, 
совместимым с газоанализатором ГАНК-4 (А), должны быть оригинальными и произведены фирмой-изготовителем;
4. Поставщик обязан предоставить документальное подтверждение своих полномочий для проведения работ, такое как Свидетельство официального представителя или официальное письмо от завода-изготовителя газоанализатора Ганк-4, с подтверждением прав на организацию услуг по сервисному обслуживанию.

· Перечень выполняемых работ:
1. В газоанализаторе Гaнк-4 (А), зав. № 868 необходимо провести замену:
· замена шлейфа и других комплектующих до полного восстановления работоспособности;
· Условия:
1. В стоимость услуги включены все затраты, включая ремонт, а также доставку оборудования от Заказчика к месту выполнения работ и обратно:
2. Гарантия на выполненные работы и замененные детали должна составлять не менее одного года с момента начала эксплуатации. В течение гарантийного срока Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет;
3. Поставщик должен обеспечить условия сохранности оборудования при их хранении, транспортировке, и возврате.

Дополнительно:
1. акт выполненных работ от поставщика.

Место оказания услуги: на технической базе завода-изготовителя.

Срок оказания услуг: по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней.











Зауыттық номірі №868 ГАНК-4 (А) газоанализаторының кабелін ауыстыру қызметі бойынша техникалық ерекшеліктері

· Талаптар:
1. Жеткізуші келесі жұмыстарды орындауға міндетті: ақаулы кабельді бөлшектеу, жаңа кабельді жеткізу және орнату, жабдықты құрастыру және қосу, құрылғының жұмысқа қабілеттілігін диагностикалау, калибрлеу, ГАНК-4 (А) зауыттық нөмірі 868 газоанализаторының орындалған жұмыстар туралы актісін ұсыну; 
2. Көрсетілген қызметтердің нәтижесі газоанализаторының жұмыс істеу мүмкіндігін одан әрі ондағы жұмыс істеуге жарамдылығын толық қалпына келтіру болып табылады;
3. Орнатылған кабель болуы керек: жаңа, пайдаланылмаған, ГАНК-4 (А) газоанализаторымен үйлесімді, түпнұсқа және өндіруші шығарған болуы керек;
4. Жеткізуші жұмысты орындауға өзінің өкілеттігін растайтын құжаттамалық дәлелдемелерді, мысалы, ресми өкілдің Куәлігін немесе Ганк-4 газ анализаторын өндірушінің техникалық қызмет көрсету қызметін ұйымдастыру құқығын растайтын ресми хатын ұсынуға міндетті.

· Орындалған жұмыстардың тізімі:
· Ганк-4 (А) зауыттық нөмірі 868 газоанализаторында мыналарды ауыстыру қажет:
· толық жұмыс қалпына келгенше кабельді және басқа құрамдастарды ауыстыру;
· Шарттар:
1. Қызмет құнына барлық шығындар, соның ішінде жөндеу, сондай-ақ Тапсырыс берушіден жабдықты жұмыс орнына дейін және кері жеткізу кіреді:
2. Орындалған жұмысқа және ауыстырылған бөлшектерге кепілдік пайдалану басталған күннен бастап кемінде бір жыл болуы керек. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші анықталған ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті;
3. Жеткізуші сақтау, тасымалдау және қайтару кезінде жабдықтың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

Қосымша:
1) Жеткізушіден орындалған жұмыстар туралы актісі.

Қызмет көрсету орны: өндірушінің техникалық базасында.

[bookmark: _GoBack]Қызмет көрсету уақыты: Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде.
