ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТЕЙ
Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению 9 (девяти) печатей для нужд Заказчика с соблюдением требований к качеству, точности воспроизведения графических и текстовых элементов, надежности конструкции и эксплуатационной пригодности готовых изделий. Изготовление печатей осуществляется на основании информации, реквизитов, текстового содержания, графических изображений и иных исходных данных, предоставленных Заказчиком. До начала изготовления Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком макеты каждой печати, включая форму, диаметр или габаритные размеры, содержание надписей, шрифт, расположение текста, графических элементов, символики, реквизитов и иных обозначений. Печати должны изготавливаться с использованием качественных материалов и технологий, обеспечивающих четкое воспроизведение оттиска, устойчивость к регулярному использованию, сохранение геометрии печатного элемента и длительный срок эксплуатации. Рабочая поверхность печатного элемента должна быть изготовлена с высокой точностью, обеспечивающей равномерное нанесение краски и получение четкого, читаемого и равномерного оттиска без смазывания, разрывов линий, пропусков текста, искажений символов и других дефектов. При необходимости печати должны комплектоваться соответствующей оснасткой, обеспечивающей удобство использования, надежное крепление печатного элемента и устойчивость к механическим воздействиям при обычной эксплуатации. Конструкция и тип оснастки, материал изготовления, цвет корпуса, размеры и иные технические характеристики определяются с учетом назначения печатей и предварительно согласовываются с Заказчиком. Текстовое содержание и все реквизиты должны в точности соответствовать предоставленным Заказчиком данным. Исполнитель не вправе самостоятельно изменять текст, сокращения, цифровые обозначения, графические элементы и иные сведения без предварительного согласования с Заказчиком. До передачи готовых изделий Исполнитель обязан проверить каждую печать на соответствие утвержденному макету, правильность написания текста, расположение элементов, качество изготовления и четкость оттиска. Все 9 (девять) печатей должны быть изготовлены в полном объеме, без производственных дефектов и несоответствий согласованным требованиям. При выявлении недостатков, включая ошибки в тексте, несоответствие макету, нечеткий оттиск, повреждения печатного элемента или неисправность оснастки, Исполнитель обязан за свой счет устранить выявленные недостатки либо повторно изготовить соответствующую печать в сроки, согласованные с Заказчиком. Передача готовых изделий осуществляется представителю Заказчика после проверки количества и качества. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет контрольные оттиски изготовленных печатей и документы, подтверждающие исполнение обязательств по договору. Результатом оказания услуг является изготовление и передача Заказчику 9 (девяти) готовых печатей, полностью соответствующих согласованным макетам, исходным данным и требованиям настоящей технической спецификации. Услуги считаются оказанными после фактической передачи всех изделий и подтверждения их соответствия установленным требованиям Заказчика.
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МӨРЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Орындаушы Тапсырыс берушінің қажеттіліктері үшін 9 (тоғыз) мөрді дайындау бойынша қызметтер көрсетуге міндетті. Қызметтер дайын бұйымдардың сапасына, мәтіндік және графикалық элементтерді дәл бейнелеуге, конструкцияның сенімділігіне және пайдалану жарамдылығына қойылатын талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс. Мөрлерді дайындау Тапсырыс беруші ұсынған ақпарат, деректемелер, мәтіндік мазмұн, графикалық кескіндер және өзге де бастапқы деректер негізінде жүзеге асырылады. Дайындау жұмыстары басталғанға дейін Орындаушы әрбір мөрдің макетін, оның ішінде пішінін, диаметрін немесе габариттік өлшемдерін, жазбалардың мазмұнын, қаріп түрін, мәтіннің орналасуын, графикалық элементтерді, символиканы, деректемелерді және өзге де белгілерді Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Мөрлер сапалы материалдар мен технологияларды пайдалана отырып дайындалуы тиіс. Қолданылатын материалдар таңбаның анық түсуін, тұрақты пайдалануға төзімділікті, мөрдің баспа элементінің геометриялық пішінін сақтауды және ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі қажет. Мөрдің жұмыс беті бояудың біркелкі жағылуын және анық, оқуға қолайлы, біркелкі таңбаның алынуын қамтамасыз ететін жоғары дәлдікпен дайындалуы тиіс. Таңбада бояудың жағылуына, сызықтардың үзілуіне, мәтіннің түсіп қалуына, таңбалардың бұрмалануына және басқа да ақауларға жол берілмейді. Қажет болған жағдайда мөрлер ыңғайлы пайдалануды, баспа элементінің сенімді бекітілуін және қалыпты пайдалану кезінде механикалық әсерлерге төзімділікті қамтамасыз ететін тиісті тұтқамен немесе арнайы құрылғымен жабдықталуы тиіс. Құрылғының түрі, дайындау материалы, корпусының түсі, өлшемдері және өзге де техникалық сипаттамалары мөрлердің мақсатына қарай айқындалып, Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі. Мәтіндік мазмұн мен барлық деректемелер Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтерге толық сәйкес болуы тиіс. Орындаушы Тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз мәтінді, қысқартуларды, сандық белгілерді, графикалық элементтерді және өзге де мәліметтерді өз бетінше өзгертуге құқылы емес. Дайын бұйымдарды тапсырғанға дейін Орындаушы әрбір мөрдің бекітілген макетке сәйкестігін, мәтіннің дұрыс жазылуын, элементтердің орналасуын, дайындау сапасын және таңбаның анықтығын тексеруге міндетті. Барлық 9 (тоғыз) мөр толық көлемде, өндірістік ақауларсыз және келісілген талаптарға сәйкессіздіктерсіз дайындалуы тиіс. Ақаулар немесе сәйкессіздіктер, оның ішінде мәтіндегі қателер, макетке сәйкес келмеу, таңбаның анық түспеуі, мөрдің баспа элементінің зақымдануы немесе құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда Орындаушы оларды өз есебінен жоюға немесе тиісті мөрді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде қайта дайындауға міндетті. Дайын бұйымдар саны мен сапасы тексерілгеннен кейін Тапсырыс берушінің өкіліне тапсырылады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы дайындалған мөрлердің бақылау таңбаларын және шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын растайтын құжаттарды ұсынады. Қызметтерді көрсетудің нәтижесі – Тапсырыс берушіге келісілген макеттерге, бастапқы деректерге және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келетін 9 (тоғыз) дайын мөрді дайындау және тапсыру. Қызметтер барлық бұйымдар нақты тапсырылғаннан және олардың Тапсырыс беруші белгілеген талаптарға сәйкестігі расталғаннан кейін көрсетілген болып есептеледі.
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