Приложение 2
Техническая спецификация
Работы по изготовлению ролл-штор/жалюзи.
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия № 13 "ЭКОС" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"
Работы по изготовлению ролл-штор/жалюзи должны быть изготовлены на 6 окон. 
Работы должны включать следующее:
1) Поставщик перед началом работ должен произвести осмотр 6 окон и согласовать проект работ с Заказчиком.
2) Работы должны быть выполнены «под ключ».
3) Все расходные материалы, необходимые для выполнения работ «под ключ», приобретаются за счет Поставщика.
4) Поставщик при выполнении работ должен обеспечить сохранность имущества Заказчика. В случае причинения какого-либо ущерба имуществу Заказчика, Поставщик обязан возместить ущерб. В случае порчи имущества Заказчика, Поставщик обязан устранить данную порчу. 
5) Каждая ролл-штора должна иметь характеристики не ниже следующих:
· ткань должна быть предназначена для декора окон и защиты от солнца, материал ткани должен обладать высокими прочностными характеристиками, не выгорать, иметь антибактериальную пропитку и защиту от пыли и грязи. Материал: ткань полупрозрачная, может пропускать до 45% света. Структура - однотонная, 100% полиэстер. Цвет ткани: по согласованию с заказчиком;
· система: рулонная штора;
· цвет фурнитуры: белый.
6) Комплектация каждой ролл-штор должна быть не менее: 
Ткань; 
Цепь управления;
Соединитель цепи управления;
Труба стальная с клейкой лентой;
Крышка нижняя боковая;
Планка нижняя стальная;
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая;
Ограничитель цепи управления;
Держатель цепи управления;
Механизм универсальный;
Кронштейн для окон ПВХ верхний;
Платформа для скотча;
Скотч.
7) Ориентировочный размер каждых ролл-штор должно быть не менее: 
высота  215 см +/- 10 см,
ширина 240 см +/- 10 см. 
8) Всего Поставщик должен изготовить 6 ролл-штор для 3х кабинетов.
9) Гарантия на произведенные работы должна быть не менее 1 года.
Место выполнения работ: Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Ж.Саина, 26а.
Срок выполнения работ: 20 календарных дней со дня вступления договора в силу; в случае нахождения поставщика в реестре казахстанских товаропроизводителей - 61 календарный день со дня вступления договора в силу.

2 қосымша
Техникалық сипаттама
Ролл-перделер/жалюзи жасау бойынша жұмыстар.
Тапсырыс беруші: "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының № 13 "ЭКОС" мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 
Ролл-перделер / жалюзи жасау жұмыстары 6 терезеде жасалуы керек. 
Жұмыстарға мыналар кіруі керек:
1) Өнім беруші жұмысты бастамас бұрын 6 терезелерді тексеріп, жұмыс жобасын Тапсырыс берушімен келісуі тиіс.
2) жұмыстар "кілтпен" орындалуы тиіс.
3) "кілтпен" жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық шығыс материалдары өнім берушінің есебінен сатып алынады.
4) жұмыстарды орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге тиіс. Тапсырыс берушінің мүлкіне қандай да бір залал келтірілген жағдайда, өнім беруші залалды өтеуге міндетті. Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген жағдайда, өнім беруші осы бүлінуді жоюға міндетті. 
5) әрбір ролл-перде төмендегілерден төмен емес сипаттамаларға ие болуы тиіс:
[bookmark: _GoBack]* мата терезелерді безендіруге және күн сәулесінен қорғауға арналған болуы керек, мата материалы жоғары беріктік сипаттамаларына ие болуы керек, күйіп қалмауы керек, Бактерияға қарсы сіңдірілген және шаң мен кірден қорғалған болуы керек. Материал: Мата мөлдір, жарықтың 45% дейін өткізе алады. Құрылымы монохроматикалық, 100% полиэстер. Матаның түсі: тапсырыс берушінің келісімі бойынша;
* жүйе: ролл-перде;
* арматураның түсі: ақ.
6) әрбір ролл-перделердің жиынтығы кемінде болуы тиіс: 
Мата; 
Басқару тізбегі;
Басқару тізбегінің қосқышы;
Жабысқақ таспасы бар болат құбыр;
Қақпақ төменгі жағы;
Планка төменгі Болат;
Пластикалық жолақ-жабысқақ бекіткіш;
Басқару тізбегін шектегіш;
Басқару тізбегінің ұстағышы;
Механизм әмбебап;
ПВХ терезе кронштейні жоғарғы;
Скотч платформасы;
Таспа.
7) әрбір ролл-перделердің мөлшері кемінде болуы тиіс: 
биіктігі 215 см +/- 10 см
ені 240 см +/- 10 см. 
8) барлығы жеткізуші 3 кабинет үшін 6 ролл-перделер перде дайындауы керек.
9) жүргізілген жұмыстарға кепілдік кемінде 1 жыл болуға тиіс.
Жұмыстарды орындау орны: Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ж. Саин көшесі, 26а.
Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн; егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болса – шарт күшіне енген күннен бастап 61 күнтізбелік күн..
