Техническая спецификация на монтаж системы видеонаблюдения
1. Общие положения
Поставщик обязан осуществить полный цикл работ по установке системы видеонаблюдения «под ключ», включая:
1. поставку оборудования и всех необходимых расходных материалов;
1. выполнение всех монтажных и пусконаладочных ремонтных работ по не работающим камерам 
1. настройку и запуск системы в эксплуатацию;
1. устранение всех последствий после проведения работ (включая вынос строительного мусора, восстановление повреждённых поверхностей и коммуникаций).
Наименование оборудования: Видеокамера сетевая (IP) 2 Мп -6шт.
	Параметр
	Технические требования и характеристики

	Разрешение
	Не менее 2 Мп (1920 × 1080 пикселей), Full HD

	Тип матрицы
	Progressive Scan CMOS, размер не менее 1/2.8"

	Скорость трансляции
	Не менее 25 кадров в секунду при разрешении 1080p

	Форматы сжатия
	Поддержка кодеков H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+

	Потоковая передача
	Поддержка не менее 2-х независимых видеопотоков

	Объектив
	Фиксированный, фокусное расстояние 2.8 мм (угол обзора ~100°) или 4 мм (~80°)

	Режим «День/Ночь»
	Механический ИК-фильтр (ICR) с автоматическим переключением

	Инфракрасная подсветка
	Автоматическая (Smart IR), дальность не менее 20 метров

	Минимальная освещенность
	Цвет: не более 0.01 Лк; ч/б: 0 Лк с включенной ИК-подсветкой

	Функции улучшения изображения
	Аппаратный WDR (не менее 120 дБ), 3D DNR (шумоподавление), BLC (компенсация засветки)

	Сетевой интерфейс
	1 порт RJ45 10M/100M Ethernet

	Сетевые протоколы
	IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP, NTP, SMTP

	Интеграция (совместимость)
	Поддержка открытых стандартов ONVIF (Profile S/G/T)

	Питание
	Поддержка PoE (IEEE 802.3af) и/или DC 12V ± 25%


Внимание!  Установить и продублировать камеры в сторожке и на входе 
Внимание! Оборудование поставляемое поставщиком будет приниматься строго по техничесой характеристике, так же все оборудование должно быть сертифицировано и иметь ряд документов, к монтажу не будут допускаться лица не имеющие квалификационные документы. Подключение к ЦОУ входит в стоимость лота. Все сопутствующие расходные материалы для подключения в ЦОУ с поставщика.
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