2 қосымша
Техникалық сипаттама
Тоңазытқыш жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі Регламент

1. Жабдықты профилактикалық тексеру
1.1. Құбырлардың, дәнекерленген, ажыратылатын қосылыстардың және тоңазытқыш контурының басқа құрылғыларының герметикалығын тексеру.
1.2. Автоматика құрылғыларының күйін және дұрыс конфигурациясын тексеру.
1.3. Электротехникалық іске қосу-қорғау аппаратурасының жай-күйін тексеру (көзбен шолып).
1.4. Автоматика қалқандарындағы электротехникалық қосылыстарды тексеру.
1.5. Сыртқы электр қосылымдарын тексеру.
1.6. Электр ауа салқындатқыш жылытқыштарының жұмысын тексеру.
1.7. Еріген суды бұру үшін құбыр жылытқыштарының жұмысын тексеру.
1.8. Еріген суды бұру үшін құбырлардың жай-күйін тексеру.
1.9. Компрессорлар мен желдеткіштердің жұмысын бөгде шу мен дірілдің болмауын тексеру.
1.10. Конденсатордың жылу алмасу бетінің күйін тексеру.
1.11. Ауа салқындатқыштардың жылу алмасу беттерінің жай-күйін тексеру.
1.12. Салқындатылған көлем орталығындағы температураны өлшеу және басқару термостаттарының көрсеткіштерімен салыстыру арқылы температура режимін тексеру.

2. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу
• (жекелеген жұмыстарды жүргізу қажеттілігі осы Регламенттің 1-тармағын орындау кезінде айқындалады).
2.1. Тоңазытқыш қондырғысының құбырларының герметикалығының бұзылуын жою бойынша жұмыс.
2.2. Конденсаторларды, ауа салқындатқыштарды, автоматика қалқандарын, компрессорларды ластанудан тазарту бойынша жұмыс.
2.3. Автоматика аспаптарын реттеу бойынша жұмыс.
2.4. Конденсаторлардың, май бөлгіштердің, қабылдағыштардың, май салқындатқыштардың, сұйықтық бөлгіштер мен жылу алмастырғыштардың және т.б. фреон контурының элементтерінің (мүмкіндігінше жабдықты бөлшектемей) герметикасының бұзылуын жою бойынша жұмыс.

3. Жоспарлы-алдын ала жөндеу.
3.1. Өндіруші зауыттардың ұсынымдарына сәйкес компрессорлардағы майды ауыстыру бойынша жұмыс.
3.2. Сүзгіштерді, қышқылға қарсы сүзгі-кептіргіштің сүзгі кірістірулерін және сорғыштағы механикалық сүзгіні, май сүзгілерін ауыстыру бойынша жұмыс.
3.3.  Кондиционерді жөндеу жұмыстары.
3.4. Электр плитаны жөндеу жұмыстары.

4. Істен шыққан жабдықты ауыстыру. (қосымша монтаждау жұмыстарын орындамай, яғни жабдықты түпнұсқаға ауыстырған жағдайда, осы жабдықты жеткізу бойынша қосымша көлік шығындары жоқ және төменде аталған жұмыстарды орындау үшін қажетті көтергіш-көлік жабдығына шығыстар жоқ):
4.1. Компрессорлардың май тығыздағыштары мен май сүзгілерін ауыстыру бойынша жұмыстар (кіріктірілген).
4.2. Істен шыққан автоматика аспаптарын ауыстыру бойынша жұмыс.
4.3. Істен шыққан іске қосу аппаратурасын ауыстыру бойынша жұмыс.
4.4. Конденсатор желдеткіштері мен ауа салқындатқыштарын ауыстыру бойынша жұмыс.
4.5. Компрессорларды ауыстыру жұмыстары.

5. Техникалық қызмет көрсету тәртібі.
* Объектіге келгеннен кейін механик міндетті:
5.1. Журналда объектіге келген күні мен уақытын белгілеңіз.
5.2. Жабдықты профилактикалық тексеруден өткізіңіз.
5.3. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.

Инженердің өтініш берген сәттен бастап 24 сағат ішінде келуі.
Жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында бұзылу орнына шығу мүмкіндігімен жүргізіледі Шарттың құнына кондиционерлік жабдықты орнату, монтаждау, бөлшектеу бойынша барлық жұмыстар енгізілген. Жеткізушінің есебінен барлық қосалқы бөлшектер.
 


1. Тоңазытқыш Indesit - 2дана
2. Veko тоңазытқышы – 1 дана
3. Samsung тоңазытқышы - 1 дана.
4. Ариада тоңазытқышы – 1 дана
5. Етті мұздатқыш камера – 1 дана.
6. LG тоңазытқышы - 1 дана. 
7. Позис шыны тоңазытқышы – 1 дана.
8. Шағын мұздатқыш – 2 дана.
9. (AVANGARD-1), (LOTOS-1)Үлкен мұздатқыштар - 2дана
10. Витриналық шыны тоңазытқышы – 2 дана.
11. Гастрономдық витриналық тоңазытқыш-1 дана.
12. Тоңазытқыш термометрі – 2 дана
13. Кондиционер – 2 дана.




Приложение 2
Техническая спецификация

Регламент по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования
•	1. Профилактический осмотр оборудования
•	1.1. Проверка герметичности трубопроводов, сварных, разъемных соединений и других устройств холодильного контура.
•	1.2. Проверка состояния и правильности настройки приборов автоматики.
•	1.3. Проверка состояния электротехнической пускозащитной аппаратуры (визуально).
•	1.4. Проверка электротехнических соединений в щитах автоматики.
•	1.5. Проверка внешних электрических соединений.
•	1.6. Проверка работы электрических нагревателей воздухоохладителей.
•	1.7. Проверка работы нагревателей трубопроводов для отвода талой воды.
•	1.8. Проверка состояния трубопроводов для отвода талой воды.
•	1.9. Проверка работы компрессоров и вентиляторов на отсутствие посторонних шумов и вибраций.
•	1.10. Проверка состояния теплообменной поверхности конденсатора.
•	1.11. Проверка состояния теплообменных поверхностей воздухоохладителей.
•	1.12. Проверка температурного режима путем измерения температуры в центре охлаждаемого объема и сверкой с показаниями термостатов управления.
•	2. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования
•	(необходимость проведения отдельных работ, определяется при выполнении пункта 1 настоящего Регламента).
•	2.1. Работа по устранению нарушений герметичности трубопроводов холодильной установки.
•	2.2. Работа по проведению чистки от загрязнений конденсаторов, воздухоохладителей, щитов автоматики, компрессоров.
•	2.3. Работа по регулировке приборов автоматики.
•	2.4. Работа по устранению нарушений герметичности конденсаторов, маслоотделителей, ресиверов, маслоохладителей, отделителей жидкости и теплообменников и пр. элементов фреонового контура (без демонтажа оборудования, если это возможно).
•	3. Планово-предупредительный ремонт.
•	3.1. Работа по замене масла в компрессорах в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей.
•	3.2. Работа по замене фильтров, фильтрующих вставок антикислотного фильтра-осушителя и механического фильтра на всасывании, масляных фильтров.
•	3.3.  Работа по ремонту кондиционеров.
•	3.4.  Работа по ремонту электроплит.
•	4. Замена вышедшего из строя оборудования. (без выполнения дополнительных монтажных работ, т.е. в случае замены оборудования на оригинальное, без дополнительных транспортных расходов по доставке данного оборудования и без расходов на подъёмно-транспортное оборудование необходимое для выполнения ниже перечисленных работ):
•	4.1. Работы по замене сальников и масляных фильтров компрессоров (встроенных).
•	4.2. Работа по замене вышедших из строя приборов автоматики.
•	4.3. Работа по замене, вышедшей из строя пускозащитной аппаратуры.
•	4.4. Работа по замене вентиляторов конденсаторов и воздухоохладителей.
•	4.5. Работы по замене компрессоров.
•	5. Порядок проведения технического обслуживания.
•	После прибытия на объект механик обязан:
•	5.1. Отметить в журнале дату и время прибытия на объект.
•	5.2. Выполнить профилактический осмотр оборудования.
•	5.3. Выполнить техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.
Прибытие инженера в течении 24 часов, с момента подачи заявки.
Работы производятся на территории Заказчика с возможным выездом на место поломки В стоимость договора включены все работы по установке, монтажу, демонтажу кондиционерного оборудования. Все запасные части за счет Поставщика 


1. Холодильники и Холодильник Индезит  - 2 шт
2. Холодильник Веко – 1 шт
3. Холодильник Самсунг  - 1 шт
4. Холодильник Ариада – 1 шт
5. Морозильник мясной – 1 шт
6. Холодильник LG  - 1 шт 
7. Холодильник Pozis стеклянный – 1 шт
8. Морозильник маленькие – 2 шт
9. Морозильники большие (AVANGARD-1), (LOTOS-1)  – 2 шт
10. Холодильник витринный, стеклянный – 2 шт
11. Гастрономический витринный холодильник-1
12. Холодильный термометр – 2 шт
13. [bookmark: _Hlk240965592]Кондиционер – 2шт.

 



