Проверка и устранения неисправности заземления Проведение профилактических испытаний осуществляется в следующем объеме:
1. Внешний осмотр электроустановок;
2. Составление акта распределения нагрузок по фазам;
3. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;
4. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» от источника питания до места замыкания фазы на землю;
5. Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств;
6. Измерение металлической связи между заземлителем и заземляемым элементом;
7. Составление технического отчета о проведенных испытаниях;
8. Составление (восстановление) однолинейных схем.




