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1. Предмет предложения
Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы видеонаблюдения на территории лицея (спортивные корты и внутренние помещения).
Система предназначена для:
· круглосуточного видеоконтроля; 
· фиксации событий с возможностью идентификации лиц; 
· записи и хранения архива не менее 30 (тридцати) календарных суток; 
2. Состав оборудования
2.1 Уличные видеокамеры
Тип: цилиндрическая IP-камера
Основные характеристики:
Матрица:1/3" CMOS с прогрессивной разверткой
Чувствительность:Цвет: 0,005 люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 люкс с включенной ИК-подсветкой
Максимальное разрешение: 2688 × 1520
Объектив:2,8 мм
Угол обзора по горизонтали:103°
Формат видеосжатия:H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
Битрейт видео:От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Улучшение изображения:BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 дБ
Подсветка:до 40 м
Сетевой интерфейс:1 интерфейс RJ45 10M / 100M Ethernet
Аудио:нет 

Количество: 4 шт.

2.2 Внутренние видеокамеры
Тип: купольная IP-камера
Основные характеристики:
· разрешение: 4 Мп (2560×1440); 
· защита корпуса: IP67; 
· питание: PoE. 
Количество: 2 шт.

2.3 Видеорегистратор
Тип: сетевой видеорегистратор (NVR)
Количество каналов: 32
Поддержка кодека: H.265+
Количество: 1 шт.

2.4 Жесткий диск
Тип: специализированный для видеонаблюдения (Surveillance)
Объем: 8 ТБ.
Назначение: обеспечение архива хранения не менее 30 суток
Количество: 1 шт.

2.5 Коммутационное оборудование
Тип: PoE-коммутатор (неуправляемый)
Количество портов: 8
Количество: 1 шт.

2.6 Расходные материалы
· кабель FUTP (внутренний/наружный); 
· соединительные элементы; 
· монтажные коробки; 
· крепежные элементы. 
7. Гарантийные обязательства
· На оборудование — 12 месяцев; 
· На выполненные работы — 12 месяцев. 
8. Дополнительные условия
· Возможна доработка системы с учетом дополнительных требований Заказчика; 
· Расположение камер уточняется при выезде на объект.

