Техническая спецификация 
ВСЕ СТРОГО СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ: 87016605155
Место оказания услуги: г. Караганда, мкр. 23, строение 5/3
Поверка средств измерений Вычислитель теплоты SKS – 3 + датчиков температуры к нему, Гос. поверку приборов КИП и А в полном объеме 13 манометров и Термометров. Заменить 13 вентилей со сбросом воздуха под манометры термометра, Гос. поверку прибора Термопреобразователь сопротивления Pt – 1 штук. Исполнитель обязан иметь для оказание данных услуг соответствующий аккредитованный вид деятельности, согласно статье 19 закона РК от 7 июня 2000 года №55-II, в соответствие данному требованию необходимо подтвердить документально. На каждом приборе должна быть нанесена калибровочная метка или лейбл о проведении калибровки /поверки, если прибор малого размера допускается наклейка данного лейбла на сертификат. После поверки измерительных приборов Исполнитель должен нанести наклейку дату поверки и дату следующий поверки. Исполнитель должен предоставить сертификат о поверке/калибровке после выполнения услуг. Услуга должна быть оказана в соответствии с: СТ РК 2.382-2016, ГОСТ 15614—70
При монтаже Поставщик производит замену батарейки. После выполнения работы предоставляется сертификат о поверке, который удостоверяет что оборудование на момент поверки годное к эксплуатации. Сертификаты выдаются на руки Заказчику.
В работу входит: монтаж, демонтаж, вспомогательные материалы для оборудование, настройка приборов учета тепла. В случае не корректной работы средства измерения, выдать соответствующий документ (дефектный акт) сдача объекта письменно в ТОО «Теплотранзит Караганда».
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БАРЛЫҒЫ ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ҚАТАҢ КЕЛІСІЛЕДІ: 87016605155
Қызмет көрсету орны: Қарағанды қ., ш / а. 23, құрылыс 5/3
Өлшеу құралдарын тексеру SKS – 3 + температура датчиктерінің жылу есептегіші, КЖП және А аспаптарын толық көлемде 13 манометр мен термометр тексеру. Термометрдің манометрлері астына ауа ағызатын 13 шұраны ауыстырылсын, аспапты мемлекеттік тексеру Pt – 1 кедергі Термо түрлендіргіші дана.  Орындаушы осы қызметтерді көрсету үшін Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы №55-II Заңының 19-бабына сәйкес тиісті аккредиттелген Қызмет түріне ие болуға міндетті, осы талапқа сәйкес құжатпен расталуы қажет. Әрбір аспапта калибрлеу белгісі немесе калибрлеу /тексеру жүргізілгені туралы жапсырма, егер осы жапсырманы сертификатқа жапсыруға рұқсат етілсе, жазылуы тиіс. Өлшеу аспаптарын тексергеннен кейін Орындаушы тексеру күнін және келесі тексеру күнін жапсыруы тиіс. Орындаушы қызметтерді орындағаннан кейін тексеру/калибрлеу сертификатын ұсынуы керек. Қызмет ҚР СТ 2.382-2016, ГОСТ 15614-70 сәйкес көрсетілуі тиіс
Орнату кезінде жеткізуші батареяны ауыстырады. Жұмыс аяқталғаннан кейін тексеру туралы сертификат ұсынылады, ол тексеру кезінде жабдықтың пайдалануға жарамды екенін куәландырады. Сертификаттар Тапсырыс берушінің қолына беріледі.
Жұмысқа мыналар кіреді: монтаждау, бөлшектеу, көмекші материалдар Жабдық, жылуды есепке алу құралдарын баптау. Өлшеу құралы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, тиісті құжат (ақаулы акт) берілсін, объектіні "Теплотранзит Қарағанды"ЖШС-не жазбаша тапсыру.

