2 қосымша

Техникалық сипаттама

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талап
1. 2 дана мөлшерінде диаметрі 32 мм ыстық су есептегішін тексеру

2.
Семей қаласы, Ауэзов дангылы, 37 г
3.
Құрылғыны бөлшектеу

4.
Шығын өлшегіштердің имитаторларын орнату (егер Тапсырыс беруші тексеру жүргізу кезеңінде қалалық жылумен жабдықтау жүйесіне қосылған болса)

5.
Аспаптық өнімді тексеруге дайындау: жылу есептегіштің сыртқы беттерін шаңнан және басқа да ластанудан тазарту, ағын бөлігін тот пен қақтан жуу, тығыздағыштарды алып тастау

6.
Таймердің литий батареясын тексеру, қажет болған жағдайда ауыстыру

ТСД-М Взлет

тіркеушісінің жылу есептегішінің құрамдас бөліктерін шығын өлшегіштермен және әрбір құрамдас бөлікке жеке тексеру туралы сертификат бере отырып тексеру

8.
Тексеруден кейін жылу есептегішті орнату

9.
Орнату орнында жылу есептегішін орнату

10.
Жылумен жабдықтаушы ұйымның инспекторына пайдалануға беру

11.
Орындаушы қызмет көрсетушіге жылу есептегіштен пломбаларды алуға (тексеру алдында) өз бетінше өтінім береді. Жылу есептегішті пломбалауға (тексеруден кейін). Міндетті шарт: жылу есептегішті тексеру және объектіде монтаждау бойынша қызметтерді орындағаннан кейін (объектіні қалалық жылумен жабдықтау жүйесіне қосқаннан кейін) жылумен жабдықтаушы ұйымға бақылау басып шығаруды ұсыну.
Приложение 2

Техническая спецификация 

Требования к потенциальному поставщику:

1. Поверка счетчика горячей воды диаметр 32мм в количестве 2 шт
2. Город Семей, пр Ауэзова, 37 г
3. Демонтаж прибора
4. Установка имитаторов расходомеров (если Заказчик в период проведения поверки подключен к системе городского теплоснабжения)
5. Подготовка приборной продукции к поверке: очистка внешних поверхностей теплосчетчика от пыли и других загрязнений, промывка проточной части от ржавчины и накипи, удаление прокладок
6. Проверка литиевой батареи таймера, при необходимости провести замену
7. Поверка комплектующих теплосчетчика ТСД-М Взлет с расходомерами и с выдачей сертификата о поверке на каждое комплектующее отдельно
8. Монтаж теплосчетчика после поверки
9. Настройка теплосчетчика в комплекте на месте установки
10. Сдача в эксплуатацию инспектору Теплоснабжающей организации
11. Исполнитель самостоятельно подает заявку Поставщику услуг на снятие пломб с теплосчетчика (перед поверкой). На опломбирование теплосчетчика (после поверки). Обязательное условие: после выполнения услуг по поверке теплосчетчика и монтажу на объекте (после подключения объекта к системе городского теплоснабжения) предоставление контрольной распечатки в Теплоснабжающую организацию.
