	№ п/п
	Наименование работ
	Техническая спецификация, характеристика работ

	1
	Работа по изготовлению и установке рулонных жалюзи «День-ночь»

	Тип изделия. Рулонные жалюзи «День-ночь», свободновисящая модель с верхним креплением. Общая площадь изделий – 4 м².
Полотно. Два слоя ткани с чередующимися прозрачными и непрозрачными полосами. Совмещение полос должно обеспечивать регулирование светового потока и степени затемнения помещения. Цвет и образец ткани согласовываются с Заказчиком до изготовления.
Конструкция. Алюминиевая труба диаметром 32 мм; монтажная планка с декоративным коробом. Конструкция должна обеспечивать ровное наматывание полотна и возможность стыковки нескольких изделий на широких окнах.
Управление. Подъём и опускание полотна посредством цепи управления через блок управления барабанного типа. Сторону расположения цепи (справа или слева) согласовать с Заказчиком с учётом места установки.
Замер и монтаж. Перед изготовлением Поставщик производит замеры окон на месте установки и согласовывает с Заказчиком размеры и расположение изделий. Изготовление, доставка, крепёж, расходные материалы и установка входят в стоимость работ Поставщика. После монтажа изделия должны быть надёжно закреплены, свободно подниматься и опускаться.
Срок исполнения. В течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.





Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

	№ р/с
	Жұмыстардың атауы
	[bookmark: _GoBack]Техникалық ерекшелік, Жұмыс сипаттамасы

	1
	"Күн-түн" роликті жалюзи жасау және орнату бойынша жұмыс
	Бұйым түрі. Жоғары жағынан бекітілетін, еркін ілінетін «Күн-түн» рулонды жалюзилері. Бұйымдардың жалпы ауданы – 4 м².
Матасы. Мөлдір және мөлдір емес жолақтары кезектесіп келетін екі қабат мата. Жолақтарды сәйкестендіру бөлмеге түсетін жарық мөлшерін және қараңғылану деңгейін реттеуге мүмкіндік беруі тиіс. Матаның түсі мен үлгісі дайындалғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Құрылымы. Диаметрі 32 мм алюминий түтік, сәндік қорабы бар монтаждау планкасы. Құрылым матаның біркелкі оралуын және кең терезелерде бірнеше бұйымды түйістіріп орнату мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Басқару. Мата барабан түріндегі басқару блогы арқылы өтетін тізбектің көмегімен көтеріліп, түсіріледі. Тізбектің орналасатын жағы (оң немесе сол жақ) орнату орнына қарай Тапсырыс берушімен келісіледі.
Өлшеу және орнату. Дайындау алдында Өнім беруші орнату орнында терезелердің өлшемін алып, бұйымдардың өлшемдері мен орналасуын Тапсырыс берушімен келіседі. Дайындау, жеткізу, бекіткіштер, шығыс материалдары және орнату Өнім беруші көрсететін жұмыстардың құнына кіреді. Орнатылған бұйымдар берік бекітіліп, еркін көтеріліп-түсуі тиіс.
Орындау мерзімі. Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.




