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Техническая спецификация

	№
	Наименование работ
	Кол-во оборудования

	1
	Необходимо произвести замену вышедшего  из строя Видеохостинга DHI-EVS 8236x в комплекте с жесткими дисками с характеристиками не хуже  Двойной 64-битный высокопроизводительный многоядерный процессор.
 Максимальное количество входов IP-камер не менее - 1024 канала.
 Максимальная входящая/записывающая/исходящая пропускная способность не ниже 2048 Мбит/с. не менее 36 отсеков, SAS/SATA, Макс. Не менее 20 ТБ плюс возможность горячей замены.
Поддерживает RAID не ниже 0/1/5/6/10/50/60, глобальный и частный горячий резерв не хуже JBOD 
Необходима возможность поддержки режима прямого хранения видеопотока/изображений и режим хранения IPSAN.
Наличие возможности поддерживать автоматическое пополнение сети (ANR).
Наличие 1+1 резервного блока питания не ниже 80PLUS Platinum
Жесткий диск 16 TB в количестве не менее 36 шт.
Жесткий диск, предназначенный для работы с видеооборудованием, 3.5", емкость каждого не менее - 18Тб, SATA не ниже 6 Гбит/с, кэш не менее 256 Мб, t работы в диапазоне не менее 5~70°C, нахождение во включенном состоянии не менее 8760 часов, наработка на отказ не менее 2 млн. часов, возможность круглосуточного режима записи данных с большими объемами информации со множества камер, высокая надежность, обусловленная оптимизацией для работы с видео, потребление не более 6.8 Вт в рабочем режиме и не более 1,05 Вт в режиме простоя.
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[bookmark: _GoBack]Согласно статьи 12 Закона РК о государственных закупках Заказчик указывает конкретные модели, марки, товарные знаки для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования.

1. При замене оборудования поставщику необходимо обеспечить перенос существующей системы видеонаблюдения ЦОУ ДП СКО на новые серверы с конфигурацией и настройкой.
2. Гарантийный срок на оборудование и его отдельные компоненты должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента утверждения акта приемки в промышленную эксплуатацию.
3. Все перечисленные работы производятся силами и средствами поставщика.





Косымша 2

Техникалық сипаттама

	№
	Наименование работ
	Кол-во оборудования

	1
	Істен шыққан бейне хостингті ауыстыру қажет
DHI-EVS 8236x өнімділігі бар қатты дискілермен бірге келеді қос 64 биттік өнімділігі жоғары көп ядролы процессор.
 IP камераларының максималды саны-1024 арна.
 Максималды кіріс / жазу / Шығыс өткізу қабілеті 2048 Мбит/с-тан төмен емес.
 кемінде 36 бөлік, SAS/SATA, Макс. кемінде 20 ТБ және ыстық ауыстыру мүмкіндігі.
>0/1/5/6/10/50/60 төмен емес RAID қолдайды, жаһандық және жеке ыстық резерв JBOD сияқты жақсы 
Бейне ағыны/кескінді тікелей сақтау режимін және IPSAN сақтау режимін қолдау мүмкіндігі қажет.
Желіні автоматты түрде толтыруды (ANR) қолдау мүмкіндігінің болуы.
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ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы Заңының 12-бабына сәйкес Тапсырыс беруші негізгі (орнатылған) жабдықты толықтыруға, жаңғыртуға және толық жарақтандыруға арналған нақты модельдерді, маркаларды, тауар белгілерін көрсетеді.

1. Жабдықты ауыстыру кезінде жеткізуші СҚО ПД ЖБО бейнебақылау жүйесін конфигурациясы мен конфигурациясы бар жаңа серверлерге көшіруді қамтамасыз етуі қажет.
2. Жабдыққа және оның жекелеген компоненттеріне кепілдік мерзімі өнеркәсіптік пайдалануға қабылдау актісі бекітілген сәттен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауға тиіс.
3. Барлық аталған жұмыстар қызмет көрсетушінің күшімен және құралдарымен жүргізіледі.


