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Техническая спецификация закупаемых товаров, работ
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	Наименование
	Краткая характеристика
	Техническая спецификация
	Единица измерения
	Количество, объем

	1
	2
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	4
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	Перезарядка огнетушителей 
	Перезарядка огнетушителей 
	Требование к оказанию услуги:
	- Количество порошковых огнетушителей на перезарядку ОП-5 -5 шт   (пять штук)
- Поставщик обязан собственными силами перезарядить 
огнетушители порошком, предназначенным для тушения пожаров 
класса А,B,C,E, с предоставлением сертификатов соответствия, 
в том числе должны быть включены услуги по 
транспортировке (Поставщик обязан забрать огнетушители 
на перезарядку и привезти обратно в учреждение после 
перезарядки, передача оформляется актом приема-передачи); 
- Передача огнетушителей должна оформляться с выдачей 
бирок на перезаряженные огнетушители;
- Поставщик обязан заполнить журнал технического 
обслуживания огнетушителей с указанием параметров: 
проверки узлов огнетушителей, проверки индикатора 
давления, даты проведения перезарядки, испытания узлов 
огнетушителя и т.п.
 - Перезарядка гарантирует пригодность огнетушителя  сроком
на два года;
- Поставщик обязан после проведения перезарядки 
огнетушителей опломбировать запорную арматуру
 (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы 
должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения 
в действие огнетушителя. 
- При выявлении неисправности огнетушителей 
Поставщик должен произвести ремонт с заменой деталей 
огнетушителей ОП и ОУ.
- Огнетушители, непригодные к перезарядке, 
возвращаются "Заказчику" с составлением акта-заключения 
о их непригодности к эксплуатации, с последующим 
оформлением дополнительного соглашения на уменьшение
 договорной суммы.
По согласованию с зкачиком


	Одна услуга
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Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың техникалық ерекшелігі
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	Атауы
	Қысқаша сипаттамасы
	Техникалық ерекшелігі
	Өлшем бірлігі
	Саны, көлемі


	1
	2
	3
	4
	5

	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау
	Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау
	Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар:
 - Қайта зарядтауға арналған ұнтақты өрт сөндіргіштердің саны ОП-5 - 5 дана (бес дана)
- Өнім беруші өз күшімен қайта зарядтауға міндетті
өрт сөндіруге арналған ұнтақпен өрт сөндіргіштер
сертификаттарын ұсына отырып, А, В, С, Е класына
оның ішінде мыналар бойынша қызметтер
(Өнім беруші өрт сөндіргіштерді
қайта зарядтауға және мекемеге қайта әкелуге
қайта зарядтау, беру қабылдау-беру актісімен ресімделеді);
- Өрт сөндіргіштерді беру беру арқылы ресімделуі тиіс
бірақ қайта зарядталған өрт сөндіргіштерге;
- Өнім беруші техникалық
өрт сөндіргіштерге мынадай параметрлерді көрсете отырып қызмет көрсету:
өрт сөндіргіштердің тораптарын тексеру, индикаторды
қысым, қайта зарядтау, тораптарды сынау
өрт сөндіргіш және т.б.
 - Қайта зарядтау өрт сөндіргіштің жарамдылығына кепілдік береді
екі жылға;
- Өнім беруші қайта зарядтау жүргізілгеннен кейін міндетті
өрт сөндіргіштерді бекіту арматурасын пломбылау
 (крандар, клапандар және т.б.). Орнатылған пломбалар
тез жету үшiн оңай түсiрiлуi тиiс
өрт сөндіргіштің әрекетіне.
- Өрт сөндіргіштердің ақаулығы анықталған кезде
Жеткізуші бөлшектерді ауыстыру арқылы жөндеу жүргізуі тиіс
ОП және ОУ өрт сөндіргіштері.
- Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндiргiштер,
«Тапсырыс берушіге» акт-қорытындыны жасаумен қайтарылады
олардың пайдалануға жарамсыздығы туралы, кейіннен
азайтуға арналған қосымша келісімді ресімдеумен
 шарттық сома.
Зкачикпен келісім бойынша
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