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Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері 
	№ р/с
	Қызметтің атауы 
	Қызметтің техникалық ерекшеліктері

	1
	2
	3

	1. 
	Ғимаратының шатырдағы ағаш конструкцияларын өртке қарсы сіңдірумен өңдеу бойынша қызметтер. 

	23.06.2017 ж. № 439 регламент 5-Параграф, 3-бөлім, 273-тармақ, 274-тармақ. Емхана ғимаратының шатыр үй-жайларының ағаш конструкцияларын өртке қарсы сіңдірумен өңдеу жөніндегі қызметтер.   Шатырлы үй-жайлардың ағаш конструкцияларын отқа төзімді әсері бар отқа төзімді құралмен өңдеу жөніндегі қызметтерді 12 айға кепілдікпен "өрт қауіпсіздігі және ҚР ӨҚҚ талаптары туралы" ҚР Заңын сақтай отырып, биіктік жұмыстарына рұқсаты бар арнайы оқытылған қызмет көрсетуші персонал жүргізуі тиіс. Ағаш конструкцияларды отқа төзімді құралмен өңдеу екі рет жүргізіледі. Өңдеуден бұрын ағаш құрылымдарды шаң мен кірден мұқият тазалап, қажет болған жағдайда оларды майсыздандырыңыз. Барлық жұмыстар Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі. Тапсырыс берушінің ескертулері болған жағдайда конструкцияларды қайта өңдеуді жүргізу. Жұмыс нәтижелері бойынша комиссия "қабылдау актісін" жасайды, онда жүргізілген жұмыстардың сапасы, отқа төзімді құралдың ақауларының, зақымдануларының, қабыршақтарының болмауы, осы құралды жағудың қажетті технологияларының сақталуы көрсетіледі.  

Барлық қызметтер Орындаушының материалдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Қызмет көрсету орны: Атырау қаласы, Атырау-Доссор тас жолы, 49-құрылыс

 №6 Атырау қалалық емханасы қызмет көрсету ұзақтығы: шарт жасалған күннен бастап 7 күн. Құрылыс алаңы-2270.6.


Приложение 2 к Договору 

Техническая спецификация закупаемых работ
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по обработке противопожарной пропиткой деревянных конструкции чердачных помещении здании
	Согласно ППБ РК  Тех. регламент № 439 от 23.06.2017 г. Параграф 5, Раздел 3,  п. пункт 273, пункт 274. Услуги по обработке противопожарной пропиткой деревянных конструкции чердачных помещении здании поликлиники.   Услуги по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнеупорным средством с огнезащитным эффектом должно быть произведено специально обученным обслуживающим персоналом, имеющим допуск на высотные работы, с соблюдением Закона РК «О пожарной безопасности и требования ППБ РК» с гарантией на 12 месяцев. Обработка огнеупорным средством деревянных конструкций производится дважды. Перед обработкой тщательно очистить деревянные конструкции от пыли и грязи и при необходимости обезжирить их. Все работы производить в присутствии представителя Заказчика. При наличии замечаний Заказчика, произвести повторную обработку конструкций. По результатам работы комиссия составляет «Акт приемки», в котором отражается качество произведенных работ, отсутствие дефектов, повреждений, отслоений огнеупорного средства, соблюдения необходимых технологий нанесения этого средства.  

Все услуги производятся с применением материалов Исполнителя. 

Место оказания услуг : город Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 49
 Атырауская городская поликлиника №6 Продолжительность оказания услуг: 7 дней с даты заключения договора. Площадь застройки – 2270.6.
	м
	178




