Работа по установке монтажу оборудования, предназначенного для людей с ограниченными возможностями по адресу мкр. Строитель 21/1.

Техническая спецификация

     Работа по установке монтажу оборудования, предназначенного для людей с ограниченными возможностями включают в себя изготовление и монтаж информационной тактильной вывески, включая стоимость материалов.
     Перед изготовлением вывески текст, цвет и шрифт текста, фон, материалы и эскиз необходимо согласовать с Заказчиком. Вывеска изготавливается на территории Поставщика.

Требования к вывеске:

1. Функциональные характеристики тактильной вывески должны соответствовать стандартам доступности для незрячих и слабовидящих, включая высоту рельефа, размер шрифта Брайля.
2. Размер конструкции вывески высота 86 см, ширина 126 см, общая высота до земли 170 см. Конструкция должна быть изготовлена из квадратного металлического профиля размером 3х3 см, толщиной профиля 2 мм. Задняя часть вывески выполнена из цельного металлического нержавеющего листа синего цвета. Сверху цельный металлический нержавеющий лист переходит в козырёк шириной 13 см с уклоном для стока воды.
3. Передняя часть вывески состоит из четырёх табличек, изготовленных из ударопрочного листового пластика жёлтого цвета толщиной 3 – 5 мм, размером 59х39 см. На табличках информация о названии организации, режиме работы, назначении, знаки доступности. Информация на казахском, русском языках. Текст содержит плоско-выпуклые буквы и символы (для слабовидящих) в сочетании с рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4. Поставщик должен произвести монтаж вывески на территории Заказчика в указанное место. Подготовить фундамент и прочно забетонировать ножки конструкции. При монтаже прочно закрепить болтами по всему периметру и посередине. 

Требования к качеству материала:
1. Используемые материалы должны быть устойчивыми к климатическим условиям РК (перепады температур, осадки, ультрафиолетовое излучение).
2. Изображения и цвета должны быть стойкими к выгоранию, осадкам.
3. Вывеска должна быть новой, не иметь механических повреждений, трещин, дефектов печати.
4. Вывеска не должна иметь острых углов и кромок во избежание травмирования учащихся.
    Все расходы на материалы, изготовление, доставку и монтаж входят в общую сумму договора.
    Поставка товара осуществляется в рабочее время: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).










Мүгедектігі бар адамдарға арналған жабдықтарды орнату және құрастыру жұмыстары мына мекенжай бойынша жүргізіледі: Строитель шағын ауданы, 21/1.

Техникалық сипаттама

     Мүгедектігі бар адамдарға арналған жабдықтарды орнату және құрастыру жұмыстары тактильді ақпараттық белгіні дайындау мен орнатуды қамтиды (материалдар құны ескерілген).
    Дайындау жұмыстарын бастамас бұрын, мәтінді, мәтін түсі мен қаріпін, фонды, материалдарды және дизайн эскизін Тапсырыс берушімен келісіп, бекіту қажет. Белгі Жеткізушінің өндірістік алаңында дайындалуы тиіс.

Белгіге қойылатын талаптар:

1. Тактильді белгінің функционалдық сипаттамалары зағип және көру қабілеті нашар жандарға арналған қолжетімділік стандарттарына, соның ішінде бедер биіктігі мен Брайль қарпінің өлшеміне қатысты талаптарға сәйкес келуі тиіс.
2. Белгі құрылымының биіктігі 86 см, ені 126 см болуы, ал жерден жалпы биіктігі 170 см-ді құрауы қажет. Қаңқасы қабырғасының қалыңдығы 2 мм болатын, қимасы 3x3 см шаршы пішінді металл құбырдан жасалуы тиіс. Белгінің артқы жағы тұтас көк түсті тот баспайтын болат парақтан тұруы керек. Жоғарғы бөлігінде бұл болат парақ су ағып кетуі үшін еңіс жасалған, ені 13 см болатын қалқаға ұласады.
3. Ақпараттық тақтайшаның алдыңғы бөлігі қалыңдығы 3–5 мм, өлшемі 59 x 39 см болатын, соққыға төзімді сары түсті пластик парақтардан жасалған төрт панельден тұрады. Панельдерде ұйымның атауы, жұмыс уақыты, қызмет бағыты және қолжетімділік белгілері сияқты ақпараттар көрсетіледі. Ақпарат қазақ және орыс тілдерінде беріледі. Мәтін құрамында көру қабілеті бұзылған адамдарға арналған бедерлі (тактильді) әріптер мен белгілер, сондай-ақ Брайль қарпі бар.
4. Жеткізуші ақпараттық тақтайшаны Тапсырыс берушінің аумағындағы белгіленген орынға орнатуы тиіс. Бұл жұмыс іргетасты дайындауды және құрылым тіреуіштерін бетонға берік бекітуді қамтиды. Орнату барысында ақпараттық тақтайша оның бүкіл периметрі бойынша және орталық бөлігінде орналасқан болттар арқылы мықтап бекітілуі қажет.

Материал сапасына қойылатын талаптар:
1. Пайдаланылатын материалдар Қазақстан Республикасының климаттық жағдайларына (температура ауытқуларына, жауын-шашынға және ультракүлгін сәулеленуге) төзімді болуы тиіс.
2. Кескіндер мен түстер түсінің оңып кетуіне және жауын-шашын әсеріне төзімді болуы қажет.
3. тМаңдайшалар (белгілер) жаңа болуы, сондай-ақ оларда механикалық зақымдар, жарықтар немесе басып шығару ақаулары болмауы тиіс.
4. Оқушылардың жарақат алуына жол бермеу үшін, маңдайшалардың өткір бұрыштары немесе жиектері болмауы керек.
    Материалдарға, өндіріске, жеткізуге және орнатуға қатысты барлық шығындар келісімшарттың жалпы сомасына кіреді.
    Тауарды жеткізу жұмыс уақытында, яғни дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін (сағат 13:00-ден 14:00-ге дейінгі түскі үзілісті ескере отырып) жүзеге асырылады.

