

Техническая спецификация
Работы по установке (монтажу) системы видеодомофонов   
Монтажные, демонтажные, пусконаладочные работы, а также расходные материалы, которые необходимые для полной установки выполняются за счет Поставщика.
В случае, если при выполнении работы Поставщик нанесет материальный ущерб заказчику, то Поставщик возмещает этот ущерб за свой счет.
Монтаж и установка уличного видеодомофона должна отвечать всем Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), СН РК 4.04-07-2019 Строительные нормы Республики Казахстан электротехнические устройства.
Поставщик определяет с Заказчиком схему подключения и комплектующими к системе, место установки вызывной панели.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, исправными, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
В случае выхода из строя видеодомофона или комплектующих в течении 1 года замена (видеодомофон, вызывной панели домофона,  замок электромеханический, доводчика, коммутатор) и ремонт производиться за счет Поставщика.
Гарантийный срок 1 год с  момента подписания акта приемки (электронного акта).
Должна быть предоставлена следующая документация:
1. Спецификация оборудования, материалов и работ.
2. Исполнительная документация, включая Схему структурную системы с указанием наименования оборудования, марок, кабелей и мест (помещений, стояков) размещения оборудования.
3. Инструкция по эксплуатации.
Основные материалы и работы для установки видеодомофона- 1 шт: 
1. Внутренний монитор с вызывной панель. -1-шт
Функции: Переговорное устройство,  Открытие двери
Питание: Input AC100-240V
Output: DC 15V 1200mA
Размер монитора: 7inch colour TFT-LCD
Разрешение: 800 x 480
Корпус: ABS Пластик Размеры: 210x140x20mm
Монтаж: Наружный 
2. Электромагнитный замок-1 шт.
3. ББП 50 с АКБ в комплексе- 1 шт
4. Блок питания – 1 шт.
5. Кнопка выход -1 шт
6. КонтроллерzZ5r-1 шт
7. Считыватель -1 шт№
8. Кабель ШВВП 2*0,75 – 100 м.
9. Кабель UTP cat 6e – 100 м.
10. Гибкий переход – 1 шт.
11. Гофра шланг д20 – 70 м.
12. Демонтажные и монтажные работы. 
13. Пуска-наладочная работа.
14. [bookmark: _GoBack]Все сопутствующие расходы на дополнительные материалы в случае необходимости (гофра, гибкий переход, кабель, кабель канал и т.д.) должны быть включены в стоимость договора.  
Адрес: Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское, ул. Ватутина 1 (Октябрьский ПОП Карасуского района).



























Техникалық сипаттама
Бейне есік қоңыраулары жүйесін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар   
Монтаждау, бөлшектеу, іске қосу-баптау жұмыстары, сондай-ақ толық орнату үшін қажетті шығын материалдары жеткізушінің есебінен орындалады.
Егер жұмысты орындау кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге материалдық залал келтірсе, онда өнім беруші бұл залалды өз есебінен өтейді.
Көше бейнедомофонын монтаждау және орнату ҚР ҚН Электр қондырғыларын (ПЭЭ) орнатудың барлық ережелеріне сәйкес болуы тиіс 4.04-07-2019 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары Электротехникалық құрылғылар.
Жеткізуші Тапсырыс берушімен қосылу схемасын және жүйеге компоненттерді, қоңырау тақтасын орнату орнын анықтайды.
Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын бұйымдар мен материалдар жаңа, жарамды болуы, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес келуі және тиісті сертификаттары, техникалық паспорттары және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттары болуы тиіс. 
Монтаждау кезінде еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормалар, ережелер мен іс-шаралар сақталуы тиіс.
1 жыл ішінде бейнедомофон немесе жиынтықтауыштар істен шыққан жағдайда ауыстыру (бейнедомофон, домофонның шақыру панелі, электромеханикалық құлып, жақындатқыш, коммутатор) және жөндеу өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Кепілдік мерзімі қабылдау актісіне (электрондық актіге) қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Келесі құжаттама ұсынылуы керек:
1.	Жабдықтардың, материалдардың және Жұмыстардың сипаттамасы.
2.	Жабдықтың атауын, маркаларын, кабельдерін және жабдықты орналастыру орындарын (үй-жайларды, көтергіштерді) көрсете отырып, құрылымдық жүйенің схемасын қоса алғанда, атқарушылық құжаттама.
3.	Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
Бейне есік қоңырауын орнатуға арналған негізгі материалдар мен жұмыстар - 1 дана: 
1.	Ішкі монитор қоңырау панелі. - 1-дана
Мүмкіндіктер: сөйлесу құрылғысы, есікті ашу
Қуат: input AC100-240V
Output: DC 15V 1200mA
Монитор өлшемі: 7inch colour TFT-LCD
Ажыратымдылық: 800 x 480
Корпус: ABS Пластик өлшемдері: 210x140x20mm
Орнату: Сыртқы 
2.	Электромагниттік құлып-1 дана.
3.	Кешенде аккумуляторы бар ББП 50-1 дана
4.	Қуат көзі – 1 дана.
5.	Шығу түймесі -1 дана
6.	КонтроллерzZ5r-1 дана
7.	Оқырман -1 дана№
8.	ШВВП кабелі 2*0,75 – 100 м.
9.	UTP cat 6e кабелі - 100 м.
10.	Икемді ауысу-1 дана.
11.	Гофр шлангі D20-70 м.
12.	Бөлшектеу және монтаждау жұмыстары. 
13.	Іске қосу-жөндеу жұмыстары.
14.	Қажет болған жағдайда қосымша материалдарға арналған барлық ілеспе шығыстар (гофр, икемді өту, кабель, кабель арна және т.б.) Шарттың құнына қосылуы тиіс.  
Мекен-жайы: Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Октябрьское ауылы, Ватутина көшесі 1 (Қарасу ауданының Октябрь ПОП).
