
Техническая спецификация
Услуги «Перезарядка и ремонт огнетушителей»
КГУ "Алмалинская средняя школа" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"
(Атырауская область, г. Атырау, Алмалинский сельский округ, село Алмалы, ул.Бейбитшилик, строение-24).


Услуга по перезарядке огнетушителей осуществляется Правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ГОСТ Р 51057 и СТ РК-1487-2009  технических требований и с технической документацией. 
·      транспортировка, диагностика, вскрытие, разрядка, смена огнетушащего вещества, проверка сыпучести порошка, закачка давления, проверка исправности манометра или индикатора давления, замена неисправных гаек, головок, манометров (если они предусмотрены конструкцией огнетушителя), замена изношенных гибких шлангов (при их наличии) и распылителя ОТВ, восстановление неисправностей ходовой части и крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижных огнетушителей, исправления механических повреждении огнетушителей), восстановление поврежденной запорно-пусковой аппаратуры, покраска огнетушителя в случае необходимости, опломбировка запорно-пусковой аппаратуры;
· по итогам перезарядки обеспечить корпус огнетушителей читаемыми (при помощи
этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю). установленного образца о проведенной перезарядке, контрольном взвешивании массы ОТВ;
огнетушители должны быть в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства, обеспечивать тушение модельных очагов пожара не ниже рангов, указанных в стандартах для огнетушителей;
· оформление всех необходимых актов, журналов проведения перезарядки;
· гарантия на проведенную перезарядку 12 месяцев со дня с момента подписания акта выполненных работ;
· Огнетушители  прошедшие перезарядку, должны соответствовать техническому  
состоянию в течение 3 лет.
· наличие необходимых документов по проведению перезарядки и проверке огнетушителей.
Доставка огнетушителей из места нахождения по адресу г. Атырау, Алмалинский сельский округ, село Алмалы, ул.Бейбитшилик, строение-24, до места оказания услуг и обратно, силами и за счет средств исполнителя.

Параметры огнетушителей, подлежащих перезарядке:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Порошковые огнетушители ОПУ-5 
	Штук
	20

	2
	Порошковые огнетушители ОПУ-2 
	Штук
	2



Прочие характеристики.
Срок оказания услуги: в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора.
Место оказания услуг: Атырауская область, г. Атырау, Алмалинский сельский округ, село Алмалы, ул.Бейбитшилик, строение-24









		
Техникалық сипаттама
" Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және жөндеу"қызметтері
"Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім
бөлімінің "Жалпы білім беретін Алмалы орта мектебі" КММ 
(Атырау облысы, Атырау қ., Алмалы ауылдық округі, Алмалы ауылы, Бейбітшілік к-сі,
құрылыс-24).

Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызмет ҚР СТ ГОСТ Р 51057 және ҚР СТ-1487-2009 техникалық талаптардың талаптарына және техникалық құжаттамаға сәйкес өрт қауіпсіздігі ережелерімен жүзеге асырылады. 
· көлік, диагностика, ашу, разрядтау, өрт сөндіргіш затты ауыстыру, ұнтақтың ағымдылығын тексеру, қысымды айдау, манометрдің немесе қысым индикаторының жарамдылығын тексеру, ақаулы гайкаларды, бастарды, манометрлерді ауыстыру( егер олар өрт сөндіргіштің конструкциясында көзделген болса), тозған икемді шлангтарды (олар болған жағдайда) және ОТВ бүріккішін ауыстыру, жүріс бөлігінің және өрт сөндіргіш корпусын арбаға бекіту (жылжымалы өрт сөндіргіштер үшін, өрт сөндіргіштердің механикалық зақымдануын түзету үшін), зақымдалған тиек-іске қосу аппаратурасын қалпына келтіру, қажет болған жағдайда өрт сөндіргішті сырлау, тиек-іске қосу аппаратурасын пломбалау;
· қайта зарядтау қорытындысы бойынша өрт сөндіргіштердің корпусын оқылатын 
етіп қамтамасыз ету (көмегімен өрт сөндіргішке бекітілген жапсырмалар немесе тегтер). өткізілген қайта зарядтау, ОТВ
массасын бақылау салмақтау туралы белгіленген үлгідегі; өрт сөндіргіштер толық зарядталған және жұмысқа жарамды күйде, сөндіру-іске қосу құрылғысының мөрленген басқару торабы болуы тиіс, өрт сөндіргіштерге арналған стандарттарда көрсетілген дәрежеден төмен емес модельдік өрт ошақтарын сөндіруді қамтамасыз етуі тиіс; 
·  барлық қажетті актілерді, қайта зарядтау журналдарын ресімдеу; орындалған
жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай қайта зарядтауға кепілдік;
      -   Қайта зарядталған өрт сөндіргіштер техникалық талаптарға сай болуы керек 3 жыл ішінде жағдай. 
       -   өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және тексеру бойынша қажетті құжаттардың болуы.         
       Мекенжайы бойынша орналасқан жерінен өрт сөндіргіштерді қызмет көрсету орнына дейін және кері, күшпен және Орындаушының қаражаты есебінен жеткізу. Атырау қаласы, Алмалы ауылдық округі, Алмалы ауылы, Бейбітшілік көшесі, 24-ғимарат.  

Қайта зарядталатын өрт сөндіргіштердің параметрлері:
	№ п/п
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ОПУ-5 ұнтақты өрт сөндіргіштері
	Дана
	20

	2
	ОПУ-2 ұнтақты өрт сөндіргіштері
	Дана
	2



Басқа сипаттамалар.
    Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 жұмыс күн ішінде.
    Қызмет көрсету орны: Атырау облысы, Атырау қаласы, Алмалы ауылдық округі, Алмалы ауылы, Бейбітшілік көшесі, құрылыс-24
