ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ
техникалық персоналға (кеңсе үй-жайларын тазалаушыларға) арналған арнайы жұмыс киімдерін тігу бойынша жұмыстарды орындау үшін

1. Шығарманың атауы
Техникалық персоналға (кеңсе тазалаушыларына) арналған арнайы жұмыс киімдерінің жиынтығын тапсырыс бойынша тігу жеке өлшеулерді, кесуді, тігуді, орнатуды, реттеуді және мердігердің материалдарын пайдалануды қамтиды.
2. Жұмыс киімінің мақсаты
Жұмыс киімі жатақхананың техникалық қызметкерлерінің тұрғын үй-жайларда, дәліздерде, жуынатын бөлмелерде, баспалдақтарда және басқа да ортақ пайдаланылатын жерлерде тазалау жұмыстарын жүргізу кезінде күнделікті пайдалануына арналған.
Киім жайлылықты, қозғалыс еркіндігін, практикалықтықты, киюге ыңғайлылықты қамтамасыз етуі және күнделікті пайдалану шарттарына сай болуы керек.
3. Жұмыс киімін толтыру
Жұмыс киімінің бір жиынтығы екі заттан тұруы керек:
1. Жұмыс желеткесі (жоғарғы жағы):
* Әйелдерге арналған жеңсіз жұмыс желетісі, кең немесе жартылай силуэт.
* Ұзындығы - санның ортасына дейін немесе тапсырыс берушімен келісілгендей.
* Алдыңғы жағындағы сыдырма немесе түймемен жабылады.
* Кем дегенде екі функционалды қалта.
* Киімнің өңделген жағасы, қолтық ойықтары және шеттері.
* Кернеу жоғары жерлерде тігістер күшейтілген.
* Тазалау кезінде қозғалысты шектемейтін ыңғайлы кесу.
* Түсі мен стилі тапсырыс берушімен келісіледі.
2. Жұмыс шалбары (төменгі жағы):
* Әйелдерге арналған шалбар, түзу немесе кең.
* Қолдануды жеңілдету үшін серпімді белдік.
* Бүйір қалталарының болуы.
* Шалбардың ұзындығы қызметкердің жеке өлшемдеріне негізделіп анықталады.
* Кернеу жоғары жерлерде тігістер күшейтілген.
* Иілу, отыру және жүру кезінде қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ететін ыңғайлы кию.
* Шалбардың түсі киімнің үстіңгі жағына сәйкес келуі керек.
4. Материалдарға қойылатын талаптар

       Жұмыс киімдерін өндіру үшін кәсіби жұмыс киімдерін тігуге арналған жоғары сапалы, берік және тозуға төзімді матаны пайдалану қажет.
Негізгі талаптар:
* Матаның құрамы: аралас мата (мақта және полиэстер).
* Ұсынылатын мата тығыздығы: 180–240 г/м².
* Қайталап жууға төзімді.
* Жуғыш заттардың әсеріне түстің беріктігі.
* Жуғаннан кейін кішірею минималды.
* Ұзақ уақыт киюге арналған тыныс алатын және жайлы.
* Тозуға және механикалық кернеуге төзімділік.
* Күшті химиялық иіс немесе мата ақаулары жоқ.
Негізгі мата, жіптер, сыдырмалар, түймелер, серпімді таспа, жиек және басқа да қажетті арматураларды қоса алғанда, барлық материалдарды мердігер өз есебінен қамтамасыз етеді.
5. Жеке өлшемдер
Мердігер әрбір қызметкерден жеке өлшемдерді алуды дербес ұйымдастыруға міндетті.
Міндетті өлшемдер тізіміне мыналар кіреді:
*Кеуде шеңбері.
* Бел шеңбері.
* Жамбас шеңбері.
* Иық ені.
* Желеттің ұзындығы.
* Шалбардың ұзындығы.
* Ішкі тігіс ұзындығы.
* Фигураның жеке ерекшеліктерін ескере отырып, басқа да қажетті өлшемдер.
Тігін жұмыстары әрбір қызметкер үшін алынған өлшемдерді ескере отырып, жеке жүргізілуі керек.
Мердігер алдын ала келісім бойынша өлшеу жүргізу үшін маманның тапсырыс берушінің орналасқан жеріне баруын ұйымдастырады.
6. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Мердігер жұмыстардың толық ауқымын қамтамасыз етуге міндетті:
1. Маман сізге жеке өлшеулер жүргізу үшін келеді.
2. Стильді, матаны және түс схемасын таңдау бойынша кеңес беру.
3. Жұмыс формасының үлгісін тапсырыс берушімен келісу.
4. Барлық қажетті материалдар мен арматураларды қамтамасыз ету.
5. Жеке үлгілерді әзірлеу.
6. Матаны жеке өлшемдеріңіз бойынша кесіңіз.
7. Желеттер мен шалбарларды тігу.
8. Өнімдердің барлық тігістерін, жиектерін және бөлшектерін өңдеу.
9. Дайын пішінді жеке сәйкестендіруді жүргізу.
10. Өлшемдерді реттеу және анықталған кемшіліктерді жою.
11. Өнімдерді соңғы ылғалды-жылулық өңдеу.
12. Дайын жинақтарды тапсырыс берушіге беру.
Дайын өнімді өндіруге, орнатуға, реттеуге және жеткізуге байланысты барлық шығындар жұмыстың жалпы құнына енгізілуі тиіс.
7. Тігін сапасына қойылатын талаптар
Дайын өнімдер келесі талаптарға сай болуы керек:
* Біркелкі, берік және ұқыпты өңделген тігістер.
* Шығыңқы жіптер, өткізіп жіберілген тігістер немесе бұрмаланған мата жоқ.
* Ішкі және сыртқы тігістерді жоғары сапалы өңдеу.
* Қалталарды, бекіткіштерді және арматураларды сенімді бекіту.
* Дайын өнімдердің жұмысшылардың жеке өлшемдеріне сәйкестігі.
* Зақым, ластану немесе өндірістік ақаулар жоқ.
* Барлық жиынтықтар үшін бірыңғай стиль және түс схемасы.
8. Дайын өнімді қабылдау тәртібі
Қабылдауды тапсырыс беруші өнімдердің санын, толықтығын, тігу сапасын және қызметкерлердің жеке өлшемдеріне сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырады.
Кез келген сәйкессіздіктер, тігін ақаулары немесе дұрыс емес сәйкестік жағдайында мердігер қажетті түзетулер енгізуге немесе өнімді өз есебінен ауыстыруға міндетті.
9. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер орындалған жұмыстың сапасына, жіктердің беріктігіне, арматураның сенімділігіне және өнімдердің келісілген талаптарға сәйкестігіне кепілдік беруі тиіс.
Орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі дайын өнімді қабылдаған күннен бастап кемінде 3 айды құрайды.
10. Жұмысты орындау шарттары
Өлшеу және дайын өнімді тасымалдау орны: «Павлодар технологиялық колледжі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның жатақханасы, Павлодар қаласы, Целинная көшесі, 46/1, Геринга 78
Жинақтар саны: 17 дана.
Аяқталу күні: тапсырыс берушімен келісіледі.
Жұмыстың құнына мердігердің барлық шығындары кіруі керек: матаның, аксессуарлардың, шығын материалдарының, жеке өлшеулердің, кесудің, тігудің, орнатудың, реттеудің, жеткізудің және дайын өнімді берудің құны.
Материалдар үшін, өлшеулер жүргізу, орнату және ақауларды түзету үшін қосымша ақы алуға жол берілмейді.
11. Соңғы нәтиже

Жұмыстың нәтижесі - келісілген үлгіге және осы техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес келетін, жұмысшылардың жеке өлшемдеріне сәйкес жасалған, желет пен шалбардан тұратын жұмыс киімдерінің дайын жиынтығын тапсырыс берушіге беру.
