Қосымша №2
Электрөткізгіштер мен кәбілдердің профилактикалық сынақтары мен өлшеулерін жүргізуге, сондай-ақ қорғаныш жерге тұйықтау контурының кедергісін өлшеуге.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қызмет атауы:

1. «Фаза-нөл» тізбегінің толық кедергісін өлшеу.

2. Жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталған элементтердің арасында тізбектің болуын тексеру.
3. Контур токтың жайылуына кедергіні өлшеу.

4. Кернеуі 1000В дейінгі сымдар мен кабельдердің кедергісін өлшеу 
Сатып алуға осы жұмыс түрлерін жүргізуде тәжірибесі бар, мынадай түрлі өлшеулер:

оқшаулауды өлшеу, жерге тұйықтау кедергісін,  жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықталған элементтердің арасындағы ауыспалы кедергіні өлшеуді, сондай-ақ электр техникалық жабдықтың жұмыс істеуін тексеруді өткізетін  мамандандырылған электр зертханалар қатысуы тиіс.

          Жұмыстар сынамалар және өлшеулер жүргізуге арналған электр қондырғыларды пайдалануға беру тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілуі тиіс. 
Электр зертхана тиісті сынау және өлшеу жабдықтарымен және қорғану құралдарымен жабдықталуы, сынауға және өлшеуге рұқсат берілген және хаттама рәсімдеуге құқығы бар қажетті мамандары (кемінде екуі) болуы тиіс. 
         Әлеуетті өнім берушілер төмендегі нормативтік-құқықтық және техникалық құжаттарды басшылыққа алуы тиіс:
1. «Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары»
2.  «Электр қондырғыларды орнату қағидалары»
3. «Электр қондырғыларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидалары» 

4. «Электр қондырғыларда пайдаланылатын қорғану құралдарын қолдану және сынау қағидалары»
5.  «Электр өлшеуіш зертхана бойынша ереже»;

6. «Тұтынушылардың электр жабдығын және электр аппаратурасын сынау нормалары».

   Әлеуетті өнім берушіде мыналар болуы тиіс:

1. ҚР Энергетика министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетінің Аумақтық департаменті берген, электр зертхананы пайдалануға жіберу туралы куәлік; 
2. Электр зертхананың тексеруден өткен, сынамалау мен өлшеулер өткізуге рұқсаты бар қызметкерлеріне біліктілік тексеру хаттамасы;
3. Электр зертхана пайдаланатын барлық құралдар Қазақстан Республикасының өлшеу бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі тізілімінде тіркелген болуы тиіс. 
4. Құралдар Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығында тексерілген және калибрленген 
Сынау мен өлшеу нәтижелері бойынша электр зертхана техникалық есеп және электр қондырғылардың сәйкестігі туралы қорытынды, ақаулар анықталған жағдайда – ақау ведомосін беруі тиіс. 

        Сынау, өлшеу бойынша барлық жұмыстар ПУЭ, ПТБ, ПТЭ бойынша барлық қағидалардың сақталуымен өткізілуі тиіс. 

Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

  на проведение профилактических испытаний и измерений электропроводов и кабелей, а также измерение сопротивления контура защитного  заземления. 
Наименование услуг:

1. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».

2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

3. Измерение сопротивления растеканию тока контура.

4. Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей напряжением до 1000В, 
В закупках должны участвовать специализированные электролаборатории с опытом проведения данного вида работ, проводящие различные измерения: сопротивления изоляции, сопротивления заземления, переходного сопротивления между заземлителями и заземляющими элементами, а также проверку функционирования электротехнического оборудования.

      Работы должны проводиться согласно методическим рекомендациям о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений.
      Электролаборатория должна быть оснащена соответствующим испытательным и измерительным оборудованием и средствами защиты, а также иметь необходимых специалистов (не менее двух), допущенных к испытаниям и измерениям и имеющих право оформления протоколов.

         Потенциальные поставщики услуг должны руководствоваться следующими нормативно – правовыми и техническими документами:

1.«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» 
2.«Правила устройств электроустановок»
3.«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» 
4.«Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» 
5.«Положение по электроизмерительной лаборатории»;

6.«Нормы испытания электрооборудования и электроаппаратуры потребителей».
   У потенциального поставщика должны быть:

5. Свидетельство о допуске электролаборатории к эксплуатации, выданное Территориальным департаментом Комитета государственного энергетического надзора Министерства энергетики РК;

6. Протокол квалификационной проверки на работников электролаборатории, прошедшие проверку, с допуском к проведению испытаний и измерений;
7. Все приборы, используемые электролабораторией должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
8. Приборы должны быть поверены и калиброваны в Национальном центре экспертизы и сертификации.
         По результатам испытаний и измерений электролаборатория должна выдавать технический отчет и заключения о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей - дефектную ведомость.

        Работы по испытаниям, измерениям должны проводиться с соблюдением всех правил ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.        
