ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование работ: Кодонаборная панель СКУД с дверным доводчиком и установкой
Количество: 1 комплект
1. Назначение
Кодонаборная панель предназначена для организации контроля и управления доступом в здание посредством ввода индивидуального кода. Дверной доводчик предназначен для автоматического закрывания входной двери после прохода.
2. Состав комплекта:
- кодонаборная панель СКУД — 1 шт.;
- электромагнитный или электромеханический замок — 1 шт.;
- дверной доводчик — 1 шт.;
- блок питания — 1 шт.;
- монтажный комплект — 1 комплект;
- соединительные кабели и расходные материалы — согласно требованиям оборудования.
3. Технические характеристики:
- тип устройства — кодонаборная панель для СКУД;
- способ идентификации — ввод PIN-кода;
- клавиатура — цифровая, с подсветкой или световой индикацией;
- количество пользовательских кодов — не менее 100;
- рабочее напряжение — 12 В DC или совместимое с системой СКУД;
- релейный выход для управления замком — наличие;
- корпус — металлический или из ударопрочного материала;
- степень защиты корпуса — не менее IP54;
- рабочая температура — не менее от −20 °C до +50 °C;
- звуковая и световая индикация — наличие;
- дверной доводчик — гидравлический, механический;
- усилие доводчика — не менее EN 3;
- регулировка скорости закрывания двери — наличие;
- регулировка конечного дохлопа — наличие;
- тип монтажа — накладной;
- совместимость — с установленной системой СКУД;
- цвет — черный, серый или другой нейтральный;
- состояние оборудования — новое, не бывшее в употреблении.
4. Требования к установке:
Поставщик обязан выполнить полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ, в том числе:
1. установить кодонаборную панель;
2. установить дверной доводчик;
3. установить и подключить электромагнитный/электромеханический замок;
4. установить блок питания;
5. проложить и подключить необходимые кабели;
6. подключить кодонаборную панель к системе СКУД;
7. запрограммировать пользовательские коды;
8. настроить работу замка и кодонаборной панели;
9. отрегулировать дверной доводчик;
10. провести проверку открытия двери по коду и автоматического закрывания двери.
Все материалы, комплектующие, сопутствующие материалы, изготовление, поставка, доставка и монтаж, всё, что необходимо для выполнения данных работ, - всё за счёт поставщика. 
Все необходимые крепежные, кабельные и расходные материалы для выполнения монтажных работ должны входить в стоимость комплекта.
5. Требования к качеству:
Оборудование должно быть новым, исправным, без механических повреждений и производственных дефектов.
После установки поставщик обязан провести пусконаладочные работы и продемонстрировать Заказчику работоспособность системы.
Оборудование должно обеспечивать надежное управление доступом и стабильную работу в составе системы СКУД.
Гарантийный срок на оборудование и выполненные монтажные работы: не менее 24 месяца.
Итого: 1 комплект с установкой.
6. Место поставки и установки:
РГП на ПХВ «Национальный центр тестирования» МНВО РК,
г. Астана, район Сарыарка, проспект Жеңіс, 60.

























ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК


Жұмыс атауы: РҚБЖ (СКУД) коды жиналатын панелі, есік жапқышымен және орнатумен

Саны: 1 жиынтық

1. Мақсаты

Коды жиналатын панель жеке кодты енгізу арқылы ғимаратқа кіруді бақылау мен басқаруды ұйымдастыруға арналған. Есік жапқышы (доводчик) адам өткеннен кейін кіреберіс есікті автоматты түрде жабуға арналған.

2. Жиынтық құрамы:

РҚБЖ (СКУД) коды жиналатын панелі — 1 дана;

электромагниттік немесе электромеханикалық құлып — 1 дана;

есік жапқышы (доводчик) — 1 дана;

қуат беру блогы — 1 дана;

монтаждау жиынтығы — 1 жиынтық;

қосатын кабельдер мен жұмсалатын материалдар — жабдықтың талаптарына сәйкес.

3. Техникалық сипаттамалары:

құрылғы түрі — РҚБЖ-ға арналған коды жиналатын панель;

сәйкестендіру әдісі — PIN-кодты енгізу;

пернетақта — цифрлық, артқы жарығы бар немесе жарық индикациясымен;

пайдаланушы кодтарының саны — кемінде 100;

жұмыс кернеуі — 12 В DC немесе РҚБЖ жүйесімен үйлесімді;

құлыпты басқаруға арналған релелік шығыс — болуы тиіс;

корпусы — металдан немесе соққыға төзімді материалдан жасалған;

корпустың қорғаныс дәрежесі — кемінде IP54;

жұмыс температурасы — кемінде −20 °C-тан +50 °C-қа дейін;

дыбыстық және жарық индикациясы — болуы тиіс;

есік жапқышы — гидравликалық, механикалық;

есік жапқышының күші — кемінде EN 3;

есіктің жабылу жылдамдығын реттеу — болуы тиіс;

соңғы бекітіп жабылуын (дохлоп) реттеу — болуы тиіс;

монтаждау түрі — үстіне орнатылатын (накладной);

үйлесімділігі — орнатылған РҚБЖ жүйесімен;

түсі — қара, сұр немесе басқа бейтарап түс;

жабдықтың күйі — жаңа, бұрын пайдаланылмаған.

4. Орнатуға қойылатын талаптар:

Өнім беруші монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындауға міндетті, соның ішінде:

коды жиналатын панельді орнату;

есік жапқышын (доводчик) орнату;

электромагниттік/электромеханикалық құлыпты орнату және қосу;

қуат беру блогын орнату;

қажетті кабельдерді жүргізу және қосу;

коды жиналатын панельді РҚБЖ жүйесіне қосу;

пайдаланушы кодтарын бағдарламалау;

құлыптың және коды жиналатын панельдің жұмысын баптау;

есік жапқышын (доводчик) реттеу;

есіктің код бойынша ашылуын және автоматты түрде жабылуын тексеру.

Барлық материалдар, жиынтықтаушы бұйымдар, ілеспе материалдар, дайындау, жеткізу, тасымалдау және монтаждау жұмыстары, сондай-ақ аталған жұмыстарды орындауға қажетті барлық нәрсе жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Монтаждау жұмыстарын орындауға қажетті барлық бекіткіш, кабельдік және жұмсалатын материалдар жиынтықтың құнына кіруі тиіс.

5. Сапаға қойылатын талаптар:

[bookmark: _GoBack]Жабдық жаңа, ақаусыз, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік кемшіліктерсіз болуы тиіс.

Орнатудан кейін өнім беруші іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге және Тапсырыс берушіге жүйенің жұмысқа қабілеттілігін көрсетуге міндетті.

Жабдық қолжетімділікті сенімді басқаруды және РҚБЖ құрамында тұрақты жұмысты қамтамасыз етуі тиіс.

Жабдыққа және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі: кемінде 24 ай.

Жиыны: орнатумен 1 жиынтық.

6. Жеткізу және орнату орны:

ҚР ҒЖБМ «Ұлттық тестiлеу орталығы» ШЖҚ РМК,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Жеңіс даңғылы, 60.
