ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование товара/услуги: Пошив и изготовление текстильного оформления сцены (одежды сцены) для ясли-сада «Боташым» отдела образования Курмангазинского района Управления образования по Атырауской области по индивидуальным размерам, включая доставку по адресу местонахождения ясли сада. Атырауская область, Курмангазинский район, с.Сафоновка ул.Бейбитшилик 49.
2. Назначение: Эстетическое и функциональное оформление сцены музыкального/актового зала в детском дошкольном учреждении.
3. Технические характеристики и требования к элементам комплекта:
· 3.1. Общие габаритные параметры:
· Ширина по карнизу: 5,96 м.
· Высота изделия (в готовом виде): 2,98 м.
· 3.2. Материал и цветовое решение:
· Ткань: Матовый средне-плотный атлас-шелк. Ткань должна обладать благородным мягким блеском, быть устойчивой к деформации, выгоранию, пиллингуемости и частой влажно-тепловой обработке.
· Цвет: Яркий современный бирюзовый / Тиффани / Морская волна (согласно утвержденному эскизу).
· 3.3. Ламбрекен:
· Размеры: Ширина 5,96 м, высота (глубина) 0,65 м.
· Конструкция: Изготавливается строго согласно эскизу. Состоит из 5 равномерных волн (свагов) с глубокой, мягкой драпировкой.
· Декор: По всему нижнему краю ламбрекена (по контуру волн) пришивается декоративная рюшка из основной ткани.
· 3.4. Боковые шторы (портьеры):
· Количество: 2 шт.
· Размер одного полотна: Ширина 3,0 м, высота 2,98 м.
· Коэффициент расхода материала (густота сборки): Заложен в соотношении 1:1,5 или 1:2 для формирования глубоких вертикальных складок. Общий расход материала от 9,0-12,0 метров
· Элементы фиксации: Шторы комплектуются парой текстильных подхватов, декорированных специальными объемными шторными кистями в тон основного изделия. Читать внимательно
4. Требования к фурнитуре и обработке:
· Шторная лента (тесьма): Качественная широкая вшивная тесьма с несколькими рядами петель для регулировки высоты и формирования равномерных фиксированных складок по верху портьер и ламбрекена.
· Комплект подвеса: Поставщик обязуется поставить полный и совместимый комплект фурнитуры для подвеса на существующий карниз: петли, крючки и боковые заглушки (в расчете на полную ширину карниза 5,96 м с шагом крепления не более 10 см).
· Швы: Обработка краев изделий производится закрытым швом в подгибку с ровной строчкой без пропусков, стягивания полотна и торчащих нитей.
· 
5. Условия поставки и доставки:
· Доставка: Поставка и транспортировка (доставка) готовых изделий до пункта назначения Заказчика (ясли-сада) осуществляется силами и полностью за счет средств Поставщика. Все сопутствующие расходы, включая погрузочно-разгрузочные работы и подъем до места хранения/монтажа, возлагаются на Поставщика.
· Состояние поставки: Изделия должны быть доставлены в аккуратно сложенном, отутюженном/отпаренном виде, исключающем сильные заломы ткани, готовыми к подвесу.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Тауардың/қызметтің атауы: «Боташым» бөбекжай-бақшасы Атырау облысы  Білім беру басқармасыныі Құрманғазы ауданы білім бөлімінің КМҚК-ның сахнасының тоқыма безендірілуін (сахна) жеке өлшемдер бойынша тігу және дайындау және Атырау облысы , Құрманғазы ауданы, Сафон ауылы, Бейбітшілік көшесі 49 үй мекенжайына жеткізуді қоса алғанда.

2. Мақсаты: Мектепке дейінгі балалар мекемесіндегі музыкалық/акт залы сахнасын эстетикалық және функционалды түрде безендіру.
3. Техникалық сипаттамалары және жиынтық элементтеріне қойылатын талаптар:
· 3.1. Жалпы габариттік параметрлері:
· Карниз бойынша ені: 5,96 м.
· Дайын бұйымның биіктігі: 2,98 м.
· 3.2. Материал және түс шешімі:
· Мата: Күңгірт орташа тығыздықтағы атлас-жібек. Мата жұмсақ жылтырлыққа ие, деформацияға, оңуға (түсуге) және жиі ылғалды-жылумен өңдеуге (үтіктеуге) төзімді болуы керек.
· Түсі: Заманауи ашық бирюза / Тиффани / Теңіз толқыны (бекітілген эскизге сәйкес).
· 3.3. Ламбрекен:
· Өлшемдері: Ені 5,96 м, биіктігі (тереңдігі) 0,65 м.
· Конструкциясы: Қатаң түрде эскизге сәйкес дайындалады. Терең, жұмсақ қатпарланған 5 бірқалыпты толқыннан (сваг) тұрады.
· Декор: Ламбрекеннің бүкіл төменгі жиегі бойынша (толқындардың контурымен) негізгі матадан жасалған сәндік бүрме (рюш) тігіледі.
· 3.4. Бүйірлік перделер (портьералар):
· Саны: 2 дана.
· Бір кенептің өлшемі: Ені 3,0 м, биіктігі 2,98 м.
· Мата шығынының коэффициенті (жиілігі): Терең тік қатпарларды қалыптастыру үшін 1:1,5 немесе 1:2 арақатынасында есептелген. Мата шығыны 9,0 м- 12,0 метрге дейін.
· Бекіту элементтері: Перделер негізгі бұйымның түсіне сәйкес келетін, арнайы көлемді шашақтары бар матадан жасалған ілгектермен (подхват) жинақталады.
4. Фурнитура мен өңдеуге қойылатын талаптар:
· Перде таспасы (тесьма): Портьералар мен ламбрекеннің жоғарғы жағында бірқалыпты бекітілген қатпарларды қалыптастыру және биіктікті реттеу үшін бірнеше қатар ілмектері бар сапалы, кең тігілген таспа.
· Ілу жиынтығы: Өнім беруші қолданыстағы карнизге ілуге арналған толық және үйлесімді фурнитура жиынтығын жеткізуге міндеттенеді: ілмектер, ілгіштер (крючки) және бүйірлік тығындар (заглушки) (карниздің толық 5,96 м еніне және бекіту қадамы 10 см-ден аспайтындай есеппен).
· Тігістер: Бұйымдардың жиектерін өңдеу жіптері шықпайтын, мата тартылмайтын және тегіс тігіспен, бүгу арқылы жабық тігіспен орындалады.
· 
5. Жеткізу шарттары:
· Жеткізу: Дайын бұйымдарды Тапсырыс берушінің мекенжайына (балабақшаға) дейін жеткізу және тасымалдау толықтай Өнім берушінің күшімен және оның өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Кез келген сопутствующие шығындар, соның ішінде тиеу-түсіру жұмыстары және сақтау/монтаждау орнына дейін көтеру Өнім берушіге жүктеледі.
· Жеткізу күйі: Бұйымдар ұқыпты бүктелген, матаның қатты бүктелуін болдырмайтын, үтіктелген/бумен өңделген күйде, ілуге дайын етіп жеткізілуі тиіс.
· Эскиз на  2 –нші бетте
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