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14-қосымша



Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырылады)

	
Тапсырыс берушінің атауы

	"Жылыой ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

	
Ұйымдастырушының атауы
	"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

	Лоттың №
	

	Лоттың атауы
	

	Жұмыстың атауы:
	

	Өлшем бірлігі:
	Жұмыс

	Саны (көлемі):
	1

	Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қосқанда:
	25.794,405

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:
	22 236 556

	
Жұмыстарды орындау мерзімі:
	Шарт ҚР Қаржы министрлігінің қазынашылық аумақтық бөлімшесінде тіркелгеннен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде

	Жұмыстарды орындау орны:
	Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Ж.Изтурганов 7

	Аванстық төлем мөлшері:
	0

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	24




	











Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	7 қызметтік пәтерді сметаға сәйкес ағымдағы жөндеу. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар, жұмыстарды орындау жағдайлары ғимаратты ағымдағы жөндеуге арналған ақаулар актісіне, Қазақстан Республикасының 16 шілдедегі 2001 ж. № 242-II
«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.  Жұмыстар бекітілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. Келесі жұмыс түрлерін қарастыру: Линолеум және релин еден жабындысын бөлшектеу
Кірпіш және тас қабырғалардағы есік қорабының жабындысын бөлшектеу;
Есік және терезе ойықтарының беткейлеріндегі сылақты ұрып түсіру 
Төбенің бетіндегі сылақты ұрып түсіру 
Глазурленген керамикалық плиткалардан жасалған қабырғаларды бөлшектеу 
Керамикалық плиткалардан жасалған еден жабындысын бөлшектеу 
Унитаздар мен писсуарларды бөлшектеу 
Ваннаны бөлшектеу 
Қолжуғышты (раковинаны) бөлшектеу
Диаметрі 40 мм-ге дейінгі мырышталмаған болат су-газ құбырынан жылыту құбырын жүргізу 
Салмағы 80 кг-ға дейінгі радиаторларды бөлшектеу 
  Құрылыс қоқыстарын объектінің аумағынан шығару.
Бөлшектеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тазалау.
Құрылыс қалдықтарын мердігер өз күшімен белгіленген орындарға төгу.
Сылақталған және құрастырмалы қабырға конструкцияларының беттерін су эмульсиялы құраммен қарапайым бояу 
Ғимарат ішіндегі төбелерді кейіннен бояуға немесе тұсқағаз жапсыруға арналған құрғақ ерітінді қоспасымен қалыңдығы 10 мм-ге дейін тұтас, бір қабатты сылақпен тегістеу 
Сылақталған және құрастырмалы төбе конструкцияларының беттерін су эмульсиялы құраммен қарапайым бояу 
Полотнолардың түйіскен жерлерін дәнекерлей отырып, линолеумнан еден жабындысын құрғақ тәсілмен төсеу 
Поливинилхлоридті плинтустарды өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандалармен орнату 
Керамикалық плиткалардан плинтус орнату 
Құрғақ қоспалар негізіндегі желіммен керамикалық плиткалардан еден жабындысын орнату 
Бетон бетіне керамикалық жеке плиткалармен қабырғаларды цемент ерітіндісіне қаптау 
Аумағы 3 м²-ге дейінгі ағаш есік блоктарын ағаштан жасалған қабырғаларға орнату 
Кірпіш қабырғаларға бір жақтаулы болат есік блогын орнату және бетон негіздегі жазық терезе және есік беткейлерінің бетін сылау 
Бачогы тікелей жалғанған унитазды орнату 
Ыстық және суық суға қосылуымен, араластырғышты орнатып және жалғай отырып, инсталляциясы бар жеке қолжуғышты орнату 
Шойын ваннаны орнату/санитариялық-техникалық аспапты ауыстыру 
Диаметрі 40 мм-ге дейінгі мырышталмаған болат су-газ құбырынан жылыту құбырын жүргізу 
Шойын радиаторын орнату 
Бөренелерді, болат құбырларды және сол сияқты конструкцияларды майлы құраммен екі рет бояу, диаметрі 50 мм-ден бастап 

	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Барлық жұмыстар мен Қолданылатын материалдар, сондайақ жөндеу жұмыстарының мекен-жайы Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі. Жұмыстар қолданыстағы ҚР ҚН, ҚР ҚЖ сәйкес орындалуы тиіс.
Мердігерлік ұйымдар жұмыстар Тапсырысшыға тиісті хабарлағаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде басталуы тиіс.


* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескертпе.
Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14 к конкурсной              документации





Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

	
Наименование заказчика
	Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"

	
Наименование организатора
	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

	Номер лота
	

	Наименование лота:
	

	Наименование работы:
	

	Единица измерения:
	Работа

	Количество(объем):
	[bookmark: _GoBack]1

	Цена за единицу, с учетом налога на добавленную стоимость:
	25.794,405

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:
	22 236 556

	
Срок выполнения работы:
	После регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК в течении 20 календарных дней

	Место выполнения работы:
	Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Изтурганов 7

	Размер авансового платежа:
	0



	Гарантийный срок (в месяцах)
	24

	







Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Согл сметному документацию текущий ремонт 7 служебных квартир. Требования к выполнению работ и условия производства работ
Работы должны выполняться в соответствии с актом дефектовки на текущий ремонт здания, Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», а также утверждённой сметной документацией.
Предусмотреть следующие виды работ:
Разборка покрытий полов из линолеума и релина.
Демонтаж дверных коробок в кирпичных и каменных стенах.
Отбивка штукатурки на откосах дверных и оконных проёмов.
Отбивка штукатурки с поверхности потолка.
Разборка облицовки стен из глазурованных керамических плиток.
Разборка покрытий полов из керамических плиток.
Демонтаж унитазов и писсуаров.
Демонтаж ванны.
Демонтаж умывальника (раковины).
Демонтаж трубопроводов отопления из неоцинкованных стальных водогазопроводных труб диаметром до 40 мм.
Демонтаж радиаторов массой до 80 кг.
Вывоз строительного мусора с территории объекта.
Уборка помещений после завершения демонтажных работ.
Вывоз строительных отходов подрядчиком собственными силами в установленные места утилизации.
Предусмотреть следующие виды восстановительных и монтажных работ:
Простая окраска поверхностей оштукатуренных и сборных стеновых конструкций водоэмульсионным составом.
Выравнивание поверхностей потолков внутри здания сплошной однослойной штукатуркой толщиной до 10 мм с применением сухих растворных смесей под последующую окраску или оклейку обоями.
Простая окраска поверхностей оштукатуренных и сборных потолочных конструкций водоэмульсионным составом.
Устройство покрытия пола из линолеума сухим способом со сваркой стыков полотнищ.
Установка поливинилхлоридных (ПВХ) плинтусов на самонарезающие винты.
Устройство плинтусов из керамических плиток.
Устройство покрытия пола из керамических плиток на клее на основе сухих смесей.
Облицовка стен отдельными керамическими плитками по бетонному основанию на цементном растворе.
Установка деревянных дверных блоков площадью до 3 м² в деревянных стенах.
Установка однопольного стального дверного блока в кирпичных стенах, оштукатуривание поверхностей плоских оконных и дверных откосов по бетонному основанию.
Установка унитаза с непосредственным присоединением смывного бачка.
Установка отдельного умывальника с инсталляцией, монтажом и подключением смесителя, с подсоединением к системам горячего и холодного водоснабжения.
Установка чугунной ванны / замена санитарно-технического прибора.
Прокладка трубопроводов отопления из неоцинкованных стальных водогазопроводных труб диаметром до 40 мм.
Установка чугунных радиаторов.
Двукратная окраска балок, стальных труб и аналогичных конструкций масляным составом, диаметром от 50 мм.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Все работы и применяемые материалы, а также адреса проведение ремонтных работ предварительно согласовать с Заказчиком. Работы должны выполнятся в соответствии с действующими СН РК, СП РК. Работы подрядные организации должны начаться в течении 5 рабочих дней после соответствующего уведомления Заказчика


* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
