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	1. ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері стендін дайындау және жеткізу

1. Жалпы ережелер

Осы техникалық ерекшелік «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңына сәйкес Мемлекеттік рәміздер стендін (бұдан әрі – Стенд) дайындауға, материалдардың сапасына және жиынтықталуына қойылатын талаптарды анықтайды.

2. Бұйымның мақсаты

Стенд мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, білім беру мекемелерінің және басқа да кәсіпорындардың үй-жайларында Қазақстан Республикасының ресми мемлекеттік рәміздерін (Елтаңба, Ту, Әнұран мәтіні) орналастыруға арналған.

3. Нормативтік-құқықтық база (Мемлекеттік стандарттар):

Стендтегі рәміздер келесі стандарттарға қатаң сәйкес келуі тиіс:

• ҚР СТ 988-2014 — Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар.

• ҚР СТ 989-2014 — Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы. Жалпы техникалық шарттар.

• Әнұран мәтіні — Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген соңғы ресми редакцияда (мемлекеттік тілде) болуы шарт.

4. Конструкциялық және техникалық сипаттамалар

• Өлшемдері: 2400 мм х 1000 мм • Стендтің негізі: Қалыңдығы кемінде 5 мм жоғары тығыздықтағы ПВХ-пластик немесе қалыңдығы 3 мм алюминий композитті панель (АКП). Негіз деформацияға төзімді және тегіс болуы керек.

• Беткі қабаты (безендірілуі): Жоғары ажыратымдылықтағы (кемінде 1440 dpi) интерьерлік басып шығарылған өздігінен жабысатын винил үлдір (пленка).

• Қорғаныс қабаты: Шағылысуды (блик) болдырмау және күнге оңудан қорғау үшін беті міндетті түрде күңгірт (матовая) ламинациямен қапталуы тиіс.

• Жиектемесі (жақтауы): Бұрыштары 45° бұрышпен саңылаусыз біріктірілген, алтын түсті анодталған алюминий профиль (Nielsen немесе багет профилі).

• Көрнекілік элементтері: Мемлекеттік Елтаңбаның көлемді (3D) моделі (диаметрі кемінде 30-40 см) және алтын түсті ұлттық ою-өрнектермен («қошқар мүйіз») безендірілуі.

• Бекіткіштері: Қабырғаға сенімді орнату үшін стендтің артқы жағында жасырын металл ілмектер немесе хромдалған қашықтық ұстағыштар болуы керек Артқы жарықтандырумен жасалуы тиіс..

5. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар

• Қолданылатын барлық материалдар қауіпсіз, иіссіз және жабық үй-жайларда пайдалануға рұқсат етілген болуы тиіс.

• Дайын бұйымда сызаттар, жарықтар, желім көпіршіктері және басқа да ақаулар болмауы керек.

6. Кепілдік міндеттемелер

• Өнім беруші дайындалған стендтің сапасына және оның барлық мемлекеттік стандарттарға сәйкестігіне кепілдік береді.

• Кепілдік мерзімі — қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 (он екі) ай.
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Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Наименование
	Краткая характеристика
	ед. изм.
	кол-во

	Техническая спецификация стенда Государственной символики РК
	1• Тип конструкции: Настенный информационный стенд единой композиции (Герб, Флаг, Текст Гимна).

• Габаритный размер: 2400 × 1000 мм • Основа (панель): ПВХ-пластик повышенной плотности, толщина не менее 5 мм.

• Лицевое покрытие: Самоклеящаяся виниловая пленка с интерьерной экологически безопасной печатью высокого разрешения (не менее 1440 dpi).

• Защита поверхности: Обязательная матовая ламинация прозрачной УФ-защитной пленкой (для исключения бликов от ламп и защиты от выгорания).

• Цветовое исполнение: Фон — эталонный голубой/синий цвет согласно СТ РК. Текст, орнамент и элементы оформления — зеркальное или матовое золото.

• Текст Гимна: Строго на государственном (казахском) языке, актуальная официальная редакция. Шрифт прямой, четкий, легкочитаемый.

• Обрамление: Декоративный алюминиевый профиль (Nielsen или аналог) золотого цвета с жесткой фиксацией углов под 45°.• Крепление: Скрытые навесные металлические петли на задней стороне стенда для надежного монтажа к стене. • Фон и оформление: Полноцветная интерьерная печать высокого разрешения (не менее 1400 dpi) с защитной ламинацией (матовой или глянцевой), устойчивой к выцгоранию и механическим повреждениям. Дизайн должен соответствовать официальным стандартам и требованиям эстетики.

• Карманы: Наличие прозрачных карманов из акрила (оргстекла) толщиной 1.5–2.0 мм для размещения сменной информации (текст гимна, нормативные документы или информация о руководстве), количество и формат карманов (А4, А5) определяются макетомТребования к государственным символам

• Изображение Государственного Герба Республики Казахстан и Государственного Флага Республики Казахстан должно строго соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан (СТ РК 988-2007 и СТ РК 989-2008).

• Текст Государственного Гимна Республики Казахстан должен быть напечатан четким, читаемым шрифтом без грамматических ошибок.

5. Требования к качеству, безопасности и комплектности

• Используемые материалы должны быть безопасными, нетоксичными, разрешенными к применению в закрытых помещениях.

• Стенд должен быть укомплектован надежными элементами для настенного крепления (сквозной крепеж или навесные петли)и должен изготовливаться с подсветкой .

• Изделие не должно иметь сколов, трещин, царапин, пузырей на пленке и других дефектов.

6. Гарантийные обязательства

• Поставщик гарантирует высокое качество изготовления и соответствие изделия всем заявленным требованиям. 
• Гарантийный срок эксплуатации стенда составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи (при условии соблюдения правил эксплуатации).
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