

Техническая спецификация

Наименование и краткая характеристика: Приобретение циркуляционного поверхностного насоса с доставкой и установкой
Количество - 1
Единица измерения - работа
Место поставки: КАЗАХСТАН, Костанайская область, Наурзумский район, с.Шили, ГУ «Аппарат акима села Шили Наурзумского  района»
Условия поставки: DDP
Срок поставки: с даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты: Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация 
Приобретение циркуляционного поверхностного насоса с доставкой и установкой
Циркуляционный поверхностный насос
• Максимальный напор – 19 м; 
• Пропускная способность  18 куб,м/ч 
• Напряжение сети 220/230 В; 
• Мощность 900 Вт 

