Техническая спецификация
по оказанию услуг по техническому обслуживанию
системы пожарной сигнализации и речевого оповещения.
[bookmark: _GoBack]Данная техническая спецификация разработана в целях реализации мероприятий по поддержанию системы пожарной сигнализации в технически исправном состоянии на      объектах ГКП на ПХВ «Мунайлинский районный больницы».  
1. Система автоматического обнаружения загорания или пожара по повышению температуры или появлению дыма выше допустимой концентрации;
2. Система автоматического сообщения о загорании или пожаре охраннику. 
Перечень оборудования подлежащего техническому обслуживанию 
Система автоматической пожарной сигнализации 
1. Извещатель дымовой ИП 212-45
2.Приемно-контрольная панель «Гранит-16»,
3.Извещатель звуковой 
4.Извещатель ручной ИПР 513-10
5.Табло Выход 
6.Извещатель тепловой ИТ – 101-3 
7. Аккумулятор 12В, 7 А/ч WP7.2-12 
Регламент №1  
 1. Внешний осмотр | 
1.1. Отключить прибор от сети переменного тока, удалить с поверхности приборов прибора пыль, грязь и влагу. 
1.2. Осмотреть прибор | Не должно быть следов удалить следы коррозии; | 
1.3. Удалить с поверхности аккумулятора пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение, напряжение должно резервного источника быть не менее 12 В на случае необходимости заменить аккумуляторные батареи 
Регламент №2 -  
1. Внешний. Выполнить порядок работ осмотр, чистка прибора 
2. Проверка. Провести имитацию, работоспособность, срабатывания извещений и проверить прием прибором извещений и выдачу сигналов и команд во внешние цепи 
Требования к оказываемым услугам 
1. Еженедельной обслуживание обеспечение технически исправного состояния систем пожарной сигнализации и речевого оповещения, посредством обхода с отметкой в журнале технического обслуживание АПС и устранения выявленных неисправностей в работе систем. 
2. Оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей (продувка дымовых пожарных извещателей, протирка спиртовым раствором, замена Вышедших из строя дымовых, ручных Извещателей, колонок и т.д.) в работе систем пожарной сигнализации и речевого оповещения. Соблюдение периодичности. Технологической последовательности и методики выполнения работ являются обязательными. 
3. Еженедельной техническое обслуживание систем и установок пожарной сигнализации, систем речевого оповещения в соответствии с действующими документами по техническому обслуживанию систем и установок пожарной сигнализации, а также руководств по эксплуатации заводов изготовителей. 
4. При оказании данных услуг необходимо руководствоваться: РД 25.964 – 90; РД 01-94; СНиП РК 2.02-15-2003. 
5. Поставщик для продувки дымовых пожарных извещателей, должен обеспечить наличие специального оборудования, специализированного электротехнического инструмента и приборов для диагностики и технического обслуживания систем и установок пожарной сигнализации, систем речевого оповещения. 
6. Поставщик несет материальную ответственность за сохранность переданного оборудования и его составных частей (аккумуляторы, извещатели, колонки, РИП, АСI IT и т.д.) 
7. Поставщик должен обеспечить специалистов, привлекаемых для оказания услуг: 
- электрическими фонарями (водостойкие и ударостойкие); 
- стремянками высотой не менее 6-ти (шести) метров; 
- паяльниками в комплекте; 
- наборами электроинструментов в комплекте для специалистов;
8. Место поставки: 1.Администрация, Туб отделения, склад и прачечная. с.Мангистау, квартал 21, строение 30. 2)Районная поликлиника с.Мангистау, квартал 24, строение 45., 3)Районная больница с.Мангистау, квартал 24, строение 45/1,  4) здание гаражей с.Мангистау, квартал 17, строение 2., 5) Центр ПМСП «Атамекен»с.Атамекен, ж/м Каламкас, №795.      6) Центр ПМСП «Атамекен-1» с.Атамекен, ж/м Каламкас, №615/7. 7)Центр ПМСП «Баскудык» с.Баскудык, ул. Жазира №3/4., 8) ВА «Баянды»с.Баянда, ж/м Баянды-2, №343/3, 7) Центр ПМСП «Мангистау-5»с.Мангистау, ж/м Бесшоқы, №449/4., 9) Центр ПМСП «Даулет»с. Даулет, квартал 20, строение №2/4., 10)Центр ПМСП «Кызылтобе»с.Кызылтобе, ул. Желтоксан, №2/3., 11) Центр ПМСП «Кызылтобе-1»с.Кызылтобе, ул.Атагозы, №57. 12) Центр ПМСП «Кызылтобе-2» с.Кызылтобе, ж/м Кызылтобе-2, №1007А .13) Центр ПМСП «Батыр»с.Батыр, мкр. Емир, ул.6, строение. 14). Село Батыр (точный адрес уточнять у заказчика).  Поставщик обязательно должен иметь Аттестат в области промышленной безопасности, утвержденных в установленном порядке.


Заведующий хозяйством                                                                                           Куанов Н.Д.










































Өрт дабылы және сөйлеу құлақтандыру жүйесіне 
техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық ерекшелік.
Аталған техникалық ерекшелік  «Мұнайлы аудандық аурухана» ШЖҚ МКК-на тиесілі нысандардың өрт автоматикасы жүйесінің техникалық ақаусыз күйінде күтіп-ұстау бойынша іс-шараларды іске асыру мақсатында әзірленді.    
1. Рұқсат етілген концентрациядан жоғары температура немесе түтіннің арттыру бойынша тұтануды немесе өртті автоматты анықтау жүйесі;
2. Күзетшіге жану немесе өрт туралы Автоматты хабарлау жүйесі. 
Техникалық қызмет көрсетуге жататын жабдықтардың тізбесі 
Автоматты өрт дабылы жүйесі 
1. Түтін хабарлағышы ЖК 212-45
2."Гранит-16" қабылдау-бақылау панелі
3.Дыбыстық хабарлағыш 
4.ИПР 513-10 қол хабарлағышы
5.Таблодан: Шығу 
6.It – 101-3 жылу детекторы 
7. Батарея 12V, 7 A / сағ WP7.2-12 
 №1 Регламенті Мазмұны Орындау Тәртібі 
1. Сыртқы тексеру | 1.1. Аспапты айнымалы ток желісінен ажырату, аспап аспаптарының бетінен шаңды, кірді және ылғал. 
1.2. Құрылғыны тексеріңіз / коррозия іздерін жою үшін іздер болмауы керек; | 
1.3. Батарея бетінен шаңды, кірді, ылғалды алып тастаңыз кернеуді өлшеңіз, резервтік көздің кернеуі кем дегенде 12 В болуы керек қажет болған жағдайда батареяларды ауыстырыңыз 
NO2 Регламенті-No2 Кестесі 
Мазмұны, Орындау тәртібі,Жұмыстардың нормалары мен байқалатын құбылыстары 
Аспаптар, құралдар, жабдықтар, Материалдар 
Индикация, шығу сигналдары мен хабарламалар бағдарламаланған сигналға сәйкес келуі керек
режим 
1. Сыртқы тексеру тәртібін орындау, Құрылғыны тазалау 
2. Хабарлаулардың имитациясын, жұмыс қабілеттілігін, іске қосылуын тексеру және аспаптың хабарламаларды қабылдауын және сыртқы тізбектерге сигналдар мен командалар берілуін тексеру 
Көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар 
1. Апта сайынғы ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АӨС техникалық қызмет көрсету журналында белгі қоя отырып, аралау арқылы өрт дабылы және сөйлеу хабарлауы жүйелерінің техникалық жарамды жай-күйін қамтамасыз ету және жүйелердің жұмысында анықталған ақаулықтарды жою. 
2. Өрт сигнализациясы және сөйлеу хабарлауы жүйелерінің жұмысында анықталған ақауларды жою бойынша жедел шаралар қабылдау (түтін өрт хабарлағыштарын үрлеу, спирт ерітіндісімен сүрту, істен шыққан түтін, қол хабарлағыштарын, колонкаларды ауыстыру және т.б.). Кезеңділікті сақтау.жұмыстарды орындаудың технологиялық реттілігі мен әдістемесі міндетті болып табылады. 
3. Өрт дабылы жүйелері мен қондырғыларына, өрт дабылы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қолданыстағы құжаттарға, сондай-ақ дайындаушы зауыттарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес сөйлеу құлақтандыру жүйелеріне және қондырғыларына апта сайын техникалық қызмет көрсету. 
4. Осы қызметтерді көрсету кезінде: 25.964 – 90 БҚ; 01-94 БҚ; ҚР ҚНжЕ басшылыққа алу қажет 2.02-15-2003. 
5. Түтін өрт хабарлағыштарын үрлеуге арналған өнім беруші арнайы жабдықтың, мамандандырылған электр техникалық құрал-сайманның және өрт сигнализациясы жүйелері мен қондырғыларын диагностикалау мен техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптардың, сөйлеу құлақтандыру жүйелерінің болуын қамтамасыз етуі тиіс. 
6. Өнім беруші берілген жабдықтың және оның құрамдас бөліктерінің (аккумуляторлар, хабарлағыштар, колонкалар, РИА, АСІ IT және т. б.) сақталуына материалдық жауаптылықта болады 
7. Өнім беруші қызмет көрсету үшін тартылатын мамандарды қамтамасыз етуі тиіс: 
- электр шамдары (суға төзімді және соққыға төзімді); 
-биіктігі 6 (алты) метрден кем емес баспалдақтармен; 
- дәнекерлегіштермен жиынтықта; 
- мамандарға арналған жиынтықтағы электр құралдарының жиынтығымен ;
8 жеткізу орны: 
1). Әкімшілік ғимараты,Туб бөлімі, Қойма және кір жуатын орын  Маңғыстау ауылының  21-квартал, 30-құрылыс.Балалар бөлімшесі  
2)  Аудандық емханасы, 24-орам, 45-құрылыс
  Аудандық аурухан, 24-орам, 45/1-құрылыс
3) Гараж 17-орам, 2.4-құрылыс
4) "Атамекен"МСАК орталығы Атамекен а., Қаламқас т/а, №795.
5) "Атамекен-1" МСАК орталығы, Қаламқас т/а, №615/7. 
6) "Басқұдық" МСАК орталығы Басқұдық а., Жазир к. №3/4. 
7) "Баянды" МСАК орталығы Баянда ауылы, Баянды-2 т/а, №343/3
8) "Маңғыстау-5" МСАК орталығы, Бесшоқы т/а, №449/4.
9) "Дәулет" МСАК орталығы, Дәулет а., 20 квартал, №2/4.
10) "Қызылтөбе" МСАК орталығы Қызылтөбе а., Желтоқсан к-сі, №2/3. 
11) "Қызылтөбе-1" МСАК орталығы Қызылтөбе а., Атагозы к-сі, №57.
12) "Қызылтөбе-2" МСАК орталығы Қызылтөбе ауылы, Қызылтөбе-2 т/а, №1007а .
13) "Батыр" МСАК орталығы Батыр а.,. Емір ш.а,
14). "Батыр-1" МСАК орталығы Батыр а., Астана ш.а..
Өнім берушінің белгіленген тәртіппен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы аттестаты болуы міндетті.

Шаруашылық меңгерушісі                                                                                            Н.Д.Қуанов


