ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по Работы по оснащению автомобилей (техническому обслуживанию автотранспорта )
Территориальная расположенность: наличие Станции технического обслуживания  на территории Алтынсаринского района Костанайской области. 
Поставщик при заключении договора из числа своих работников определяет Администратора и представляет Заказчику его контактные данные. Администратор принимает заявки (в том числе посредством веб-портала, эл. почтой, средств телекоммуникации)  от Заказчика.

Срок принятия  заявки Администратором   не более 1 часа с момента поступления. 
 «Исполнение Заявки Заказчика является обязательным условием заключенного договора»
Непринятие, неисполнение, ненадлежащего исполнения Заявки  в срок,  является основанием для одностороннего расторжения Договора.

Срок оказания работ: На протяжении всего срока действия заключенного Договора о государственных закупках по заявке Заказчика.
Выделенная сумма: без учета НДС и включает в себя все сопутствующие расходы Поставщика, связанные с приобретением запасных частей и расходных материалов для оказания работ.

Условия оплаты: Оплата за оказанные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту выполненных работ.

Функциональные характеристики: Проведение комплекса технических операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности специальных автотранспортных средств, находящихся на балансе Заказчика  в рамках порядка проведения комплекса технических воздействий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств, в соответствии с Правилами, утверждёнными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547.
Эксплуатационные характеристики: Осуществление регламентного и не регламентного технического обслуживания и ремонта после определенного пробега, технического мониторинга неисправностей автотранспорта, выявление скрытых технических неисправностей путем диагностики, замена неисправных частей автомобиля. 
При возникновении неисправностей автотранспорта, Заказчик подает заявку   Поставщику работ для принятия мер по устранению неисправностей и надлежащего восстановления работоспособности автотранспорта. 
После получения заявки от Заказчика, Поставщик принимает неисправный автотранспорт на территорию Станции технического обслуживания (далее-СТО), проводит его диагностирование для выявления неисправности и составляет дефектный акт. 

В исключительных случаях, Поставщик по согласованию с Заказчиком, может изменить срок ремонтных работ  (в связи с потребностью приобретения и доставки основных запасных частей). 

Работы выполняются по согласованию ( заявке) с Заказчиком в объеме суммы заключенного Договора.
Качественные характеристики: Обеспечение постоянной работоспособности автотранспорта, своевременность проведения диагностических мероприятий, выявление и устранение неисправностей. 

      
В стоимость выполняемых работ включается: стоимость работ и работ,  стоимость используемых запчастей, стоимость расходных материалов, стоимость жидкостей. 
На запасные части, расходные материалы, представляемые Поставщиком, обеспечивается гарантия.
Гарантийные обязательства: Гарантия на выполненные работы, в том числе на запасные части и расходные материалы - 6 месяцев с даты подписания акта оказанных работ.
Работы  по техническому обслуживанию и ремонту специального автотранспорта должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий уровень профессиональной подготовки, необходимый для качественного оказания закупаемых работ. 
Транспортировка неисправного автотранспорта  СТО осуществляется силами и за счет Поставщика работ.


Ответственность за сохранность переданного для технического обслуживания и ремонта специального автотранспорта несет Поставщик работ.
       
Количество автотранспортных средств – 5 ед (2- газели,1-ПАЗ,1- автобус YUTONG ,1-CHEVROLET CRUZE)
Ремонтные работы по устранению неисправностей, выявленных после: 

- проведения диагностики ходовой части автомобиля; 

- проведения диагностики работы двигателя внутреннего сгорания (далее – ДВС) автомобиля;

- проведения диагностики электрической системы автомобиля; 

- проведения диагностики топливной системы автомобиля;

- проведение диагностики системы охлаждения автомобиля;

- Компьютерной диагностики транспорта,
Диагностические работы по определению технического состояния автотранспортных средств, их агрегатов, узлов и деталей без разборки проводятся в течении 1 часа после обращения Заказчика.
-Замена масла и маслянных фильтров- Количество автотранспортных средств – 5 ед (2- газели,1-ПАЗ,1- автобус YUTONG ,1-CHEVROLET CRUZE)- стоимость всех расходных материалов и запасных частей за счет поставщика, и входят в стоимость.

-Шимонтажные работы –замена шин ,подкачка шин- Количество автотранспортных средств – 5 ед (2- газели,1-ПАЗ,1- автобус YUTONG ,1-CHEVROLET CRUZE)- стоимость всех расходных материалов и запасных частей за счет поставщика, и входят в стоимость.
-Замена аккумуляторов мощность 190 А ,пусковой ток от 1000до 1250А, полярность + слева ,клеймы плоские -2 штуки –марку аккумуляторов согласовать с заказчиком-Количество автотранспортных средств – 3 ед (1-ПАЗ,1- автобус YUTONG)- стоимость всех расходных материалов и запасных частей за счет поставщика, и входят в стоимость.
-Шимонтажные работы -2 шины размером 235*75-R17.5, марку шин согласовать с заказчиком-Количество автотранспортных средств – 1 ед (автобус YUTONG) )- стоимость всех расходных материалов и запасных частей за счет поставщика, и входят в стоимость.
- замена ремня 2 штуки,замена узел пневматической тормозной системы с маркировкой KNORR-BREMSE ( фильтр влагоотделитель,клапан тормозной системы)по 1 штуки каждой ,1штука- энергоакумулятор замена- Количество автотранспортных средств – 1 ед (1-ПАЗ,)- стоимость всех расходных материалов и запасных частей за счет поставщика, и входят в стоимость.
Все ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ,И СОГЛАСОВАНЫ С ЗАКАЗЧИКОМ.СРОК ГАРАНТИИ НА ЗАМЕНЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  6 месяцев ,ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОГО АКТА НА ВСЕ РАБОТЫ.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

автомобильдерді жарақтандыру (автокөлікке техникалық қызмет көрсету )бойынша жұмыс

Аумақтық орналасуы: Қостанай облысы Алтынсарин ауданының аумағында техникалық қызмет көрсету станциясының болуы. 

Өнім беруші өз қызметкерлерінің арасынан шарт жасасу кезінде әкімшіні айқындайды және Тапсырыс берушіге оның байланыс деректерін ұсынады. Әкімші өтінімдерді қабылдайды (оның ішінде веб-портал арқылы, эл. пошта, телекоммуникация құралдары) Тапсырыс берушіден.

Әкімшінің өтінімді қабылдау мерзімі келіп түскен сәттен бастап 1 сағаттан аспайды. 

 "Тапсырыс берушінің өтінімін орындау жасалған шарттың міндетті шарты болып табылады"

Өтінімді мерзімінде қабылдамау, орындамау, тиісінше орындамау Шартты біржақты бұзу үшін негіз болып табылады.

Жұмыстарды көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзімі бойы.

Бөлінген сома: ҚҚС-ты есепке алмағанда және өнім берушінің жұмыстарды көрсету үшін қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарын сатып алуға байланысты барлық ілеспе шығыстарын қамтиды.


Төлем шарттары: көрсетілген жұмыстар үшін төлемді Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар фактісі бойынша Жеткізушінің есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен жүргізеді.

Функционалдық сипаттамалары: Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен бекітілген Қағидаларға сәйкес автокөлік құралдарын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге бағытталған техникалық әсер ету (диагностикалау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу) кешенін жүргізу тәртібі шеңберінде Тапсырыс берушінің теңгеріміндегі арнайы автокөлік құралдарының жұмысқа қабілеттілігі мен жарамдылығын қалпына келтіру және қолдау бойынша техникалық операциялар кешенін жүргізу Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 547 қаулысымен бекітілген.

Пайдалану сипаттамалары: белгілі бір жүгірістен кейін регламенттік және регламенттік емес техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді, автокөліктің ақауларына техникалық мониторингті жүзеге асыру, диагностика арқылы жасырын техникалық ақауларды анықтау, автомобильдің ақаулы бөліктерін ауыстыру. 

Автокөліктің ақаулары туындаған кезде Тапсырыс беруші ақауларды жою және автокөліктің жұмысқа қабілеттілігін тиісінше қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдау үшін жұмыстарды Жеткізушіге өтінім береді. 

Тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін Өнім беруші ақаулы автокөлікті техникалық қызмет көрсету станциясының (бұдан әрі-ТҚҚ) аумағына қабылдайды, ақауды анықтау үшін оған диагностика жүргізеді және ақаулы акт жасайды. 

Ерекше жағдайларда өнім беруші Тапсырыс берушімен келісім бойынша жөндеу жұмыстарының мерзімін өзгерте алады (негізгі қосалқы бөлшектерді сатып алу және жеткізу қажеттілігіне байланысты). 

Жұмыстар жасалған шарт сомасының көлемінде Тапсырыс берушімен келісім ( өтінім) бойынша орындалады.

Сапалық сипаттамалары: автокөліктің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу, ақауларды анықтау және жою. 

      
Орындалатын жұмыстардың құнына мыналар кіреді: жұмыстар мен жұмыстардың құны, пайдаланылатын қосалқы бөлшектердің құны, шығын материалдарының құны, сұйықтықтардың құны. 

Жеткізуші ұсынатын қосалқы бөлшектерге, шығыс материалдарына кепілдік беріледі.

Кепілдік міндеттемелер: орындалған жұмыстарға, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарына кепілдік - көрсетілген жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 6 ай.

Арнайы автокөлікке техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын сатып алынатын жұмыстарды сапалы көрсету үшін қажетті кәсіптік даярлықтың тиісті деңгейі бар білікті персонал жүргізуі тиіс. 

Ақаулы автокөлікті тасымалдау күшпен және жұмыс берушінің есебінен жүзеге асырылады.


Техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін берілген арнайы автокөліктің сақталуына жұмыстарды жеткізуші жауапты болады.

       
Автокөлік құралдарының саны – 5 бірлік.

Кейін анықталған ақауларды жою бойынша жөндеу жұмыстары: 

- автомобильдің жүріс бөлігіне диагностика жүргізу; 

- автомобильдің іштен жану қозғалтқышының (бұдан әрі – ІЖҚ) жұмысына диагностика жүргізу;

- Автомобильдің электр жүйесіне диагностика жүргізу; 

- автомобильдің отын жүйесіне диагностика жүргізу;

- автокөлікті салқындату жүйесінің диагностикасын жүргізу;

- Көліктің компьютерлік диагностикасы,

Автокөлік құралдарының, олардың агрегаттарының, тораптары мен бөлшектерінің техникалық жай-күйін бөлшектемей анықтау бойынша диагностикалық жұмыстар Тапсырыс беруші өтініш бергеннен кейін 1 сағат ішінде жүргізіледі.
- Май мен май сүзгілерін ауыстыру – автокөлік құралдарының саны - 5 бірлік (2-Газель,1 - ойық,1-Ютонг автобусы ,1 - CHEVROLET CRUZE) - жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің құны және құнына кіреді.

- Шимонтаж жұмыстары-шиналарды ауыстыру,шиналарды ауыстыру - автокөлік құралдарының саны – 5 бірлік (2 - Газель,1-ойық ,1 - YUTONG автобусы, 1-CHEVROLET CRUZE)- жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің құны және құнына кіреді.

- Аккумуляторларды ауыстыру қуаты 190 А, іске қосу тогы 1000а-дан 1250А-ға дейін, полярлығы + сол жақта ,тегіс таңбалар -2 дана-аккумуляторлар маркасын Тапсырыс берушімен келісу-автокөлік құралдарының саны - 3 бірлік (1-ойық,1 - YUTONG автобусы)- жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің құны және құнына кіреді.

- Шимонтаждау жұмыстары-235*75-R17. 5 көлеміндегі 2 Шина, шиналар маркасын Тапсырыс берушімен келісу-автокөлік құралдарының саны - 1 бірлік (Yutong автобусы) )- жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің құны және құнына кіреді.

- белдікті ауыстыру 2 дана,Knorr-BREMSE ( сүзгі ылғал бөлгіш, тежегіш жүйесінің клапаны)таңбаланған пневматикалық тежегіш жүйесінің торабын ауыстыру әрқайсысы 1 дана, 1 дана - энергия аккумуляторы ауыстыру-автокөлік құралдарының саны - 1 бірлік (1-ойық,)- жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектердің құны және мыналар кіреді the құны.

Пайдаланылған барлық қосалқы бөлшектер жаңа болуы керек және Тапсырыс берушімен келісілуі керек.Ауыстырылған қосалқы бөлшектерге кепілдік беру мерзімі 6 ай, барлық жұмыстарға ақаулы актіні ұсыну.
