ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
радиаторлар мен бекіту арматураларын ауыстыра отырып, ішкі жылыту жүйесіне ағымдағы жөндеу жүргізу жұмыстарына
1. Сатып алу атауы және нысанасы
Әкімшілік ғимараттың ішкі жылыту жүйесіне ағымдағы жөндеу жүргізу жұмыстары, оның ішінде жарамсыз жылыту аспаптарын бөлшектеу, жаңа жылыту радиаторларын, крандар мен жалғау элементтерін жеткізу және монтаждау, болат құбырлардың жекелеген учаскелерін және жұмыс барысында жарамсыз болып, ауыстыруды қажет ететін жүйенің өзге де элементтерін ауыстыру, сондай-ақ жүйені шаю және гидравликалық сынақтан өткізу (қысыммен сынау).
2. Жұмыстардың көлемі және негізгі сипаттамалары
Төмендегі кестеде орындалатын жұмыстардың көлемі мен негізгі сипаттамалары көрсетілген:
	Жұмыстардың / элементтердің атауы
	Сипаттамалары / сипаттамасы
	Саны / көлемі

	Жылыту аспаптарын бөлшектеу
	Зақымдалған жылыту аспаптарын бөлшектеу, орнату орындарын дайындау және бөлшектелген элементтерді алып тастау
	500 секция

	Радиаторларды жеткізу және монтаждау
	Қосылу жиынтықтары бар жаңа биметалл жылыту радиаторлары (стандартты өлшемдегі 30 дана және ұзындығы 50 см болатын 20 дана)
	50 аспап (500 секция)

	Крандар мен фитингтерді орнату (DN20)
	Алмалы-салмалы қосылысы бар DN20 крандарын, DN20 контргайкаларын, DN20 металл бұрмаларын орнату, дәнекерлеу жұмыстарын қоса алғанда
	әрқайсысы 60 дана

	DN15 крандарын орнату (ішкі–сыртқы)
	Ішкі–сыртқы қосылысы бар DN15 крандары
	18 дана

	DN15 крандарын орнату (ішкі–ішкі)
	Ішкі–ішкі қосылысы бар DN15 крандары
	11 дана

	DN20 крандарын орнату (сыртқы–ішкі)
	Сыртқы–ішкі қосылысы бар DN20 крандары
	6 дана

	DN25 крандарын орнату (сыртқы–ішкі)
	Сыртқы–ішкі қосылысы бар DN25 крандары
	6 дана

	Иілгіш жалғау шлангілері
	Ұзындығы 60 см, ішкі–ішкі қосылысы бар иілгіш жалғау шлангілерін монтаждау
	10 дана

	Жалғау элементтері
	Жылыту аспаптарының манжеттері (50 дана), жылыту аспаптарына арналған металл жалғағыштар (30 дана)
	барлығы 80 дана

	Болат құбырлар мен элементтерді ауыстыру
	Жарамсыз деп танылған жағдайда болат құбырлардың учаскелерін және өзге де элементтерді ауыстыру (Тапсырыс берушімен келісу бойынша)
	Қажеттілігіне қарай

	Дәнекерлеу жұмыстары
	Құбыржолдар мен жүйе элементтерін монтаждау кезінде дәнекерлеу жұмыстарын орындау, электродтар мен шығыс материалдарын қоса алғанда
	Толық көлемде

	Шаю және қысыммен сынау
	Қақты/шламды кетіре отырып жүйені гидропневматикалық шаю және гидравликалық сынақтан өткізу (қысыммен сынау)
	1 кешен



3. Материалдарға және келісуге қойылатын талаптар
Барлық материалдар, радиаторлар, крандар, құбырлар, жалғау элементтері мен шығыс материалдары жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ішкі жылыту жүйесінде қолдануға жарамды және объектіні пайдалану шарттарына сәйкес болуы тиіс.
Сатып алу және монтаждау алдында барлық материалдар, түрлері, өлшемдері, техникалық сипаттамалары мен жиынтықтаушы бөлшектер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс.
Тапсырыс берушімен келісілмеген материалдар мен бұйымдарды монтаждауға жол берілмейді.
Мердігер жұмыстар басталғанға дейін жылыту жүйесін қарап-тексеруге міндетті. Жарамсыз құбырлар немесе өзге де элементтер анықталған жағдайда, оларды ауыстыру тізбесі, көлемі және тәсілі Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
Барлық қажетті материалдардың, жиынтықтаушы бөлшектердің, жеткізудің, тиеу-түсіру жұмыстарының, шығыс материалдарының, құралдар мен жабдықтардың құны шарттың жалпы құнына енгізілген.
4. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
Жұмыстар ішкі жылыту жүйелерін жөндеуге қолданылатын қауіпсіздік талаптары мен техникалық нормаларды сақтай отырып орындалуы тиіс.
Бөлшектеу және монтаждау алдында, қажет болған жағдайда, жылу тасымалдағышты ажырату және төгу сияқты Тапсырыс берушімен келісілген қажетті іс-шаралар орындалуы тиіс.
Монтаждаудан кейін жүйені гидропневматикалық шаю және қысыммен сынау жүргізіліп, барлық қосылыстардың герметикалығы, жылыту аспаптары мен бекіту арматурасының жұмысқа жарамдылығы тексерілуі тиіс.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге сынақ нәтижелері және шарт талаптарында көзделген құжаттар берілуі тиіс.
5. Жұмыстарды орындау мерзімдері және кепілдік міндеттемелері
Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн.
Орындалған жұмыстарға, орнатылған радиаторларға, крандарға, құбырларға және пайдаланылған материалдарға кепілдік мерзімі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдаған күннен бастап 24 (жиырма төрт) айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде Мердігер өз кінәсінен туындаған ақауларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жояды.
6. Құны және бағаның құрамы
Жұмыстар мен материалдардың жалпы құны 2 016 300 (екі миллион он алты мың үш жүз) теңгені құрайды.
Құнға 500 секцияны бөлшектеу, жалпы саны 500 секция болатын 50 биметалл радиаторын жеткізу және монтаждау, крандар мен бекіту арматурасы, жалғау элементтері, нақты қажеттілікке қарай және Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ауыстырылатын болат құбырлардың қажетті учаскелері мен өзге де элементтер, дәнекерлеу жұмыстары, шығыс материалдары, жеткізу, құралдар, гидропневматикалық шаю, қысыммен сынау, герметикалығын тексеру және жұмыстарды толық орындауға қажетті өзге де барлық шығындар кіреді. Шарттың келісілген көлеміне кіретін материалдар мен жұмыстар үшін қосымша ақы төленбейді.
7. Қабылдау тәртібі
Жұмыстар көзделген көлем толық орындалғаннан, жүйе шайылып, қысыммен сыналғаннан, анықталған ақаулар жойылғаннан, сынақ нәтижелері ұсынылғаннан және Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
8. Ескерту
Міндетті түрде белгіленген тұрақты көлемге кірмейтін болат құбырлар мен өзге де элементтерді ауыстыру жұмыстары тек жұмыс барысында қажеттілік анықталған және Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген жағдайда орындалады. Келісілген барлық жұмыстар мен материалдар шарттың жалпы құны 2 016 300 теңге шегінде орындалуы тиіс. Ауыстырудың қажеттілігі мен көлемі тиісті жұмыстар орындалғанға дейін тіркеледі.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на работы по текущему ремонту внутренней системы отопления с заменой радиаторов и запорной арматуры
1. Наименование и предмет закупки
Работы по текущему ремонту внутренней системы отопления административного здания, включая демонтаж неисправных отопительных приборов, поставку и монтаж новых радиаторов отопления, кранов и соединительных элементов, замену отдельных участков стальных труб и иных элементов системы, пришедших в негодность и требующих замены в ходе выполнения работ, а также промывку и гидравлическое испытание (опрессовку) системы.
2. Объём и основные характеристики работ
Ниже в таблице приведены объемы и основные характеристики выполняемых работ:
	Наименование работ / элементов
	Характеристики / Описание
	Количество / Объём

	Демонтаж отопительных приборов
	Демонтаж повреждённых отопительных приборов, подготовка мест установки и удаление демонтированных элементов
	500 секций

	Поставка и монтаж радиаторов
	Новые биметаллические радиаторы отопления с комплектами подключения (30 шт. стандартного размера и 20 шт. длиной 50 см)
	50 приборов (500 секций)

	Установка кранов и фитингов (DN20)
	Установка кранов DN20 с разъёмным соединением, контргаек DN20, металлических отводов DN20, включая сварочные работы
	по 60 шт.

	Установка кранов DN15 (внутренняя–наружная)
	Краны DN15 с соединением внутренняя–наружная
	18 шт.

	Установка кранов DN15 (внутренняя–внутренняя)
	Краны DN15 с соединением внутренняя–внутренняя
	11 шт.

	Установка кранов DN20 (наружная–внутренняя)
	Краны DN20 с соединением наружная–внутренняя
	6 шт.

	Установка кранов DN25 (наружная–внутренняя)
	Краны DN25 с соединением наружная–внутренняя
	6 шт.

	Гибкие соединительные шланги
	Монтаж гибких соединительных шлангов длиной 60 см с соединением внутренняя–внутренняя
	10 шт.

	Соединительные элементы
	Манжеты отопительных приборов (50 шт.), металлические соединители отопительных приборов (30 шт.)
	80 шт. всего

	Замена стальных труб и элементов
	Замена участков стальных труб и иных элементов при их фактическом признании непригодными (по согласованию с Заказчиком)
	По факту необходимости

	Сварочные работы
	Выполнение сварочных работ при монтаже трубопроводов и элементов системы, включая электроды и расходные материалы
	В полном объеме

	Промывка и опрессовка
	Гидропневматическая промывка системы с удалением шлама и гидравлическое испытание (опрессовка)
	1 комплекс



3. Требования к материалам и согласованию
Все материалы, радиаторы, краны, трубы, соединительные элементы и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, пригодными для применения во внутренней системе отопления и соответствовать условиям эксплуатации объекта.
До приобретения и монтажа все материалы, типы, размеры, технические характеристики и комплектующие предварительно согласовать с Заказчиком.
Монтаж материалов и изделий, не согласованных с Заказчиком, не допускается.
Подрядчик обязан до начала работ осмотреть систему отопления, а при выявлении непригодных труб или иных элементов — согласовать с Заказчиком перечень, объём и способ их замены.
Стоимость всех необходимых материалов, комплектующих, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, расходных материалов, инструментов и оборудования включена в общую стоимость договора.
4. Требования к выполнению работ
Работы выполнить с соблюдением требований безопасности и технических норм, применимых к ремонту внутренних систем отопления.
До демонтажа и монтажа выполнить необходимые согласованные с Заказчиком мероприятия, включая отключение и слив теплоносителя, если это требуется.
После монтажа выполнить гидропневматическую промывку и опрессовку системы, проверить герметичность всех соединений и работоспособность отопительных приборов и запорной арматуры.
По завершении работ передать Заказчику результаты испытаний и документы, предусмотренные условиями договора.
5. Сроки выполнения и гарантийные обязательства
Срок выполнения работ: 20 (двадцать) календарных дней с даты регистрации договора в органах казначейства.
Гарантийный срок на выполненные работы, установленные радиаторы, краны, трубы и использованные материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты приёмки выполненных работ Заказчиком. В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счёт устраняет дефекты, возникшие по его вине, в согласованный с Заказчиком срок.
6. Стоимость и состав цены
Общая стоимость работ и материалов составляет 2 016 300 (два миллиона шестнадцать тысяч триста) тенге.
В стоимость включаются демонтаж 500 секций, поставка и монтаж 50 биметаллических радиаторов общей комплектацией 500 секций, краны и запорная арматура, соединительные элементы, необходимые участки стальных труб и иные элементы, подлежащие замене по фактической необходимости и после согласования с Заказчиком, сварочные работы, расходные материалы, доставка, инструменты, гидропневматическая промывка, опрессовка, проверка герметичности и все прочие расходы, необходимые для полного выполнения работ. Дополнительная оплата за материалы и работы, входящие в согласованный объём договора, не предусматривается.
7. Порядок приёмки
Работы считаются выполненными после завершения предусмотренного объёма, проведения промывки и опрессовки, устранения выявленных дефектов, предоставления результатов испытаний и подписания Заказчиком акта выполненных работ.
8. Примечание
Замена стальных труб и иных элементов, не включённых в обязательный фиксированный объём, выполняется только при выявлении необходимости в ходе работ и после предварительного согласования с Заказчиком. Все согласованные работы и материалы должны быть выполнены в пределах общей стоимости договора 2 016 300 тенге. Необходимость и объём замены фиксируются до выполнения соответствующих работ.
